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概述
[bookmark: _Toc5429][bookmark: _Hlk187860149]一、项目背景
云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿为已有矿山，始建于2005年8月，目前持有采矿许可证证号C5326002010097120075196，有效期限自2023年5月25日起至2026年5月26日，生产规模为20万t/年，现采矿证即将过期，为避让矿区北侧在建的丘砚高速，矿业权人拟申请缩减开采区域，同时提升生产规模至50万t/年，开采区域由0.3201km2缩减为0.2895km2。
本次扩建项目前期办理手续：
（1）2005年12月，云南地质工程勘察设计研究院有限公司编制提交了《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿地质详查报告》。经文山州国土资源局事务中心评审，2005年12月19日以“《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿地质详查报告》评审意见书（文国土资储评字〔2005〕91号）”评审通过，2005年12月22日以“《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿地质详查报告》评审备案证明（云文国土资储备字〔2005〕88号）”备案。截至2005年9月10日：保有资源储量332类资源量3595.12万t。采用的1954北京坐标系，1956黄海高程系。
（2）2014年12月，云南省莱成矿业评估咨询有限公司编制提交了《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告》。经文山州国土资源局事务中心评审，2015年1月13日以“《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书（云文国土资储评字〔2015〕3号）”评审通过，于2015年1月13日以“《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告》评审备案证明（云文国土资储备字〔2015〕2号）”备案。截至2014年12月：累计查明资源储量122b类矿石量3592.28万t/1327.52万m3，保有资源储量122b类矿石量3528.38万t/1303.91万m3，开采消耗资源储量111b类矿石量63.90万t/23.61万m3。
（3）2019年7月，文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司编制提交了《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告》。经文山彼岸科技服务有限公司评审，2019年8月2日以“《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书（文彼矿储评字〔2019〕9号）”评审通过，于2019年8月19日以“砚自然资储备字〔2019〕4号”评审备案。截至2019年1月22日，累计查明资源储量111b+122b类矿石量3099.17万t/1145.30万m3，保有资源储量122b类矿石量2631.07万t/972.31万m3，开采消耗资源储量111b类矿石量468.11万t/172.99万m3。采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。
（4）2025年11月，云南普阳煤化工有限责任公司组织编制《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告（2025年9月30日）》，截至2025年9月30日。砚山县红舍克东山石灰岩矿拟变更矿权范围内扣除岩溶率校正资源量如下：
累计查明量：3468.4万t，其中探明资源量1061.2万t；控制资源量1245.8万t；推断资源量431.9万t；高速压覆资源量729.5万t。
动用量：探明资源量782.7万t。
保有量：探明资源量278.5万t；控制资源量1245.8万t；推断资源量431.9万t；高速压覆资源量729.5万t。其中探明资源量占比31%，控制资源量占比36%，探明+控制资源量占比67%。
[bookmark: _Hlk168927334]（5）2026年1月，云南普阳煤化工有限责任公司组织编制开发利用方案。
（6）2025年8月，本项目取得了选址并联审批表，砚山县人民政府、砚山县干河彝族乡人民政府、砚山县自然资源局、砚山县水务局、砚山县应急管理局、砚山县林业和草原局、文山壮族苗族自治州生态环境局砚山分局等各部门均同意项目选址（详见附件3）。
（7）2025年9月5日，取得投资项目备案证。
根据项目地质勘查报告、开发利用方案，备案证，云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿矿山设计开采面积0.2895km2，服务年限为35.1年，项目建设投资1000万元，采用露天分台阶开采，开采规模为50万t/年。
根据《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关要求，应对建设项目进行环境影响评价。同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“八、非金属矿采选业10”中“11土砂石开采101（不含河道采砂项目）”，同时，本项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，根据项目与文山州砚山县干河彝族乡红舍克水库饮用水水源保护区位置关系图，本次矿山均位于该饮用水源保护区准保护区范围内，项目矿界距红舍克水库饮用水水源保护区二级保护区的最近距离为375m，属于本项目影响范围内，其属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）环境敏感区中第三条（一）中的饮用水源保护区，则项目涉及环境敏感区的，应编制环境影响报告书。
受建设单位委托，云南明熙生态环境科技有限公司（以下简称环评单位）承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价项目组踏勘了项目场址，考察了项目周围地区的环境状况，收集了相关资料。在此基础上，按照环境保护有关法律法规及环境影响评价有关技术规范要求，编制了《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿环境影响报告书》，供建设单位上报审批。
[bookmark: _Toc28109][bookmark: _Toc31849][bookmark: _Toc51158116]二、项目建设特点
[bookmark: _Toc6687][bookmark: _Toc51158118]（1）本项目为改扩建矿山，云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿因北侧距离在建丘砚高速较近，不满足《公路安全保护条例》，为避让矿区北侧在建的丘砚高速，本次拟申请缩减开采区域，开采区域由0.3201km2缩减为0.2895km2，缩减后开采区域距离丘砚高速水平距离为100m。变更后项目矿区范围由13个拐点圈定，开采标高1690m-1565m，矿区开采规模为50万t/a，设计开采矿种为石灰岩。
（2）由于本项目为改扩建，按照改造后矿山生产生活特点，延用原矿山的工业场地、生活办公区及相关辅助设施，本项目施工期主要为设备更新，施工期工程量小，因此本次环评主要针对营运期环境影响、生态影响进行分析并提出相应的整改措施。
（3）项目采石场共分为矿区（分为一采区、二采区）、工业场地加工区和办公生活区三部分，开采矿石通过场内道路由矿区运至工业场地进行砂石加工破碎、筛分等，同时项目营运期矿山开采及砂石加工产生的粉尘产污节点较多，需针对不同排放形式分别采取环保措施，减少粉尘污染。
（4）本项目矿山开采还涉及闭矿期，闭矿期将对采空区进行土地复垦，生态恢复，因生产破坏山体而造成对植被、动物、景观等生态环境要素的不利影响逐渐消失。
（5）项目用地均位于红舍克水库水源保护区准保护区范围内，矿界北侧距离红舍克水库水源保护区二级保护区最近距离仅375米，矿山开采及加工过程中应做好水土保持措施及污染防控措施，进一步防止水土流失，避免污染水源保护区水质。此外项目评价范围内无国家重点保护的野生植物分布，也无云南省重点保护野生动植物分布，未发现有名木古树分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等其他敏感区域。
[bookmark: _Toc51158117][bookmark: _Toc25273][bookmark: _Toc25322]三、环境影响评价工作过程
项目的环境影响评价工作程序见表1.3-1及图1。



图1  建设项目环境影响评价工作程序图
表1.3-1 项目评价流程表
	流 程
	时  间
	备注

	签订合同，接受环评委托
	2025年8月15日
	/

	收集项目相关资料
	2025年8月-2026年1月
	

	现场踏勘
	2025年8月15日、2026年1月15日
	步行及驾车

	第一次信息公示
	2025年8月20日—9月2日
	在砚山县人民政府网站进行网络公示

	项目区环境质量现状调查及监测
	2025年10月23日—11月2日
	委托中博源检测（云南）有限公司对环境质量现状进行监测

	环评报告（征求意见稿）编制
	2025年9月1日—2026年6月4日
	/

	征求意见稿公示
	
	

	环评报告（送审稿）编制
	
	送审

	项目评审
	
	评审

	报告修改完善
	
	报批


[bookmark: _Toc23253]四、分析判定相关情况
[bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc51158119]（1）产业政策符合性
[bookmark: bookmark522]本项目属于《国民经济行业与代码》中其他未列明非金属矿采选（B1099）。项目未在《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类所列具体类别中，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，可视为允许类”。
项目生产设备、工艺及产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》名录内；对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2014年本）内容，项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类。项目于2025年9月5日取得砚山县发展和改革局的立项备案，项目代码：2509-532622-04-02-662685。综上所述，项目符合国家及地方产业政策。
（2）“三线一单”符合性
根据分析，项目符合《文山州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的要求。
（3）区域生态建设规划的协调性判定
通过分析，项目符合《云南省主体功能区规划》《云南省生态功能区划》《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》等区域生态建设规划。
（4）区域“非煤矿山”转型升级以及土砂石开采相关政策符合性
通过分析，项目符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）、《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施〉的通知》（云政办发〔2024〕44号）。
（5）矿区规划的符合性
通过分析，项目符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》《文山州矿产资源总体规划（2021—2025年）（2021-2025）》《砚山县矿产资源总体规划（2021—2025年）》。
（6）其他相关法律法规、政策符合性
经过分析，项目建设符合“打赢蓝天保卫战三年行动计划”“土十条”“水十条”；符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）；《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》等“十四五”规划；符合《长江经济带发展负面清单指南》等长江经济带保护政策；符合《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律；选址可行，平面布置合理。
[bookmark: _Toc12667]五、关注的主要环境问题及环境影响
本次评价主要关注的环境问题有：
[bookmark: _Toc51158120][bookmark: _Toc29672]施工期：关注的主要环境问题是设备拆除及安装过程中，产生的扬尘、噪声、施工人员产生的少量生活污水及生产废水等环境影响。
营运期：营运期重点关注粉尘、噪声及生态保护。矿山开采及砂石加工产生的粉尘产污节点较多，需针对不同排放形式分别采取环保措施，减少粉尘污染。矿山开采过程中做好生态保护措施，矿区四周应设置截排水沟及沉淀池，以减少水土流失。
闭矿期：闭矿期主要关注问题为生态恢复。矿山闭矿后，需对采空区进行土地复垦，生态恢复，因生产破坏山体而造成对植被、动物、景观等生态环境要素的不利影响逐渐消失。
[bookmark: _Toc26055]六、环境影响评价主要结论
综上所述，项目在建设和运行中，应落实本环评报告提出的有关污染防治对策和措施，降低其不利影响。建设单位在严格落实本报告书提出的各项环保措施、风险防控措施前提下，从环境影响角度出发，本项目的选址是合理的、建设是可行的。







[bookmark: _Toc1497][bookmark: _Toc32215][bookmark: _Toc26637]总则
[bookmark: _Toc5344][bookmark: _Toc32175]编制依据
[bookmark: _Toc15614][bookmark: _Toc8507]国家相关法律法规
[bookmark: _Toc18472]（1）《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2015年1月1日修订）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；
（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年12月24日修正）；
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；
（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日修订）；
（9）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；
（10）《中华人民共和国农业法》（2012年12月28日修正）；
（11）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；
（12）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；
（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；
（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订）；
（15）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；
（16）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订后实施）；
（17）《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日）；
（18）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月修订）；
（19）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011修订）（国务院令第588号，2011年1月8日发布）；
（20）《森林防火条例》（国务院令第541号，2008年12月1日发布）；
[bookmark: bookmark525]（21）《县域陆生哺乳动物多样性调查与评估技术规定》（环境保护部公告2017年第84号）；
（22）《国家林业局关于印发〈天然林资源保护工程森林管护管理办法〉 的通知》（林天发〔2012〕33号）；
（23）《土地复垦条例实施办法》（2019年7月24日起施行）；
（24）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）；
（25）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；
（26）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发（2012）
77号）；
（27）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；
（28）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；
（29）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；
（30）推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），2022年1月19日；
（31）《地下水管理条例》（国务院第149次常务会议通过），2021年12月1日起施行。
[bookmark: _Toc7131]国务院及直属部门规章与规范性文件
（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），2017.10.1；
（2）《全国主体功能区规划》，2010年12月21日发布；
（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2023.12.27；
（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 4 号，2019 年 1 月 1 日施行）；
（5）环境保护部环办〔2013〕103号《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的公告，2013.11.14；
（6）国家环保部环发〔2012〕77号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》；
（7）《全国生态功能区划（修编版）》，2015年11月发布；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2020.11.30；
[bookmark: OLE_LINK97]（9）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号；

（10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号；
（11）《国家危险废物名录》（2025年版）；
（12）《土壤污染防治行动计划》2016.5.28；
（13）《关于发布〈矿山生态环境保护与污染防治技术政策〉的通知》，国家环保总局，环发〔2005〕109 号；
（14）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（2019年11月1日起施行）；
（15）关于发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》配套文件的公告；
（16）《全国矿产资源规划》（2021-2025年）；
（17）《十四五土壤、地下水和农村生态环境保护规划》；
（18）《全国生态脆弱区保护规划纲要》，2008年9月27日发布；
（19）《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号，2023年4月10日）；
（20）《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（自然资办函〔2019〕819号，2019年5月29日）；
（21）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；
（22）《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知》（自然资发〔2022〕142号。
[bookmark: _Toc31369][bookmark: _Toc10464]地方政府及直属部门规章与规范性文件
[bookmark: _Toc3186]（1）《云南省生态环境保护条例》（2024年11月1日起施行）；
（2）《云南省陆生野生动物保护条例》（2014年7月27日修正）；
（3）《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日起施行）；
（4）《云南省土壤污染防治条例》（2022年5月）；
（5）《云南省生物多样性保护条例》（2019年1月）；
（6）《云南省土地管理条例》（2025年1月1日起施行）；
（7）《云南省地质环境保护条例》（2018年11月29日修正）；
（8）《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）；
（9）《云南省生态功能区划》（2009年9月7日）；
（10）《云南省国土空间规划（2021-2035）》；
（11）《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（2015.05.29）；
（12）《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（2022.07）；
（13）《云南省“十四五”生态环境保护规划》（云环发（2022〕13号）；
（14）《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发〔2022〕22号）；
（15）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》；
（16）《关于加强生态环境分区管控的实施意见》（中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅，2024年7月13日）；
（17）《云南省水功能区划》（云南省水利厅，2014.2年修订）；
（18）《云南省重点保护野生植物名录》（2023年12月15日）；
（19）《云南省重点保护陆生野生动物名录》（2023年12月13日）；
（20）《文山州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》；
（21）《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》（云政办〔2024〕44号）；
（22）《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》（云政办规〔2024〕4号）；
（23）《云南省突发环境事件应急预案管理办法》（云南省生态环境厅，
（24）《云南省地下水管理办法》（2024年2月1日）；
（25）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（2022年8月19日）；
（26）《云南省矿产资源总体规划》（2021-2025年）；
（27）《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》；
（28）《文山州矿产资源总体规划（2021—2025年）》
（29）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）。
[bookmark: _Toc17679]技术导则及规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（9）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；
（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；
（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ/T 2015-2012）；
（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；
（13）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。
[bookmark: _Toc14582][bookmark: _Toc11653]与项目有关资料及文件
（1） 《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目环境影响报告表》；
（2） 云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目竣工环境保护验收调查表；
（3） 《文山州生态环境局砚山分局关于对〈云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目环境影响报告表〉的批复》（砚环审〔2021〕8号）
（4） 云南普阳煤化工有限责任公司于2025年11月提交的《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告（2025年9月30日）》；
（5） 《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告》（2025年9月30日）矿产资源储量评审意见书（金涌道矿评储字〔2025〕24号）；
（6） 《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿开采方案》2026年1月；
（7） 《文山州采矿权联勘联审、生态环境评估及相关规划审查意见表》；
（8）其他相关资料。
[bookmark: _Toc3415][bookmark: _Toc6712]1.2评价目的和评价原则
[bookmark: _Toc9125][bookmark: _Toc32202]1.2.1评价目的
（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状资料。
（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施。
（3）通过分析项目建成投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标。
（4）明确新设矿山是否符合相关规划要求。
（5）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc24087][bookmark: _Toc31577]1.2.2评价原则
根据建设项目的建设规模、内容、施工和运行特点、对环境影响的情况，结合所在区域的环境现状和环境保护的政策法规，在进行评价工作时遵从以下原则：
（1）依法评价：符合国家及云南省环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等要求。
（2）科学评价：科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用相关的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc3926][bookmark: _Toc26001]1.3环境影响因素识别、评价因子筛选
[bookmark: _Toc27540][bookmark: _Toc20317]1.3.1环境影响因素识别
评价分施工期和运营期两个时段进行，为了识别环境影响，设置环境问题识别矩阵，本项目的主要环境问题采用矩阵法进行筛选，详见表1.3-1。
表1.3-1  主要环境问题识别矩阵
	污染因子
	废气
	废水
	固废
	噪声
	生态

	时段
环境因素
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期

	自然
环境
	地质、地貌
	
	
	
	
	
	-L2
	
	
	-L1
	-L2

	
	大气环境
	-S1
	-L2
	
	
	-S1
	-L1
	
	
	
	

	
	地表水环境
	
	
	-S1
	-L2
	-S1
	-L1
	
	
	
	

	
	地下水环境
	
	
	-S1
	-L1
	-S1
	-L1
	
	
	
	

	
	声环境
	
	
	
	
	
	
	-S1
	-L1
	
	

	
	土壤环境
	
	
	
	
	-S1
	-L1
	
	
	
	

	
	动植物
	
	-L1
	
	
	-S1
	
	
	
	-S1
	-L2

	自然
资源
	水资源
	
	
	-S1
	-L1
	
	
	
	
	
	

	
	土地资源
	
	
	
	
	
	-L1
	
	
	-S1
	

	环境风险
	
	
	
	-S1
	
	-L1
	
	
	
	


注：填表说明：S/L：短期/长期影响；+/-：有利/不利影响；空白：影响很小或无影响，1：影响一般，2：影响较大。
[bookmark: _Toc5015][bookmark: _Toc25425]1.3.2环境影响因子识别和筛选
根据项目周围环境状况和建设项目主要污染特征，选择能够反映工程污染物特征、污染物种类、数量的环境因子作为评价因子，结合环境现状，为控制建设项目环境污染，制定防治对策及综合利用提供依据。本项目生态影响评价因子见表1.3-3，其他环境要素评价因子详见表1.3-2。
[bookmark: _Toc47707839]表1.3-3  本项目生态环境影响评价因子
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	施工期：施工活动，间接影响；开采期：矿山开采，间接影响
	施工期：短期；
开采期：长期
	弱

	生境
	生境面积、质量、连通性等
	施工期：施工活动，间接影响；开采期：矿山开采，间接影响
	施工期：短期；
开采期：长期
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	施工期：施工活动，间接影响；开采期：矿山开采，间接影响
	施工期：短期；
开采期：长期
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	施工期：施工活动，间接影响；开采期：矿山开采，间接影响
	施工期：短期；
开采期：长期
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	施工期：施工活动，间接影响；开采期：矿山开采，间接影响
	施工期：短期；
开采期：长期
	弱

	自然景观
	景观多样性、完整性等
	施工期：施工活动，间接影响；开采期：矿山开采，间接影响
	施工期：短期；
开采期：长期
	弱

	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	施工期：施工活动，间接影响；开采期：矿山开采，间接影响
	施工期：短期；
开采期：长期
	弱


表1.3-4  项目其他环境要素主要评价因子
	项目
	评价因子

	环境空气
	现状评价因子
	TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3

	
	预测评价因子
	TSP

	地表水环境
	现状评价因子
	水温、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、高锰酸盐指数、氟化物、阴离子表面活性剂、铜、锌、铁、锰、铅、镉、砷、汞、溶解性总固体、粪大肠菌群、溶解氧、硫化物

	
	预测评价因子
	/

	地下水环境
	现状评价因子
	/

	
	预测评价因子
	/

	声环境
	现状评价因子
	Leq（A)

	
	预测评价因子
	Leq（A)

	土壤
	现状评价因子
	GB36000筛选值、GB15618筛选值

	
	预测评价因子
	——

	固体废弃物
	现状评价因子
	——

	
	预测评价因子
	——


[bookmark: _Toc32581][bookmark: _Toc4958]1.4环境功能区划
项目所在区域环境功能区划见下表。
表1.4-1 环境功能区划一览表
	环境要素
	功能区划

	环境空气
	项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，环境空气属于二类区，该区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值。

	地表水环境
	根据调查，项目区域最近地表水为项目西侧400m的石马水库，西北侧1580m的红舍克下坝水库，西北侧2950m的红舍克水库，为清水江上游流域，位于听湖水库上游。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区属于清水江砚山源头水保护区，源头——砚山听湖水库区起始；全长5.5km，2030年水质目标为Ⅱ类。依据《云南省水功能区划（2014年修订版）》1.7.1一级区划中“保留区：为目前开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域。该类功能区应维持现状，不能破坏。保留区水质控制目标一般不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，或按现状水质类别控制。”的要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

	声环境
	本项目所在区域位于农村区域，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

	生态环境
	根据生态现状调查与评价章节分析，本项目生态评价范围内一级类生态系统主要有森林生态系统、草地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统。


[bookmark: _Toc24489][bookmark: _Toc839]1.5评价标准
[bookmark: _Toc2957][bookmark: _Toc17637]1.5.1环境质量标准
[bookmark: _Toc286596846][bookmark: _Toc289866099]（1）环境空气
项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，环境空气属于二类区，该区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值；标准值见表1.5-1。
表1.5-1  环境空气污染物浓度限值
	污染物项目
	平均时间
	过渡阶段浓度限值（二级）
	单位

	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	1小时平均
	10
	

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3

	
	1小时平均
	200
	

	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	年平均
	60
	

	
	24小时平均
	120
	

	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	年平均
	30
	

	
	24小时平均
	60
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	

	
	24小时平均
	300
	


（2）地表水
根据调查，项目区域最近地表水为项目西侧400m的石马水库，西北侧1580m的红舍克下坝水库，西北侧2950m的红舍克水库，为清水江上游流域，位于听湖水库上游。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区属于清水江砚山源头水保护区，源头——砚山听湖水库区起始；全长5.5km，2030年水质目标为Ⅱ类。依据《云南省水功能区划（2014年修订版）》1.7.1一级区划中“保留区：为目前开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域。该类功能区应维持现状，不能破坏。保留区水质控制目标一般不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，或按现状水质类别控制。”的要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
项目区域径流经石马水库、红舍克上坝水库后进入红舍克水库，红舍克水库为砚山县“千吨万人”饮用水水源地，属于县级监管饮用水源，主要功能为生活饮用、工业、农灌，兼顾防洪，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见下表。
表1.5-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L
	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	水温（℃）
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≦1，周平均最大温降≦2；

	2
	pH值（无量纲）
	6~9

	3
	DO
	≥
	5

	4
	高锰酸盐指数
	≤
	6

	5
	COD
	≤
	20

	6
	BOD5
	≤
	4

	7
	NH3-N
	≤
	1.0

	8
	TP
	≤
	0.2（湖、库0.05）

	9
	TN
	≤
	1.0

	10
	Cu
	≤
	1.0

	11
	Zn
	≤
	1.0

	12
	氟化物
	≤
	1.0

	13
	硒
	≤
	0.01

	14
	As
	≤
	0.05

	15
	Hg
	≤
	0.0001

	16
	Cd
	≤
	0.005

	17
	Cr6+
	≤
	0.05

	18
	Pb
	≤
	0.05

	19
	氰化物
	≤
	0.2

	20
	挥发酚
	≤
	0.005

	21
	石油类
	≤
	0.05

	22
	阴离子表面活性剂
	≤
	0.2

	23
	硫化物
	≤
	0.2

	24
	粪大肠菌群（个/L）
	≤
	10000

	25
	铁
	≤
	0.3

	26
	锰
	≤
	0.1


（3）地下水质量标准
项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。具体标准值见表1.5-3。
[bookmark: _Ref32358]表1.5-3  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L，pH值除外
	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	pH值
	6.5≤pH≤8.5（无量纲）

	2
	氨氮
	≤0.5

	3
	硝酸盐（以N计）
	≤20.0

	4
	亚硝酸盐
	≤1.00

	5
	总硬度
	≤450

	6
	溶解性总固体
	≤1000

	7
	硫酸盐
	≤250

	8
	挥发酚
	≤0.002

	9
	耗氧量
	≤3.0

	10
	氰化物
	≤0.05

	11
	氯化物
	≤0.25

	12
	氟化物
	≤1.0

	13
	铜
	≤1.00

	14
	锌
	≤1.00

	15
	铅
	≤0.01

	16
	镉
	≤0.005

	17
	砷
	≤0.01

	18
	铁
	≤0.3

	19
	汞
	≤0.001

	20
	锰
	≤0.10

	21
	硒
	≤0.01

	22
	钠
	≤200

	23
	铬（六价）
	≤0.05

	24
	总大肠菌群
	≤3.0

	25
	菌落总数（CFU/ml）
	≤100

	26
	阴离子表面活性剂
	≤0.3


（4）声环境
本项目所在区域位于农村区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
（5）土壤环境质量标准
按照项目所在用地的使用功能及本项目特点，项目范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的标准值，周边农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），具体标准值见下表。
表1.5-4  建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
（第二类用地）
	管制值
（第二类用地）

	1
	砷
	7440-38-2
	60
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	66
	200

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47

	18
	1.1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	10
	100

	19
	1.1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183

	21
	1.1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	840
	840

	22
	1.1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20

	24
	1.2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	5.3

	26
	苯
	71-43-2
	4
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000

	28
	1.2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1.4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	28
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,106-42-3
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640
	640

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	260
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500

	38
	苯并〔a〕蒽
	56-55-3
	15
	151

	39
	苯并〔a〕芘
	50-32-8
	1.5
	15

	40
	苯并〔b〕荧蒽
	205-99-
	15
	151

	41
	苯并〔k〕荧蒽
	207-08-9
	151
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	1293
	12900

	43
	二苯并〔a，h〕蒽
	53-70-3
	1.5
	15

	44
	茚并〔1，2，3-cd〕芘
	193-39-5
	15
	151

	45
	萘
	91-20-3
	70
	700

	
	石油烃
	
	
	


表1.5-5  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg
	污染物项目
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	其他
	40
	40
	30
	25

	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	其他
	70
	90
	120
	170

	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	其他
	150
	150
	200
	250

	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	其他
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300


[bookmark: _Toc22665][bookmark: _Toc14724]1.5.2污染物排放标准
（1）大气污染物
1）施工期：施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，即周界外浓度最高点1.0mg/m3。
表1.5-6  大气污染物排放标准单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2）运营期：运营期大气污染物主要为采场扬尘及爆破废气，加工区原矿加工、产品装卸产生的粉尘，道路运输、弃渣场及表土堆场扬尘，机械燃油废气，粪污收集池恶臭等。
①颗粒物排放标准
项目加工区及产品堆场区建设封闭钢制厂房，地面硬化处理，顶部建设洒水喷雾系统，内部物料传输皮带加装防尘罩；项目在矿石加工工序（破碎工序、筛分和打砂工序）设置集气罩收集粉尘并经布袋除尘器进行处理后经过一根15m高排气筒排放；项目配备洒水车、雾炮机，定期对露天采场、原料堆场、弃渣场、表土堆场、运输道路区进行洒水降尘。扬尘及粉尘等颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表1.5-7。
表1.5-7  大气污染物综合排放标准
	项目
	颗粒物

	有组织排放
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	120

	
	排气筒高度（m）
	15

	
	最高允许排放速率（kg/h）
	3.5

	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）（周界外浓度最高点）
	1.0


（2）水污染物
①施工期：生活污水经粪污收集池收集后周边农户定期清掏做农肥，项目无废水外排，不设废水排放标准。
②运营期：项目采用雨污分流制，外围区域设置截排水沟，各场地外的雨水通过截水沟排至项目区周边雨水沟渠。项目区内部各场地另设雨水收集系统，初期雨水经收集沉淀后回用于项目场地洒水降尘，生活污水经粪污收集池收集后周边农户定期清掏做农肥，项目无废水外排，不设废水排放标准。
（3）噪声
①施工期
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），具体限值详见表1.5-8。
表1.5-8  建筑施工场界噪声排放限值   单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


②运营期
项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见下表。
表1.5-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	55


（4）固体废物
①一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
②危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），妥善处理，不得形成二次污染。
[bookmark: _Toc11904][bookmark: _Toc4149]1.6评价等级和评价范围
[bookmark: _Toc299348870][bookmark: _Toc295681851][bookmark: _Toc268077614][bookmark: _Toc297286334][bookmark: _Toc291195998][bookmark: _Toc307819475][bookmark: _Toc269196235][bookmark: _Toc143085314][bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc286596850][bookmark: _Toc10534][bookmark: _Toc51158140][bookmark: _Toc2959][bookmark: _Toc269196236][bookmark: _Toc268077615][bookmark: _Toc286596854][bookmark: _Toc291195999]1.6.1生态环境评价等级及评价范围
[bookmark: _Toc286596851][bookmark: _Toc289866104][bookmark: _Toc286596852]（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），结合本项目实际情况，对本项目生态影响评价工作等级判定情况详见下表。
表1.6-1  本项目生态影响评价工作等级判定表
	评价等级判定
	本项目情况
	本项目评价等级

	6.1.2按以下原则确定评价等级
	
	

	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及
	/

	b）涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及
	/

	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	d）根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目不属于水文要素影响型项目
	/

	e）根据 HJ610、HJ 964判断地下水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	f）当工程占地规模大于20 km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	项目属于改扩建项目，矿区范围进行缩减，无新增占地。
	/

	g）除本条 a）b）c）d）e）f）以外的情况三级
	项目不涉及以上情况
	三级

	h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	/
	/

	6.1.3建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域，可适当上调评价等级
	不涉及
	/

	6.1.5在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。
	本项目为露天开采的矿山项目，项目属于改扩建项目，项目从2010年一直开采至今，土地均为采矿用地，本次扩建后，矿区范围进行缩减，占地减少，对土地利用的影响减小，不属于导致矿区土地利用类型明显改变。
	/

	评价等级
	
	三级


依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定，最终确定本项目生态影响评价等级为三级。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.2.1生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定；6.2.3矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。为了使评价能够充分体现生态完整性，并涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，结合项目规模及实际情况，本次生态现状调查范围及生态评价范围确定为：露天采场、加工区及堆料场地占地范围以及其外扩500m的范围，本项目生态评价区总面积共231.98hm2。
[bookmark: _Toc51158141][bookmark: _Toc30213][bookmark: _Toc30637]1.6.2环境空气评价等级及评价范围
（1）评价等级
[bookmark: _Toc289866106]根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用SCREEN3模型筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。
其中：Pi＝（Ci/C0i）×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
C0i选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用依据HJ2.2-2018中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。详细等级划分依据见表1.6-1。
表1.6-1  环境空气评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


根据工程分析结果，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作级别的划分原则和方法，选择AERSCREEN估算模型对项目的大气环境评价工作等级进行划分，各场地排放的污染物Pmax、D10%结果见表1.6-2所示。
表1.6-2  各污染物排放估算Pmax、D10%计算结果一览表
	排放源
	污染物
	最大落地浓
度（μg/m3）
	出现距离
（m)
	占标率
Pmax（%)
	D10%（m)
	评价等级

	DA001排气筒
	TSP
	8.23
	23
	0.91
	0
	二级

	厂界无组织
	TSP
	38.65
	108
	4.29
	0
	二级


根据估算结果可知，项目污染物最大占标率为8.50%，Pmax<10%，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
（2）评价范围
以矿界为中心，边长为5km的矩形区域。
[bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc17284][bookmark: _Toc51158142]1.6.3地表水环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
项目采用雨污分流制，外围区域设置截排水沟，各场地外的雨水通过截水沟排至项目区周边雨水沟渠。项目区内部各场地另设雨水收集系统，初期雨水经收集沉淀后回用于项目场地洒水降尘，生活污水经粪污收集池收集后周边农户定期清掏做农肥，项目无废水外排，本项目地表水评价等级确定为三级B。
（2）评价范围
本项目地表水评价等级确定为三级B，不设置地表水评价范围，主要分析项目各类废水回用可行性。
[bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc51158143][bookmark: _Toc28513]1.6.4地下水环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，具体见下表。
表1.6-3  地下水环境评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


注：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
本项目为灰岩矿开采，行业类别属于J非金属矿采选及制品制造--54、土砂石开采，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定，项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。
（2）评价范围
不设置地下水评价范围。
[bookmark: _Toc15826][bookmark: _Toc51158144][bookmark: _Toc2323]1.6.5声环境评价等级及评价范围
（1）评价等级
项目区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，噪声主要集中在露天采场、加工区，露天采场、加工区等主要作业区域200m范围内均无村庄、学校等声环境敏感点，项目声环境评价等级为二级评价。
（2）等价范围
项目工程占地外延200m外包线作为声环境影响评价范围。
[bookmark: _Toc7123][bookmark: _Toc27761][bookmark: _Toc51158145]1.6.6土壤环境评价等级及评价范围
本项目为灰岩矿开采及加工，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，属于行业类别中“采矿业中的其他”，土壤环境影响评价的项目类别为Ⅲ类；根据HJ964-2018中的第6.2.3条，项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，并按相应等级分别开展评价工作。
生态影响型
（1）土壤环境敏感程度
生态影响型建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。
表1.6-4  生态影响型土壤评价工作等级划分表
	敏感
程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度*>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域
	pH≤5.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或土壤含盐量>4g/kg的区域
	5.5<pH≤5.5
	8.5≤pH<9.0

	不敏感
	其他
	5.5<pH≤8.5

	*是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降雨量的比值，即蒸降比。


项目位于山区，通过相关资料收集，项目所在地多年平均水面蒸发量1780.2mm，多年平均降水量1008mm，干燥度=1780.2/1008=1.77；当地的常年地下水水位平均埋深>1.8m；根据现状检测结果，根据土壤现状监测，建设项目所在地土壤含盐量4g/kg，pH值为6.60~8.26。因此，本项目场地土壤环境为“不敏感”。
（2）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），生态影响型土壤环境评价工作等级的划分是由项目类别、环境敏感程度确定，具体见下表。
表1.6-5  生态影响型土壤评价工作等级划分表
	项目类别
敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


项目为Ⅲ类项目，生态影响型土壤敏感程度为“不敏感”，因此项目可不开展生态影响型土壤环境影响评价。
污染影响型
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型建设项目土壤评价等级划分见下表。
表1.6-6 污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目为Ⅲ类项目；矿区周边东侧分布有耕地，土壤环境敏感程度属于“敏感”；本项目总占地面积31.956hm2，项目占地面积在5hm2~50hm2区间内，占地规模属于“中型”，因此项目污染影响型土壤环境影响评价工作等级为三级。根据HJ964-2018中8.7.4条，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。
（2）评价范围
项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，分别划定评价范围，通过分析，项目污染影响型土壤评价等级为“三级”，项目可不开展生态影响型土壤评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤的评价范围为项目工程占地外扩0.05km外包线范围。
[bookmark: _Toc25867][bookmark: _Toc10113][bookmark: _Toc51158146]1.6.7环境风险评价等级及评价范围
（1）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.6-9确定评价工作等级。
表1.6-7  风险评价工作级别
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a.相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据第9章风险分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险进行简单分析。
（2）评价范围
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）未明确简单分析风险评价范围，故本项目大气环境风险评价范围参照大气环境评价范围。
[bookmark: _Toc20050][bookmark: _Toc13330]1.7评价重点与评价时段
[bookmark: _Toc31149][bookmark: _Toc2945]1.7.1评价重点
本次评价的重点为：工程分析；生态环境影响评价；大气环境影响评价；各类废水回用可行性分析；固体废物处理处置情况，表土堆场等设置合理性分析；环境保护措施及可行性论证等。
[bookmark: _Toc14654][bookmark: _Toc20862]1.7.2评价时段
根据项目建设的特征，本次环境影响评价时段以建设期、生产期为主。根据项目矿山生产规模及可采资源量计算，矿山生产服务年限为35.1年。
[bookmark: _Toc4117][bookmark: _Toc3992]1.8评价方法
本项目采用的评价方法见下表。
表1.8-1   本项目评价中采用的主要技术和方法
	评价项目
	现状评价
	预测评价

	生态环境影响评价
	查阅资料、现场调查，访问当地村民
	定性分析

	环境空气影响评价
	资料收集、现状监测
	数学模型法、类比分析

	地表水环境影响评价
	资料收集
	/

	声环境影响评价
	现状监测
	模型计算

	地下水环境影响评价
	/
	简单分析

	土壤影响评价
	资料收集、现状监测
	定性描述分析


[bookmark: _Toc19208][bookmark: _Toc14049]1.9环境保护目标
[bookmark: _Toc1454][bookmark: _Toc15545]1.9.1 环境敏感区
根据调查及查询相关支撑性文件，本项目除生态评价范围涵盖生态保护红线外，不涉及自然保护区、自然公园、世界自然遗产、重要生境等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）所述的其他生态敏感区。
[bookmark: _Toc2027][bookmark: _Toc25672]1.9.2 环境敏感目标
[bookmark: _Hlk163489677]项目环境敏感目标详见表1.9-1。
表1.9‑1  项目环境要素环境敏感目标
	环境要素
	保护目标
	坐标
	方位
	最近距离/m
	保护对象
	规模
	保护级别

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	环境空气
	红舍克
	104.305794
	23.701509
	西北侧
	1050
	居民
	927户，4395人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值

	
	上舍克
	104.317131
	23.66751
	东南侧
	1750
	居民
	75户，354人
	

	
	小舍克
	104.325928
	23.686797
	东北侧
	1650
	居民
	196户，892人
	

	
	铳卡村
	104.298294
	23.653062
	东南侧
	2400
	居民
	845户，3765人
	

	地表水环境
	石马水库
	/
	东侧
	400
	地表水
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	红舍克上坝水库
	/
	东南侧
	1580
	地表水
	/
	

	
	红舍克水库
	/
	西侧
	2950
	地表水
	/
	

	环境风险
	评价范围内大气环境敏感点、地表水等参见表内各环境要素

	生态环境
	评价区域野生动植物
	影响可接受



[bookmark: _Toc28116]原有工程概况
[bookmark: bookmark538][bookmark: _Toc3218]历史沿革及环保手续办理情况
云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿，共有一个矿区，分为两个采区1号矿、2号矿。矿山始建于2005年，首立采矿许可证2010年12月25日，采矿权人：云南普阳煤化工有限责任公司，采矿许可证号：C5326002010097120075196，后经多次延续至今。最近一次延续为2023年，采矿权人：云南普阳煤化工有限责任公司，矿山名称：云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿，采矿许可证号：C5326002010097120075196，采矿证有效期限3年，于2023年5月25日起至2026年5月25日，矿区面积为0.3201km²，开采深度为1690—1565m，开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为20.00万吨/年，矿权范围由15个拐点坐标圈定。
云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿1号矿作为云南普阳煤化工有限责任公司20万吨/年电石项目（以下简称“电石厂”）的配套工程，于2005年10月办理了《云南普阳煤化工有限责任公司20万吨/年电石项目环境影响报告书》并取得批复云南省环境保护局准许行政许可决定书云环准许〔2005〕193号，后于2008年投产运行，其1号矿生产规模为10.0万吨/年。该项目于2008年8月办理了环保验收，并取得验收批复云南省环境保护局准许行政许可决定书云环准许〔2008〕165号。
云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿，在2019年启动建设，并对2号矿区单独进行环境影响评价，其2号矿生产规模为10.0万吨/年，于2019年10月编制了《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿环境影响报告表》，并于2019年10月28日取得了环境影响评价的批复文件（砚环审〔2019〕28号）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目2号矿区生产设备进行了增加，故项目属于重大变动，需要重新办理环评。
2021年3月，建设单位委托云南智捷环保科技有限责任公司编制了《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目环境影响报告表》，并于2021年3月30日取得《文山州生态环境局砚山分局关于对〈云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目环境影响报告表〉的批复》（砚环审〔2021〕8号）。该项目已于2021年7月建设完成，并办理了环保竣工验收手续《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目竣工环境保护验收调查表》。
项目1号矿已停采多年，目前主要开采的为2号矿，本次1号矿避让矿区北侧在建的丘砚高速后可以纳入开采范围。原项目的工程建设内容以2号矿为主。
根据《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目竣工环境保护验收调查表》：项目总占地面积为229200m²，项目矿区面积为198400m²。生产加工区占地面积约为5400m²，建筑面积约5000m²；砂石料堆场占地面积约25000m²，建筑面积约9000m²；办公生活区占地面积约400m²，建筑面积为400m²。
项目按要求办理了排污许可证，许可证编号91532622778599173E001R，有效期：2024年6月21日至2029年6月20日。
项目按要求编制了《云南普阳煤化工有限责任公司突发环境事件应急预案》，并取得备案。
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark84][bookmark: _Toc2587]原有工程概况
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: _Toc26217][bookmark: _Toc25249]原项目基本情况
（1）项目名称：云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目
（2）建设单位：云南普阳煤化工有限责任公司
（3）建设地点：云南省文山州砚山县江那镇铳卡村石门坎（云南普阳煤化工有限责任公司电石厂旁）
（4）建设性质：新建
（5）总投资：850万元
（6）生产规模：20万t/年。
（7）开采方式：露天开采
（8）开采方法：本项目设计采用自上而下台阶开采，浅孔爆破或机械开采的采矿方法。
[bookmark: _Toc4395]（9）项目总占地面积为229200m2，项目矿区范围由9个拐点圈定，矿区面积为198400km2，开采标高1682m～1572m，开采面积约为48500m2。项目生产规模为20.0万吨/年。矿区范围拐点坐标见表2.1-1。
表1-1 矿区范围拐点坐标表
	拐点坐标
	1980西安坐标

	
	X
	Y

	矿1
	2619877.45
	35428492.82

	矿2
	2619969.58
	35428381.30

	矿3
	2620083.77
	35428387.27

	矿4
	2620180.92
	35428430.66

	矿5
	2620402.44
	35428727.42

	矿12
	2620429.57
	35428894.14

	矿13
	2620256.04
	35428924.64

	矿14
	2619981.45
	35428817.22

	矿15
	2619904.41
	35428750.04

	开采标高1682m～1572m

	矿区面积：0.1984km2


云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿矿区范围内122b类矿石资源储量693.94万m3（1877.79万t），保有资源储量661.98万m3（1791.34万t）。矿山露天开采，采用挖掘机开挖剥离、对于岩石较完整岩体进行浅孔爆破的方法，机械装载，汽车运输，分台阶、自上而下的开采顺序开采，边坡角一般50°~60°左右，局部较陡，台阶高度15m、工作台阶坡面角60°、安全平台宽度4～6m。
[bookmark: _Toc2651]原主要建设内容
原项目2号矿区面积为198400m2。生产加工区占地面积约为5400m2，砂石料堆场占地面积约25000m2，办公生活区占地面积约400m2，建筑面积为400m2。购置安装相应的生产机械设备及水电、消防、防雷接地等设备设施。项目建设由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，具体组成情况见表2.2-1。
表2.2-1 建设内容组成一览表
	工程内容
	类别
	主要内容

	主体工程
	项目矿区
	2号矿矿区面积为198400m2。矿山矿石资源储量693.94万m3（1877.79万t），保有资源储量661.98万m3（1791.34万t），设计回采率为95%。开采区位于项目矿区南部，开采标高1682m～1572m。

	
	生产加工区
	生产加工区，加工区位于项目西南侧，占地面积约5400m2，加工区共一条生产线，包含喂料口、破碎机、振动筛、砂机、传送带等设备。

	
	砂石料场
	项目年生产规模为20.0万t，生产产品包括30mm～60mm的石子，30mm以下的公分石、砂子等。在项目区西南侧设有1个砂石料场，占地面积约25000m²，并建设有9000m²三面围挡的成品仓库。砂石料定期运至云南普阳煤化工有限责任公司电石厂作原料使用及外售，只在场区短暂存储。

	辅助工程
	办公生活用房
	占地面积为400m2，建筑面积为400m2（轻型钢结构）。

	公用工程
	给水工程
	项目生产用水和生活用水全部来自云南普阳煤化工有限责任公司电石厂（已建供水管网），通过铺设管线接入项目场区，提供给项目生产及生活使用。

	
	排水工程
	工程严格实行雨污分流。项目区初期雨水经排水沟收集后排入项目区初期雨水收集池（50m3），经沉淀后用作场区降尘用水；冲厕废水经粪污收集池收集后，委托周边村民定期清掏用作农肥（其中，生活污水中的洗漱废水、厨房废水，经收集后用作场区洒水降尘）；项目矿区、砂石料场、生活区外侧设截洪沟用来阻截雨水进入场区。

	
	供电工程
	项目用电来自云南普阳煤化工有限责任公司电石厂供电电网，就近架空线引至项目区，项目区设有1台800kVA变压器，经变压器变压后供生产、生活用电。

	
	通信工程
	项目区域中国移动、中国联通、中国电信网络完备，主要生产工人、管理人员配备手机，可以保障在安全生产管理中通讯或联系畅通。

	环保工程
	废水处理
	项目生活污水排入场内水冲厕后提供给周边的农户用作农肥，洗漱废水、厨房废水用于项目区洒水降尘。

	
	
	项目设有截洪沟、排水沟，截洪沟用来阻截雨水进入场区，排水沟用来收集和引排场区内的积水。

	
	
	项目设有初期雨水收集池（50m3），用于收集场区内雨水，经沉淀后用作场区降尘用水。

	
	废气处理
	砂石料生产加工区：在破碎机喂料口和破碎环节设置喷雾洒水装置，并设置配套水箱；石料输送带设置彩钢瓦防护罩，下料口设置帆布或软管等防尘设施。

	
	
	项目砂石料场、场区道路等设置固定喷淋设施，喷洒适量水，以减少露天堆放扬尘排放量；石料运输环节不能装载过满，需对车厢进行覆盖。

	
	噪声控制
	对高噪声的设备安装减振垫、消声器等措施；在厂区周围及道路两旁的空地种植树木，减少噪声对周围环境的影响。

	
	固体废弃物处理
	项目矿山在开采过程中，会产生剥离废土石，这部分废土石运送至位于矿山东面后山洼的废土场堆存（废土场依托云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿1号矿区的废土场）；项目生活办公区设有垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，统一处理。

	
	
	项目设置危险废物暂存间，项目产生的危险废物（废机油）经专用收集桶收集后，存于危险废物暂存间内，委托文山同磊再生资源回收有限公司定期处置。


[bookmark: _Toc20795]原项目产品方案
原项目开采砂石直接运至工业场地进行破碎、筛分、制砂等工序加工成30—60mm的石子作为电石厂原料，其他30mm以下的碎石、沙子外售。项目产品方案及规模如下表所示：
表2.2-2 项目产品方案一览表
	[bookmark: _Toc7173]序号
	产品品种
	规格/粒径
	产能（万t/a）
	备注

	1
	石子
	30—60mm
	14
	项目电石厂原料

	2
	碎石、沙子
	30mm以下
	6
	外售

	合计
	/
	/
	20
	


[bookmark: _Toc3237]原项目原辅材料消耗量
本项目开采使用的主要原材料为炸药及雷管，部分机械设备会使用柴油。本项目不单独设置炸药库，爆破工作均有当地公安部门批准的专业爆破公司实施，生产设备用油均到附近加油站采购后储存于矿区油库内，工业场地不设置机修间。 
项目主要原辅材料消耗情况见表2.2-3。
表2.2-3 主要原辅材料消耗一览表
	名称
	消耗量
	备注

	炸药
	60吨
	由民爆公司提供，爆破工作委托民爆公司负责，每次所用炸药和爆破器材由民爆公司统一运输到现场，每次爆破完毕后所剩炸药及爆破器材由民爆队运回管理，矿区范围不设炸药库。

	雷管
	3000发
	

	柴油
	240吨
	砚山县购买，场区内不设柴油库。

	[bookmark: _Toc5695]水
	600m3/a
	项目生产用水和生活用水来自于云南普阳煤化工有限责任公司电石厂（已建供水管网），通过铺设管线接入项目场区，提供给项目生产及生活使用。


[bookmark: _Toc3002]原项目主要设备
原项目开采所需设备见表2.2-4。
表2.2-4 主要设备一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	颚式破碎机
	2
	台
	PE800×1060型
	运用于矿山开采及产品生产

	2
	返击破
	2
	台
	PF-1315
	

	3
	锤破
	1
	台
	ZG-1214
	

	4
	砂机
	4
	台
	JN5号
	

	5
	振动分级筛
	5
	台
	2YK2465
	

	6
	潜孔钻机
	2
	台
	KG130-孔径115mm
	

	7
	凿岩机
	1
	台
	CCM680
	

	8
	皮带机
	8
	套
	-
	

	9
	空气压缩机
	2
	台
	P900E
	

	10
	挖掘机
	3
	台
	SY245
	

	11
	装载机
	4
	台
	LG956L
	

	12
	自卸汽车
	8
	台
	-
	

	13
	洒水车
	1
	台
	-
	

	14
	变压器
	2
	台
	800kVA
	



[bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc5681]原劳动定员及工作制度
（1）劳动定员
项目劳动定员为20人，在厂内食宿。
（2）工作制度
项目年均工作时间为10个月（300d），每天1班（8h），夜间不生产。
[bookmark: _Toc19608]原项目工程分析
[bookmark: _Toc8493]原项目工艺流程及产污节点
运营期生产环节污染物产生节点的工艺流程如图2.3-1所示。
表层剥离
钻孔爆破、挖机采掘
毛石
矿山
N、G
土石分离
一级破碎
振动筛分
石子
（粒径30~60mm）
N、G

N、G、振动

N、G、振动
表层覆土、废土石

堆场
云南普阳煤化工有限责任公司电石厂
G

清运至废石场堆存（依托1号矿区）
二级破碎
振动筛分
石子
（粒径30~60mm）
石子（粒径﹤30mm）
占开采量30%
堆场
公分石、砂子等作为建筑材料外售
G


N、G、振动

图2.3-1 项目运营期生产环节污染物识别图
注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物

[bookmark: _Toc4225]原项目污染物产排情况
参考原项目环评及验收报告，项目污染物产排情况如下：
大气污染源分析
项目运营过程产生的大气污染物主要来自矿山爆破、开采过程时表层剥离、破碎加工、振动筛分、砂石料堆场等产生的粉尘和扬尘，运输车辆产生的扬尘，机械设备燃油产生的废气以及进出项目区的汽车排放的尾气，现场人员生活产生的厨房废气。
（1）开采、破碎加工过程粉尘
①开采过程粉尘：矿山平均年开采量为8.0万m3/a（20万t/a），露天采场在空气干燥、风速较大的气候条件下，机器开采、铲装、爆破、钻孔等过程会导致现场产生扬尘，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围空气环境质量。生产时的粉尘呈无组织排放。露天采矿粉尘产生量约4.0t/a，露天采场采用洒水降尘的方式除尘，除尘率为70%，则露天采场粉尘排放量为1.2t/a。
②破碎加工过程粉尘：项目年开采规模20万t（约8万m3），年开采天数300d，破碎、振动筛分产生粉尘量可参考《采石场大气污染物源强分析研究》（聂国朝，《资源调查与环境》第24卷，第4期，2003年）核算，粉尘产生量约为0.24kg/m3，则每天产生粉尘32kg，每年产生粉尘9.6t，为有效减少破碎过程的粉尘产生量和筛分过程粉尘的扩散量，项目破碎机喂料口处设置喷淋洒水装置，在筛分区域设置防尘罩，新增传送带防尘罩，根据《喷雾降尘效率及喷雾参数匹配研究》（马素平，《中国安全科学学报》第16卷，第5期，2006年5月），项目采取喷淋洒水装置等措施后，可减少60%粉尘排放量，则实际排放量约为3.84t/a。
（2）爆破废气
炸药在爆炸时会产生高温高压膨胀气体，其中含有CO、NO2、CmHn等污染物，如果爆破频次高且量大时会对周边大气环境产生一定的影响，本项目爆破为小型爆破，其爆破废气产生量较少，属无组织排放。
（3）运输过程中粉尘、扬尘
项目经过生产线加工后，需要用装载机运至砂石料场进行堆放，再根据市场需要从砂石料场外运出售，在运输过程中，装载机装卸、车辆运输等过程会产生一定量的粉尘，在场内产生的粉尘量比较大，受装载量及运输时天气等情况影响较大，外运过程的粉尘与运输量、运输措施等有一定的关系。该部分粉尘难以估算，属无组织排放。
（4）堆场扬尘
项目设置一个砂石料堆场，堆场在空气干燥、风速较大的气候条件下会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围空气环境质量。堆场粉尘呈无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在下风向100m范围内。本报告堆场扬尘量采用西安冶金建筑学院干堆计算公式进行计算，公式如下：
Q=4.23×10-4×V4.9×S
式中：Q——扬尘量，mg/s；
V——平均风速，m/s，本项目取3.1m/s；
S ——堆场面积，m2；
石料堆场占地面积约25000m2，按最不利影响进行计算，砂石料堆场起尘量为2700mg/s，85.15t/a，通过设置防尘网覆盖及固定喷淋设施适时进行洒水抑尘，可有效控制产尘量，防尘网覆盖+洒水抑尘的效率一般可达到95%左右，因此本项目经采取洒水措施后，砂石料场扬尘排放量约为4.26t/a。
（5）生产设备和车辆燃油废气
项目运营过程中挖掘机、转载机等生产设备和运输车辆采用柴油作为燃料，运行过程中会产生一定量的燃油废气，主要污染因子为CH、CO等，属于间歇性无组织排放。
（6）恶臭
项目生活区内设置有粪污收集池，粪污收集池使用过程中不及时处理或清理会产生一定的恶臭气体，使人的嗅觉有不舒服感，此外生活垃圾不及时处理也会产生恶臭。
（7）厨房油烟
项目运营期工作人员为20人，工作人员三餐烹煮食物时会产生厨房废气，且烹煮食物时使用清洁能源电，所以，项目运营期产生的厨房废气以烹煮油烟为主，成分较简单，且产生量较少。
（8）污染物排放核算
项目运营过程产生的大气污染物主要来自矿山爆破、开采过程时表层剥离、破碎加工、振动筛分、砂石料堆场等产生的粉尘和扬尘，运输车辆产生的扬尘，机械设备燃油产生的废气以及进出项目区的汽车排放的尾气。项目运营期产生的大气污染物主要为无组织粉尘。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目大气污染物无组织排放量核算见表2.3-1。
表2.3-1 项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方排放标准
	年排放量/
（t/a)

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（μg/m3）
	

	1
	无
	矿石开采、破碎、堆存
	颗粒物
	洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	1000
	9.3

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	9.3


水污染源分析
（1）初期雨水
项目区会洒落少量的石灰岩颗粒及沉降粉尘等，这部分废物遇初期雨水冲刷后流走，形成泥浆水（会夹带泥沙等）。若直接外排会污染项目周边的旱地，同时也会冲刷进场的道路。
初期雨水径流：一般采用项目所在地历年日最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，依据《给水排水设计手册》可知：
a.暴雨强度估算公式如下：


式中：q——暴雨强度，单位为L/s·ha，其中ha表示公顷；
P——重现期，取1年；
t ——地面积水时间与管内流行时间之和，取15min。
则q=208.70L/s·ha
b.初期雨水量估算公式如下：
Q=qFψT
式中：Q——初期雨水排放量，单位为m3；
F——汇水面积，单位为ha；
Ψ——年径流系数，根据云南省水文手册资料可知，项目所在区域取0.3；
T——为收水时间，一般取15min。
根据项目实际情况，项目汇水面积约为3.04ha（汇水面积主要以生产加工区、砂石料堆场来核算），根据上式计算得出，初期雨水量为171.30m3，初期雨水由排水沟收集，经初期雨水收集池沉淀处理后，用于厂区洒水降尘及生产用水。
（2）矿坑积水
项目开采矿床所处位置较高，储量估算范围内地下水对矿床无充水影响，季节性大气降雨是矿坑积水的唯一来源，根据项目矿区地形，矿山开采不能形成封闭凹坑，大气降水仅是一种过境流量，顺地势外排。
（3）生产废水
项目生产用水环节主要为降尘，由于项目在破碎及进料环节产生的粉尘很大，项目设置一个水箱，在进料和破碎环节设置软管喷洒装置，以此来降尘，进料、破碎环节用水量为3.0m3/d，路面及场地降尘用水量为7m3/d，项目用水量约为10.0m3/d、2100m3/a（按210d/a计，雨季不进行洒水降尘），均自然蒸发到大气中。
（4）生活污水
项目运营期工作人员为20人，均在厂区内食宿。按照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）标准及同类项目用水定额，在厂区食宿的生活用水量按100L/人·d计，故项目运营期生活用水量为2.0m3/d，600m3/a。污水产生量按用水量的0.8计算，故项目运营期污水产生量为1.6m3/d，480m3/a。其中，粪便污水按照污水产生量的20%核算，则生活污水中粪便污水产生量为0.32m3/d、96m3/a，洗漱废水、厨房废水产生量为1.28m3/d、384m3/a。其中粪便污水排入场内粪污收集池后提供给周边的农户用作农肥，洗漱废水、厨房废水用于项目区洒水降尘，项目废水不外排。
（5）水平衡图
生活用水
生产用水
粪污收集池
全部蒸发或被地面吸收
注：以上单位均为mdfghss/d
自来水
旱季12.0
雨季0
旱季10.0
1.6
定期清掏用作农肥
雨季0
损耗0.4
2.0
用于厂区洒水降尘
粪便污水
1.28
0.32
洗漱废水
厨房废水

图2.3-2项目水平衡图
声污染源分析
项目运营期产生的噪声主要包括爆破噪声、设备噪声、交通噪声及社会噪声。
（1）爆破噪声
项目区大噪声主要来自爆破，它能引起周围地面振动，在一定范围内使建筑物的寿命缩短。爆破噪声为突发性，源强为100~120dB(A）。
（2）设备噪声
本项目产生噪声的设备主要有破碎机、空压机、潜孔钻机、凿岩机、挖掘机、转载机等，其噪声量在80~95dB（A）之间。
（3）交通噪声
进出厂区的运输车辆产生的车辆噪声，属于交通噪声，声压级在70～75dB（A）之间。
（4）社会噪声
厂内工作人员日常生活产生的噪声，声压级在50～70dB（A）之间。
综上所述，项目运营期噪声产生情况一览表，具体见表2.3-3。
表2.3-3项目运营期噪声产生情况一览表
	分类
	声源
	测距（m）
	数量（台）
	噪声值dB(A)
	叠加值dB(A)
	备注

	设备噪声
	破碎机
	1
	1
	95
	95
	作业时间段内其噪声的产生具有连续性

	
	空压机
	1
	2
	85
	88
	

	
	潜孔钻机
	1
	1
	90
	90
	

	
	凿岩机
	1
	1
	90
	90
	

	
	挖掘机
	1
	3
	80
	83
	

	
	转载机
	1
	2
	80
	85
	

	交通噪声
	原料及产品运输车辆
	1
	-
	在70～75dB（A）之间
	车辆噪声的产生具有间断性

	社会噪声
	场区工作人员日常生活产生的噪声
	在50～70dB（A）之间
	-

	爆破噪声
	项目爆破过程中产生的噪声
	在100~120dB(A）之间
	-


（5）振动
项目爆破及生产加工时会产生振动。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同，本项目进行小爆破产生的影响也不大，大功率机械设备运行会对周边地面产生一定强度的冲击，引起中低频振动。
固体废物污染源
项目固体废弃物主要来源于项目在开采过程中产生的剥离废土石、项目工作人员的生活垃圾、机械维修产生的废机油、初期雨水收集池底泥等。
（1）剥离废土石
项目年开采量为20万t/a，项目在矿石开采过程中会产生剥离废土石，项目在矿石开采过程中产生的废土石约为28800t/a。这部分废土石送至位于矿山东面后山洼的废土场堆存后用于场地植被恢复及低洼处回填。废土场依托云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿1号矿区的废土场。
（2）生活垃圾	
项目运营期工作人员为20人，均在厂区内食宿。在厂区内食宿的生活垃圾产生系数按1.0kg/d计算，则项目运营期生活垃圾产生量为20kg/d，6.0t/a。这部分生活垃圾集中收集后清运至云南普阳煤化工有限责任公司垃圾收集点，与云南普阳煤化工有限责任公司生活垃圾一同处理。
（3）危险废物
根据业主提供资料，项目在机械设备（如挖掘机、装载机、破碎机、汽车等）维修保养过程中会产生一定量的废机油，其产生量约为100kg/a；设备检修保养过程中产生的废机油属《国家危险废物名录》（2025年）HW08废矿物油与含矿物油废物类危废（废物代码为900-214-08）。
（4）初期雨水收集池底泥
根据上述分析，项目初期雨水由排水沟收集，经初期雨水收集池处理后，用于厂区洒水降尘及生产用水，其中，初期雨水收集池会产生底泥。根据类比同类分析，项目初期雨水收集池产生的底泥量约为10t/a。这部分底泥定期清掏后，用作项目场区低洼处回填。
[bookmark: _Toc15874]原项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施
[bookmark: _Toc15094]存在问题
根据现场踏勘，项目存在的主要环保问题：弃土废渣露天堆放未全覆盖；生产区域密闭、喷淋抑尘设施不完善，废气无组织排放影响周边大气环境。场区截排水设施不完善，初期雨水沉淀池容积较小，生态恢复情况不完善。
[bookmark: _Toc3042]“以新带老”措施
项目拟采取的“以新带老”措施包括：
（1） 石料输送带设置彩钢瓦防护罩，下料口设置帆布或软管等防尘设施；
（2） 废土石临时存放设置防尘网进行遮盖；
（3） 破碎、筛分、打砂等环节设置集气罩+布袋除尘器+15m高DA001排气筒进行排放；
（4） 完善加工区、成品堆棚喷淋设施；
（5） 加强场区洒水降尘措施；
（6） 完善场区截排水设施，扩建初期雨水沉淀池；
（7） 进一步加强采区生态恢复措施。
[bookmark: _Toc31032]改扩建工程概况
[bookmark: bookmark539][bookmark: _Toc10901]改扩建项目概况
项目名称：砚山县红舍克东山石灰岩矿
建设单位：云南普阳煤化工有限责任公司
建设地点：云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，地理极值坐标（2000国家大地坐标系）：东经104°17′56.355″－104°18′9.379″，北纬23°40′43.439″－23°41′7.378″，矿区中心点坐标（2000国家大地坐标系）东经104°30′25.433″，北纬23°68′19.721″。
建设性质：改扩建
生产规模：50万t/a
服务年限：设计露天境界内采出矿石量为1752.68万t，按拟定生产规模50万t/年计算，矿山服务年限为35.1年。
产品方案：项目产品主要为石子、碎石、沙子，矿山开采的石灰岩矿作为生产原料
矿区面积：矿区范围由13个拐点圈定，矿区面积为0.2895km2，开采标高为1960m～1565m
矿山开采方式：露天开采
开采方法：依据矿山储量核实报告中矿岩赋存条件、矿体产状、埋深等特点，本项目开采方式为自上而下露天开采方式。
开采矿种：石灰岩
项目总投资：1000万元
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99][bookmark: _Toc7503]项目建设内容
本项目建设内容主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，具体见表3.2-1。
I

表3.2-1  项目工程内容一览表
	工程内容
	类别
	原项目建设内容
	改扩建后工程内容
	备注

	主体工程
	项目矿区
	2号矿矿区面积为0.1984m2，开采区位于项目矿区南部，开采标高1682m～1572m。总矿区（含1号矿、2号矿）面积0.3201km2，开采标高1690m～1565m。
	项目矿区面积0.28956km2，设计露天采场面积0.215km2，开采标高1690m～1565m。
	矿区面积缩减

	
	生产加工区
	生产加工区，加工区位于项目西南侧，占地面积约5400m2，加工区共一条生产线，包含喂料口、破碎机、振动筛、砂机、传送带等设备。
	生产加工区，加工区位于项目西南侧，占地面积约5400m2，加工区共一条生产线，包含喂料口、破碎机、振动筛、砂机、传送带等设备。
	建筑物不变，更新设备。

	
	砂石料场
	项目年生产规模为20.0万t，生产产品包括30mm～60mm的石子，30mm以下的公分石、砂子等。在项目区西南侧设有1个砂石料场，占地面积约25000m²，并建设有9000m²三面围挡的成品仓库。砂石料定期运至云南普阳煤化工有限责任公司电石厂作原料使用及外售，只在场区短暂存储。
	项目年生产规模为50.0万t，生产产品包括30mm～60mm的石子，30mm以下的公分石、砂子等。在项目区西南侧设有1个砂石料场，占地面积约25000m²，并建设有9000m²三面围挡的成品仓库。砂石料定期运至云南普阳煤化工有限责任公司电石厂作原料使用及外售，只在场区短暂存储。
	沿用

	
	表土堆场
	/
	矿山存在部分覆土，厚度0~1.3m，根据计算，覆土量约7.6万m3，设计在矿区内南侧设置一个临时表土堆场，矿山剥离覆土运至临时表土堆场堆存，待上部台阶靠帮后，将堆存表土用于矿区生态修复使用。
设计临时表土堆场面积8251m2，设计一个台阶堆放，堆高10m，容积为8.3万m3，设计堆存表土边坡角为32°，可以满足矿山堆存表土需求。矿山剥离表土由自卸汽车运至临时表土堆场底部直接卸载至临时表土堆场内，由内向外逐步堆存。
	新建

	辅助工程
	办公生活用房
	占地面积为400m2，建筑面积为400m2（轻型钢结构）。
	占地面积为400m2，建筑面积为400m2（轻型钢结构）。
	沿用

	公用工程
	给水工程
	项目生产用水和生活用水全部来自云南普阳煤化工有限责任公司电石厂（已建供水管网），通过铺设管线接入项目场区，提供给项目生产及生活使用。
	项目生产用水和生活用水全部来自云南普阳煤化工有限责任公司电石厂（已建供水管网），通过铺设管线接入项目场区，提供给项目生产及生活使用。
	沿用

	
	排水工程
	工程严格实行雨污分流。项目区初期雨水经排水沟收集后排入项目区初期雨水收集池（50m3），经沉淀后用作场区降尘用水；生活污水经粪污收集池收集后，委托周边村民定期清掏用作农肥（其中，生活污水中的洗漱废水、厨房废水，经收集后用作场区洒水降尘）；项目矿区、砂石料场、生活区外侧设截洪沟用来阻截雨水进入场区。
	工程严格实行雨污分流。项目区初期雨水经排水沟收集后排入项目区初期雨水收集池（200m3），经沉淀后用作场区降尘用水；生活污水经粪污收集池收集后，委托周边村民定期清掏用作农肥；项目矿区、砂石料场、生活区外侧设截洪沟用来阻截雨水进入场区。
	沿用

	
	供电工程
	项目用电来自云南普阳煤化工有限责任公司电石厂供电电网，就近架空线引至项目区，项目区设有1台800kVA变压器，经变压器变压后供生产、生活用电。
	项目用电来自云南普阳煤化工有限责任公司电石厂供电电网，就近架空线引至项目区，项目区设有1台800kVA变压器，经变压器变压后供生产、生活用电。
	沿用

	
	通信工程
	项目区域中国移动、中国联通、中国电信网络完备，主要生产工人、管理人员配备手机，可以保障在安全生产管理中通讯或联系畅通。
	项目区域中国移动、中国联通、中国电信网络完备，主要生产工人、管理人员配备手机，可以保障在安全生产管理中通讯或联系畅通。
	沿用

	环保工程
	废水处理
	粪污收集池，位于项目西南侧办公生活区，用来收集员工粪便等，委托周边村民定期清掏用作农肥。
	粪污收集池，位于项目西南侧办公生活区，用来收集员工粪便等，委托周边村民定期清掏用作农肥。
	沿用

	
	
	项目设有截洪沟、排水沟，截洪沟用来阻截雨水进入场区，排水沟用来收集和引排场区内的积水。
	项目设置截洪沟、排水沟，截洪沟用来阻截雨水进入场区，排水沟用来收集和引排场区内的积水。
	沿用+改造

	
	
	项目设有初期雨水收集池（50m3），用于收集场区内雨水，经沉淀后用作场区降尘用水。
	拟将初期雨水收集池扩大到2000m3，用于收集场区内雨水，经沉淀后用作场区降尘用水。
	沿用+改造

	
	废气处理
	砂石料生产加工区：在破碎机喂料口和破碎环节设置喷雾洒水装置，并设置配套水箱。
	砂石料生产加工区：在破碎机喂料口和破碎环节设置喷雾洒水装置，并设置配套水箱；石料输送带设置彩钢瓦防护罩，下料口设置帆布或软管等防尘设施。在砂石加工工序（破碎工序、筛分和打砂工序）设置集气罩收集粉尘并经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放。
	沿用+改造

	
	
	项目砂石料场、场区道路等设置固定喷淋设施，喷洒适量水，以减少露天堆放扬尘排放量；石料运输环节不能装载过满，需对车厢进行覆盖。
	项目砂石料场、场区道路等设置固定喷淋设施，喷洒适量水，以减少露天堆放扬尘排放量；石料运输环节不能装载过满，需对车厢进行覆盖。配备洒水车、雾炮机，晴天对露天采场、表土堆场、弃渣场、堆料场、运输道路区进行洒水降尘和保洁。
	沿用+改造

	
	噪声控制
	对高噪声的设备安装减振垫、消声器等措施；在厂区周围及道路两旁的空地种植树木，减少噪声对周围环境的影响。
	对高噪声的设备安装减振垫、消声器等措施；在厂区周围及道路两旁的空地种植树木，减少噪声对周围环境的影响。
	沿用

	
	固体废弃物处理
	项目矿山在开采过程中，会产生剥离废土石，这部分废土石运送至位于矿山东面后山洼的废土场堆存（废土场依托云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿1号矿区的废土场）；项目生活办公区设有垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，统一处理。
	项目矿山在开采过程中，剥离的表土进入表土堆场；项目生活办公区设有垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，统一处理。
	沿用+新建

	
	
	项目依托电石厂危险废物暂存间，项目产生的危险废物（废机油）经专用收集桶收集后，存于危险废物暂存间内，委托文山同磊再生资源回收有限公司定期处置。
	项目依托电石厂危险废物暂存间，项目产生的危险废物（废机油）经专用收集桶收集后，存于危险废物暂存间内，委托文山同磊再生资源回收有限公司定期处置。
	沿用




[bookmark: _Toc11356][bookmark: _Toc6112]产品方案
根据建设单位提供的资料，项目以矿山开采的石灰岩矿作为原料，主要生产电石生产用石子以及碎石、砂子。其中，石子为项目电石厂配套产品，碎石、砂子外售，本次扩建后，石子数量不变，外售的碎石、砂子产量增大。项目具体产品方案见下表。
表3.3-1  项目产品方案  单位：万t/a
	[bookmark: _Toc14944][bookmark: _Toc23332]序号
	产品品种
	规格/粒径
	原项目产能
	扩建后总产能
	备注

	1
	石子
	30—60mm
	14
	14
	项目电石厂原料

	2
	碎石
	0.5—30mm
	6
	24
	外售

	
	沙子
	<0.5mm
	
	12
	

	合计
	/
	/
	20
	50
	


主要原辅材料
根据建设单位提供的资料，项目运营期主要原辅材料用量和能源消耗如下。
表3.4-1  项目主要原辅材料及能源消耗
	[bookmark: _Toc19617][bookmark: _Toc21687]名称
	原项目消耗量
	扩建后总消耗量
	备注

	炸药
	60吨
	150吨
	由民爆公司提供，爆破工作委托民爆公司负责，每次所用炸药和爆破器材由民爆公司统一运输到现场，每次爆破完毕后所剩炸药及爆破器材由民爆队运回管理，矿区范围不设炸药库。

	雷管
	3000发
	4000发
	

	柴油
	240吨
	410吨
	砚山县购买，场区内不设柴油库。

	水
	2700m3
	16136.5m3
	项目生产用水和生活用水来自云南普阳煤化工有限责任公司电石厂（已建供水管网），通过铺设管线接入项目场区，提供给项目生产及生活使用。


主要生产设备
根据建设单位提供的资料，原生产线生产设备大多数淘汰，仅保留变压器、凿岩机、洒水车等少量设备，生产线设备大多新购入，项目主要生产设备如下所示：
表3.5-1  项目主要设备表
	序号
	名称
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	颚式破碎机
	2
	台
	PE800×1060型
	淘汰

	2
	返击破
	2
	台
	PF-1315
	淘汰

	3
	锤破
	1
	台
	ZG-1214
	淘汰

	4
	砂机
	4
	台
	JN5号
	淘汰

	5
	振动分级筛
	5
	台
	2YK2465
	淘汰

	6
	潜孔钻机
	2
	台
	KG130-孔径115mm
	淘汰

	7
	凿岩机
	1
	台
	CCM680
	淘汰

	8
	皮带机
	8
	套
	-
	淘汰

	9
	空气压缩机
	2
	台
	P900E
	淘汰

	10
	挖掘机
	3
	台
	SY245
	淘汰

	11
	装载机
	4
	台
	LG956L
	利旧

	12
	自卸汽车
	8
	台
	-
	淘汰

	13
	洒水车
	1
	台
	-
	利旧

	14
	变压器
	2
	台
	800kVA
	利旧

	15
	颚式破碎机
	1 
	台
	PE800*1060H-001
	新购入

	16
	重型锤式破碎机
	1 
	台
	XGN-Z1815
	新购入

	17
	锤式反击破碎机
	1 
	台
	ZG-1520
	新购入

	18
	制砂机
	3 
	台
	PFK-1312
	新购入

	19
	振动筛
	3 
	台
	BSYZ2460
	新购入

	20
	振动筛电机
	3 
	台
	Y225M-6-30kW
	新购入

	21
	液压挖掘机
	1 
	台
	SY485H
	新购入

	22
	液压挖掘机
	1 
	台
	SY360H
	新购入

	23
	液压挖掘机
	1 
	台
	SY375H
	新购入

	24
	液压挖掘机
	1 
	台
	SY245H
	新购入

	25
	自卸货车
	5 
	台
	FAW25000KG
	新购入

	26
	输送皮带
	9 
	台
	65*1000
	新购入

	27
	输送皮带电机
	9 
	台
	YZX132M-4-7.5kW
	新购入

	[bookmark: _Toc21761][bookmark: _Toc10782]28
	高风压潜孔钻机
	1
	台
	CCM680
	新购入


劳动定员及工作制度
（1）劳动定员
原项目劳动定员为20人，在厂内食宿，本次新增劳动定员8人，均不在厂内食宿。
（2）工作制度
扩建后工作制度与原项目一致，项目年均工作时间为10个月（300d），每天1班（8h），夜间不生产。
[bookmark: _Toc19252][bookmark: _Toc14715]总平面布置情况
根据工程实际情况，结合工程建设的特点、施工工艺及各建设内容的功能区划不同，将项目区划分为露天开采区、生产加工区、砂石料堆场、办公生活区、表土堆场等。项目露天开采区位于项目区北部，生产加工区、砂石料场、办公生活区于项目区西南侧。道路连接开采区、生产加工区和办公生活区，满足场内、外运输需求，项目布局紧凑合理。项目总平面布置详见附图3。
[bookmark: _Toc26614][bookmark: _Toc12578]项目施工计划
根据主体工程设计资料，本项目建设期为2个月，主要为旧设备拆除，新设备安装调试，项目将于2026年8月开工建设，计划于2026年10月建成。
[bookmark: _Toc9660][bookmark: _Toc1399]主要技术经济指标
矿山设计技术指标详见下表。
表3.9-1  设计主要技术指标表
	序号
	项目名称
	单位
	规模
	备注

	1
	项目占地面积
	m²
	319800
	-

	1.1
	项目矿区占地面积
	m²
	289000
	

	1.2
	生产加工区
	m²
	5400
	建筑面积约5000m²

	1.3
	砂石料场
	m²
	25000
	建筑面积约9000m²

	1.4
	办公生活区
	m²
	400
	建筑面积400m²

	2
	矿产资源储量
	-
	-
	-

	2.1
	矿石资源储量
	万 t
	1806.89
	

	2.2
	保有资源储量
	万 t
	1752.68
	

	2.3
	设计利用资源量
	万 t
	1752.68
	

	2.4
	设计开采标高
	m
	1654~1565
	-

	3
	采矿
	-
	-
	-

	3.1
	设计年生产规模
	万 t
	50
	

	3.2
	开采方式
	-
	-
	山坡露天开采

	3.3
	采矿方法
	-
	-
	台阶采矿法

	3.4
	矿石回采率
	%
	97
	-

	3.5
	排水方式
	-
	-
	自然排泄

	3.6
	服务年限
	a
	35.1
	-

	4
	运输
	-
	-
	-

	4.1
	运输方式
	-
	
	公里

	4.2
	运输设备
	
	-
	汽车及装载机

	5
	矿山工作制度
	-
	-
	-

	5.1
	年工作天数
	d
	300
	-

	5.2
	每天工作班数
	班
	1
	-

	5.3
	班工作小时数
	h
	8
	

	6
	项目总投资
	万元
	1000
	自筹


[bookmark: _Toc24614][bookmark: _Toc29298]矿区范围及资源概况
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc14967]矿区范围
[bookmark: _Toc8343][bookmark: _Toc11003]云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿北侧距离在建丘砚高速较近，不满足《公路安全保护条例》，为避让矿区北侧在建的丘砚高速，矿业权人拟申请缩减开采区域，开采区域由0.3201km2缩减为0.2895km2，缩减后开采区域距离丘砚高速水平距离为100m。拟申请开采区域拐点坐标见表3.10-1。
表3.10-1拟申请开采区域拐点坐标表
	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	2619881.58
	35428605.54

	2
	2619973.71
	35428494.02

	3
	2620087.9
	35428499.99

	4
	2620185.05
	35428543.38

	5
	2620406.57
	35428840.14

	6
	2620617.27
	35428777.92

	7
	2620752.08
	35428915.03

	8
	2620563.42
	35429209.21

	9
	2620507.3
	35429192.59

	10
	2620433.7
	35429009.86

	11
	2620260.17
	35429037.36

	12
	2619985.58
	35428929.94

	13
	2619908.54
	35428862.76

	面积
	0.2895km2

	开采标高
	1690m-1565m

	露天剥离标高
	1654m-1565m


矿体特征
矿床属沉积型碳酸盐岩类灰岩矿床，为一套浅海相沉积灰岩。
建筑石料用灰岩矿矿体赋存于石炭系下统董有组（C1 dn）、大塘组（C1 d）地层中，岩性为灰色生物屑泥晶灰岩、灰岩。采矿权范围内共圈定矿体一个，编号为V，矿体形态简单，呈单斜层状产出，产状一般为305°~310°∠30°~46°，平均产状305°∠30°，出露长＞80m，采矿权范围内出露宽237～428m，平均323m，矿体宽度属稳定；矿体厚度20～80m，平均厚度50m，矿体连续，厚度变化小，矿体厚度属稳定，最低控制标高1545.42m（ZK5-2）。

[bookmark: bookmark186][bookmark: _Toc12911][bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc186033870]矿石质量特征
[bookmark: _Toc186033871]（1）矿石类型和品级
矿石自然类型：沉积型碳酸盐岩类石灰岩。
矿石工业类型：电石用灰岩。
[bookmark: _Toc186033872]（2）矿物组成与结构构造
1）矿石矿物组成
核实区内灰岩矿石呈灰色，泥晶-亮晶砂屑生物屑结构，块状构造.其矿物成分主要为泥晶方解石，含量85%，次为生物屑、内碎屑，生物屑含量10~ 40%左右。由粒径0.1～3mm的多为单晶棘屑，部分为晶粒结构的藻类等组成。内碎屑含量5%左右，椭圆状，多为泥晶方解石集合体。
岩石主要由碎屑颗粒及填隙物。粒屑成分主要为生物屑、内碎屑，粒度0.1—3mm，含量约为15%；生物屑多为单晶棘屑，部分为晶粒结构的藻类；内碎屑呈椭圆状，多为泥晶方解石集合体。杂基支撑，基底式胶结。填隙物为泥晶方解石。
2）矿石结构、构造
矿石结构：生物屑泥晶结构。
矿石构造：块状构造。
（3）矿石物理性能
[bookmark: _Toc211267980][bookmark: _Toc183021285][bookmark: _Toc5314][bookmark: _Toc21200][bookmark: _Toc9204][bookmark: _Toc186033874][bookmark: _Toc17697][bookmark: _Toc10798][bookmark: _Toc131667411][bookmark: _Toc11945]1）小体重及吸水率
2005年详查报告采取的32件结合本次工作中采取小体重及含水率样品15件共47件，小体重值2.684～2.72g/cm3，平均为2.71g/cm3，矿石吸水率0.01～0.09%，平均值为0.034%，结合以往及本次取样，最终取小体重平均值2.71g/cm3。
2）抗压、抗剪强度
以往工作根据区测资料，区内石灰岩力学强度高，新鲜岩石单轴饱和抗压强度44.5~46.0Mpa，内摩擦角φ40.42~43.46°，本次工作中采取岩石物理力学样品4组/12件，岩石抗剪强度（饱和）：内摩擦角44.1~44.5°，平均44.3°，粘聚力7.97~8.29MPa，平均8.13MPa。岩石抗压强度饱和状态：44.5~46.0MPa，平均45.25MPa，矿石抗压强度（饱和）满足石灰岩物理性能（沉积岩≥30MPa）的要求。
（4）矿石化学成分
根据2005年云南地质工程勘察设计研究院有限公司编制的《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿地质详查报告》，前期进行了95件基本分析，34件组合分析，2件光谱分析；结合本次共取184件基本分析，13件组合分析，CaO含量一般在48.37～55.99%，全矿区CaO含量为54.73%。符合电石用石灰岩化学成分一般要求。
结合以往及本次核组合分析结果，有害元素含量甚微，SiO2平均含量为0.50%，MgO%平均含量为0.44%，Al2O3平均含量为0.209%，Fe2O3平均含量为0.076%，P平均含量为0.0052%，S平均含量为0.016%，矿石质量稳定，有害元素不超标，达到电石用石灰岩工业品位要求。
本次工作共采取多元素分析样2件，矿石化学成分为：CaO含量54.44～54.66%，平均54.55%；SiO2含量＜0.25%，平均<0.25%；MgO含量0.22～0.25%，平均0.225%；Al2O3含量0.036～0.017%，平均0.027%；TFe2O3含量0.040~0.022%，平均0.031%；Na2O含量0.014～0.016%，平均0.015%；K2O含量0.036～0.0084%，平均0.022%；P2O5含量0.0033～0.034%，平均0.0034%；TiO2含量0.0026～0.0036%，平均0.0031%；Cl含量＜0.02%，平均＜0.02%；SO3含量0.042～0.044%，平均0.043%；烧矢量43.21～43.22%，平均43.22%。
（5）风（氧）化带
经实地调查，采矿权范围内矿体大部呈半裸露地表，第四系覆盖层呈褐色、褐红色风化土层，由粘土、含砾粘土组成，经施工钻孔工程揭露明显的溶蚀裂隙，第四系覆盖层与岩石接触面多见褐色、褐黄色粘土充填。
[bookmark: _Toc131667412][bookmark: _Toc186033875][bookmark: _Toc31141][bookmark: _Toc20108][bookmark: _Toc11692][bookmark: _Toc112][bookmark: _Toc25716][bookmark: _Toc4353]（6）矿体围岩和夹石
[bookmark: _Toc1514][bookmark: _Toc186033876][bookmark: _Toc7386]矿体出露地表，赋存于石炭系下统大塘组（C1d）、董有组（C1dn）地层中，仅局部被第四系残坡积层（Qel+dl）覆盖。
矿石加工技术性能
[bookmark: _Toc12129][bookmark: _Toc14843]矿山自投产以来，已形成成熟稳定的开采-加工-销售产业链，生产利用情况良好，具体如下：
开采作业现状：矿山采用露天台阶式开采方式，严格遵循本次核实报告确定的“剥采比0.5:1、最终边坡角＜50°、底盘最小宽度40m”等技术参数。开采过程中实施分层开采，结合矿体裸露特征，采用微差爆破技术，确保爆破后矿石块度均匀，减少大块矿石对后续加工环节的压力。同时，开采现场设置专职质检人员，对采出矿石实时拣选，保障原矿品位达标。
根据本次储量核实报告未单独开展电石用灰岩煅烧试验，主要基于矿山成熟的生产实践验证，具备充分的合理合规性，具体说明如下：
据《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T0213-2020），本次核实的矿山为已投产运营矿山，非新建勘查项目，且经核查，矿体赋存特征、矿石矿物成分、化学指标等与开采初期及以往报告一致，无重大变化，不再单独开展煅烧试验。
石灰岩矿矿体赋存于石炭系下统大塘组（C1d）、董有组（C1dn），主要由灰色生物屑泥晶灰岩、灰岩。矿石矿物主要为方解石，矿物成分均匀，矿体直接裸露于地表，便于开采，矿体内夹石少，易于分选，矿石加工技术性能良好。
矿山采用挖掘机开采，自卸汽车运输。采用两级破碎工艺，集机械筛分、精选、排次、排废于一体，机械化程度较高，可现场加工成满足电石厂原料要求（粒度：30～60mm）的碎石。破碎后的矿石经皮带运输分为不同的级别堆放。
设计利用矿产资源储量
[bookmark: _Toc19064]云南普阳煤化工有限责任公司于2025年11月编制并提交了《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告（2025年9月30日）》（下称《储量核实报告》）。云南金涌道矿业科技有限公司于2025年12月9日组织评审专家组对《储量核实报告》进行评审，并于2025年12月20日评审通过。
根据《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告》（2025年9月30日）矿产资源储量评审意见书（金涌道矿评储字〔2025〕24号），截至2025年9月30日。砚山县红舍克东山石灰岩矿拟变更矿权范围内扣除岩溶率校正资源量如下：
累计查明量：3468.4万t，其中探明资源量1061.2万t；控制资源量1245.8万t；推断资源量431.9万t；高速压覆资源量729.5万t。
动用量：探明资源量782.7万t。
保有量：探明资源量278.5万t；控制资源量1245.8万t；推断资源量431.9万t；高速压覆资源量729.5万t。其中探明资源量占比31%，控制资源量占比36%，探明+控制资源量占比67%，达到勘探程度要求。
工程分析
[bookmark: bookmark549][bookmark: _Toc26930]矿床开采
[bookmark: bookmark550][bookmark: _Toc22966]设计开采范围
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark135][bookmark: _Toc3075]根据云南普阳煤化工有限责任公司于2025年11月提交的《云南省砚山县红舍克东山石灰岩矿资源储量核实报告（2025年9月30日）》，资源量估算范围由22个拐点圈定，估算面积0.2878km2，估算标高1690m～1565m，其中可供开采的资源量范围面积为0.2183km2。资源量估算范围拐点坐标表、原采矿权范围、拟申请开采区域与资源量估算范围叠合关系详见图4.1-1。
表4.1-1本次资源量估算范围拐点坐标表
	序号
	X
	Y

	估1
	2619881.58 
	35428605.54 

	估2
	2619973.71 
	35428494.02 

	估3
	2620078.88 
	35428499.51 

	估4
	2620110.71 
	35428519.12 

	估5
	2620139.48 
	35428530.95 

	估6
	2620173.96 
	35428550.15 

	估7
	2620197.08 
	35428573.77 

	估8
	2620221.11 
	35428600.29 

	估9
	2620224.86 
	35428596.71 

	估10
	2620251.07 
	35428631.84 

	估11
	2620406.57 
	35428840.14 

	估12
	2620603.07 
	35428782.10 

	估13
	2620610.40 
	35428789.64 

	估14
	2620630.80 
	35428798.10 

	估15
	2620640.77 
	35428801.87 

	估16
	2620752.08 
	35428915.03 

	估17
	2620563.42 
	35429209.21 

	估18
	2620507.30 
	35429192.59 

	估19
	2620433.70 
	35429009.86 

	估20
	2620260.17 
	35429037.36 

	估21
	2619985.58 
	35428929.94 

	估22
	2619908.54 
	35428862.76 

	估算面积
	0.2878km2

	估算标高
	1690m-1565m


[image: ]
图4.1-1拟申请开采区域与资源量估算范围叠合图
矿床开采方式
根据矿区地形地貌条件、开采技术条件及矿体的赋存特征，设计推荐矿山开采方式为露天开采。
[bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: _Toc14714]露天开采终了境界的确定
[bookmark: _Toc224443272]圈定露天采场境界的原则
[bookmark: _Toc224443273]（1）开采境界位于拟申请开采区域之内；
（2）保证地质报告提供的地质储量得到充分利用；
（3）尽量圈定高级储量，确保矿山投产时矿石质量的可靠性；
（4）开采境界内的平均剥采比尽可能小；
（5）境界圈定的结构参数要有利于最终边坡的稳定；
（6）境界圈定参数要与矿山生产规模、矿岩物理性能、开采设备技术性能等相适应。
经济合理剥采比确定
[bookmark: _Toc224443275]矿体大部分出露于地表，覆盖表土较薄，不用计算经济合理剥采比。
露天采场境界圈定结果
台阶高度：本次开采矿体为需经爆破的坚硬矿岩，根据《金属非金属安全规程》，爆破开采时台阶高度不应超过挖掘机最大挖掘高度的1.5倍，设计采用的挖掘机最大挖掘高度为10.72m，本次设计台阶高度12m。
台阶坡面角：本次设计边坡角是根据矿床工程地质条件，参照类似生产矿山，按类比法选取的。拟申请开采区域构造较发育，矿体属层状较硬岩组。矿体岩石强度高，矿体节理裂隙较发育，岩体中等完整；构成露天矿坑最终边坡的岩组为较坚硬-坚硬岩组，最终边坡稳定性评价结果均处于稳定-基本稳定状态。参考类似露天矿山，结合本矿实际情况，本次设计取60°。
安全平台宽度：本次设计安全平台宽度为4m。
清扫平台宽度：根据《安全规程》每隔2个台阶设置一个清扫平台，设计清扫平台宽度6m。
运输平台宽度：《水泥原料矿山工程设计规范》（GB50598-2010），本次设计运输平台路面为单车道，汽车宽度为2.5m，设计确定采场运输平台宽度为8m。
采场底部最小宽度：应满足采装运输设备在底部正常运行与安全作业的要求，一般不应小于开段沟的底宽，根据采装、运输设备规格及路线布置计算确定。拟采用回返式调车。
Bmin=2(Rcmin+0.5bc+e)
式中：
Rcmin—汽车最小转弯半径，9m；
bc—汽车宽度，2.5m；
e—汽车距边坡安全距离，1m；
计算结果：Bmin=22.5m。
根据计算结果，设计最小底宽为23m。
根据上述确定的露天边坡参数及设计原则，结合该矿床赋存特点，本次设计圈定的露天开采境界主要指标见表4.1-2。
表4.1-2  露天开采终了境界主要指标表
	项目
	单位
	参数
	备注

	境界
	上口尺寸
	m×m
	672×338
	

	
	下口尺寸
	
	638×334
	

	
	最高标高
	m
	1613
	

	
	最低标高
	m
	1565
	

	
	开采深度
	m
	89
	

	
	边坡高度
	m
	48
	

	台阶
	台阶高度
	m
	12
	

	
	台阶数量
	个
	7
	

	
	最高台阶标高
	m
	1601
	

	
	最低台阶标高
	m
	1565
	

	资源量
	保有资源量
	万t
	1956.2
	

	
	资源可信系数
	
	1/0.7
	探明、控制/推断

	
	设计利用资源量
	万t
	1806.89
	

	
	设计可采资源量
	万t
	1752.68
	

	
	采出矿石量
	万t
	1752.68
	

	平台
	安全平台宽度
	m
	4
	

	
	清扫平台宽度
	m
	6
	

	
	运输平台宽度
	m
	8
	

	
	最小工作平台宽度
	m
	23
	

	边坡角
	台阶坡面角
	°
	60
	

	
	最终边坡角
	°
	≤48
	


[bookmark: _Toc6803][bookmark: _Toc14337][bookmark: _Toc30130]开拓运输方案
[bookmark: _Toc29168]开拓方案选择的遵循原则
（1）基建周期短，投产快；
（2）生产流程简单、可靠，技术先进，节约能源；
（3）在确保形成生产能力的前提下，减少基建工程量，节约基建投资；
（4）投产后生产经营费用相对较低；
（5）充分利用地形高差条件；
（6）不占良田，少占耕地与林地；
（7）便于扩大生产规模及后期开拓系统的衔接；
（8）改善环保条件，改善操作条件，提高劳动生产力；
（9）设备维护检修方便。
开拓运输方案
结合露天采场内的矿岩量、露天终了境界、外部地形条件、汽车运输运距、征地情况等因素，本次设计采用公路-汽车开拓的运输方式，采用载重为25t的自卸汽车运输矿石至加工区卸矿平台，平均运距2km。
设计道路
根据采出矿石量分布，结合矿区现状地形条件、卸矿平台位置等，本工程拟定道路采用单车道。
开拓道路从卸矿平台1577m标高到达1637m标高，开拓运输道路总长740m，路面宽4m，路基宽6m，运输道路坡度为8.11%，最大纵坡9%，最小转弯半径15m。道路邻边一侧，设置土质安全车挡，车挡设置为梯形，高度为1.0m。
运输设备选择
设计采用25t自卸汽车将矿石运至卸矿口。
表4.2-1自卸汽车主要参数
	[bookmark: _Hlk155546942]名称
	单位
	参数
	名称
	单位
	参数

	整车整备质量
	t
	30
	爬坡能力
	%
	40/26

	额定载重
	t
	25
	发动机
	
	潍柴WD12.375

	外形尺寸
（长×宽×高）
	mm
	8400×2500×3500
	发动机功率
	kW
	300


本次矿山设计5辆载重量25t自卸式汽车进行运输。
采剥工艺
[bookmark: _Toc23145][bookmark: _Toc224443278]采剥工艺
[bookmark: _Hlk165214049]根据矿区地形地貌特征、矿体赋存特点、选定的开拓运输方式等因素，设计采用沿矿体长轴方向布置工作面。自上而下分层开采，采剥并举，剥离先行，采用缓帮作业。工作线推进方式为自上而下。
新水平准备：运输道路布线方式采用折返式公路，顺地形推进回采工作面。各开采水平的矿石由挖掘机二次破碎后装车运往矿区加工区，剥离物表土运往采场南部的临时表土堆场堆放。
设计1个工作面开采，自上而下进行剥离和采矿作业，台阶高度12m。露天境界内最高点位于矿区中部，根据二级矿量要求，设计基建期将顶部1637m平台推平，形成1625m基建平台。本次设计台阶坡面角为60°。工作面主要推进方向为由南向北推进。
如果同时多平台回采，上下台阶不同地段作业位置相距不得小于50m，必须遵守露天矿相关安全规程。
[bookmark: _Toc118385918][bookmark: _Toc118385826][bookmark: _Toc140073189][bookmark: _Toc48827816]铲装作业
[bookmark: _Hlk187697180]铲装作业主要选用液压挖掘机作为采场主要铲装设备，配25t自卸汽车。本次设计选用4台液压挖掘机作为采场主要铲装设备。
[bookmark: _Toc173012523]穿孔作业
（1）穿孔设备
[bookmark: _Hlk140058742][bookmark: OLE_LINK2]根据矿岩物理机械性质、岩石的完整性特点，以及矿山的生产规模，矿山设计采用1台高风压潜孔钻机CCM680。设备参数见下表4.3-2。
表4.3-2设备参数表
	[bookmark: _Hlk148963466]型号
	钻孔直径
（mm)
	钻孔深度
（m)
	工作气压
（MPa)
	耗气量
（m3/min)
	台班效率
（m)
	备注


	高风压潜孔钻机CCM680
	90-140
	30
	0.8-2
	10-18
	120-180
	


（2）钻机数量的确定
[bookmark: _Hlk129349087]钻机台数：
 
式中：
N—所需设备数量，台；
Q—设计矿山年采剥总量，t/年，Q=500000t/年；
[bookmark: OLE_LINK4]P—钻机台年穿孔效率，m/年，P=300×1×150=45000m；
q—每m炮孔的爆破量，t/m，q=32.52t/m；
e—废孔率，%，e=5%。
 
设计1台高风压潜孔钻机CCM680能满足生产要求。
[bookmark: _Toc173012524]爆破作业
[bookmark: _Hlk155546357]（1）正常爆破
[bookmark: _Hlk155546138]1）孔径d
露天深孔爆破的孔径主要取决于钻机类型，台阶高度和岩石性质，潜孔钻机设备设计采用高风压潜孔钻机CCM680潜孔钻机，钻头直径90～140mm，本次设计钻孔直径为110mm。
2）按钻孔作业安全条件计算：
Wd≥Hcotα+B
式中：
H-台阶高度，12m；
α-台阶坡面角，75°；
B-从钻孔轴心线至坡顶线的安全距离，对大型钻机，B≥2.5～3m。此处取3m。
经验算：Wd≥6.22m
底盘抵抗线按台阶高度计算：
Wd=(0.6~0.9)H
式中：
H-为台阶高度，12m。
经计算：
Wd=（0.6~0.9）×12=7.2～10.8m
本次设计，参考同类型矿山实践经验，最终确定底盘抵抗线Wd=6.8m。
3）最小抵抗线
一般按照孔径的倍数来确定，通常取（25~40）d
经计算：
Wmin=（25~40）×0.11=2.75～4.4m
此处参考同类型矿山实践经验，取3.5m。
4）超深h
h=（8~12）d=（8~12）×0.11=0.88～1.32m
本次设计确定钻孔超深为1m。
5）排距b
参考同类型矿山实践经验，此处取排距b=Wmin=3.5m。
6）孔距a
可用最小抵抗线W与炮孔密集系数m的乘积来计算，即：
a=m×Wmin
式中：
m-为炮孔密集系数，一般为0.8~1.5。
经计算：
a=（0.8~1.5）×3.5=2.8～5.25m
此处参考同类型矿山实践经验，取5m。
7）填塞长度L2
通常取（20~40）d作为填塞长度，此处参考同类型矿山实践经验，取4m。
8）孔深
L=H/sin（90°）+h/sin（90°）=12m+1m=13m
故孔深取13m。
9）装药长度L1
[bookmark: _Hlk180004625]L1=L-L2=13-4=9m
装药长度L1取9m。
[bookmark: _Hlk150793275]10）单位炸药消耗量q
根据炸药单耗的经验公式：
 
式中：
R—岩石系数，；f为岩石普氏系数，此处取7；γ为岩石容重。
S—单位炸药计算威力，此处取0.7；
F—炮孔倾斜度，F=sin90°=1
通过计算得q＝0.44kg/m3，本次设计炸药单耗暂取q＝0.44kg/m3，具体待试爆后确定。
11）单孔装药量Q
Q=qaWH
式中：
Q—单孔装药量，kg；
q—炸药单耗，kg/m3，0.44kg/m3；
W—抵抗线长度，m，取W=3.5m；
H—台阶高度，m，H=12m。
经计算：
Q=qaWH=0.44×5×3.5×12=92.4kg
本工程单孔装药量为92.4kg。
12）装药量验算
 
式中：
Q1′—装药量验算值，kg；
Δ—装药密度，kg/m3，采用2#岩石乳化炸药，参考同类型矿山装药经验，取Δ=1100kg/m3；
L1—装药长度，m，L1=9m。
经验算，所设计药量Q小于Q1′，符合设计要求。
13）爆区大小
根据矿山设计年产量，要满足5~10昼夜的生产量作为每次爆破量，选用爆破周期为7天，则：
Q0=500000×（1+0.03）×7/300=12017t
单个炮孔承担的爆破量按照下式计算：
Q=abHγ
式中：
Q－单个炮孔爆破吨量，t；
a－孔距，5m；
b－排距，3.5m；
H－台阶高度，12m；
γ－矿石体重，2.71t/m3。
计算得Q=569.1t
所以一次爆破炮孔数按下式计算：
N=Q0/Q
计算结果为21.12，本次设计一次爆破孔数24，总爆破量满足要求。设计三排孔爆破，爆区宽为10.5m，爆区长为40m，台阶高12m。爆破量为：13658t，可以满足矿山7天生产所需，炮孔布置合理。
本次设计矿山正常生产爆破作业采用深孔微差爆破，炸药选用2#岩石乳化炸药。设计采用数码电子雷管，逐孔微差起爆。设计爆破参数，见表4.3-1。
表4.3-1矿山正常爆破参数表
	[bookmark: _Hlk150793585]序号
	名称及符号
	设计参数
	备注

	1
	炮孔直径（d）
	110mm
	

	2
	台阶高度（H）
	12m
	

	3
	孔距（a）
	5m
	

	4
	排距（b）
	3.5m
	

	5
	底盘抵抗线（Wd）
	6.8m
	

	6
	钻孔倾角（θ）
	90°
	

	7
	超深（h）
	1m
	

	8
	填塞（L1）
	4m
	

	9
	钻孔长度（L）
	13m
	

	10
	装药长度（L2）
	9m
	

	11
	单孔装药量（Q）
	92.4kg
	

	12
	最大一段装药量（Qmax）
	92.4kg
	毫秒延时爆破

	13
	炸药单耗（q）
	0.44kg/m3
	

	14
	布孔方式
	三角形
	


（2）预裂爆破
[bookmark: _Hlk155546396]1）孔径：D=90mm
2）孔间距a
孔距预裂爆破的孔间距，可按照下述经验公式计算：
a=(7~12)d
式中：
d—炮孔直径，90mm。
计算得：a=0.63m～1.08m。
上式中系数硬岩取大值，软岩取小值。设计矿山赋存矿岩主要为石灰岩，普氏系数值3~7，属硬岩。本次设计系数取为11，计算得孔间距a为1.0m。
3）不耦合系数m
根据国内矿山爆破实践不耦合系数m的取值范围一般为2~5。本项目预裂孔装药采用φ32卷状2#岩石乳化炸药，预裂炮孔直径为90mm，故不耦合系数为2.81，符合要求。
4）线装药密度
参照类似工程施工经验，本次设计确定线装药密度为0.6kg/m。
预裂爆破主要爆破参数，见表4.3-2。
表4.3-2矿山预裂爆破参数表
	[bookmark: _Hlk180004705]序号
	名称及符号
	主爆孔
	辅助孔
	预裂孔

	1
	炮孔直径（d）
	110mm
	110mm
	90mm

	2
	孔距（a）
	5m
	4m
	1m

	3
	排距（b）
	3.5m
	6m
	3.5m

	4
	钻孔倾角（θ）
	90°
	60°
	60°

	5
	钻孔超深（h）
	1m
	/
	0.5m

	6
	钻孔长度（L）
	13m
	8m
	14.43m

	7
	填塞（L1）
	4m
	2.5m
	2m

	8
	装药长度（L2）
	9m
	5.5m
	12.43m

	9
	药卷直径（φ）
	/
	/
	32mm

	10
	不耦合系数
	/
	/
	2.81

	11
	线装药密度
	/
	/
	0.6kg/m

	12
	单孔装药量
	92.4kg
	56.46kg
	7.46kg


爆破作业需采取以下防护措施，保证安全生产：
1）开采顺序采用由南向北的推进方式。
2）爆破采用固定时段爆破，让职工、村民及外来车辆有规律地避炮，加强职工、附近村民安全教育，让职工、村民事先知道警戒范围、警戒标志、声响信号的意义。
3）在爆破警戒线范围显要位置外设置明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到；爆破时派专人负责警戒，严禁任何人员、车辆进入爆破警戒线范围以内，待炮响15分钟后并确认安全方可进入采场。
4）采用微差爆破，以减小爆破地震波对临近建、构筑物及边坡的影响。
5）矿区南部有矿山加工区，西侧有自有电石厂，在爆破安全距离范围以内，应有专业的爆破设计，避免主爆破方向面对厂区。
6）必须严格按照《爆破安全规程》规定及以上措施实施爆破作业，保证露天矿爆破安全。
7）矿山加工区已经建成并使用多年，加工区位于爆破警戒范围以内，受用地指标限制，矿山加工区无法进行搬迁，设计非爆破区域后，加工区位于爆破振动影响范围之外，位于爆破飞石影响范围之内，矿山在爆破时所有人员需撤离至300m爆破警戒范围之外。
[bookmark: _Toc10663]影响因素分析、开采加工工艺流程及产污节点
[bookmark: _Toc7101]建设期
项目属于扩建项目，办公区、进场道路、加工区都已建成，本次扩建主要建设内容为部分设备更换，环保设施完善。
施工期间的产污环节主要为旧设备拆除产生的废气、噪声、固废，设备安装过程产生的废气、噪声、建筑垃圾。项目施工期工艺流程及产污节点图详见图4.4-1。
[image: 施工期工艺流程]
图4.4-1  施工期工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc16118]运营期
本项目为灰岩矿的开采和加工，并通过破碎筛分制成建筑用石料外售，项目矿山运营期开采、生产工艺流程为：穿孔-爆破-铲装运输-加工（破碎、筛分和制砂）-成品。项目运营期开采、生产工艺流程及产污环节如下。
[image: 运营期工艺流程图_副本]
图3.4-2  项目运营期开采及加工工艺流程及产污环节示意图
生产工艺流程简述：
（1）穿孔
拟采用1台潜孔钻机进行穿孔工作，穿孔过程会产生穿孔粉尘及设备噪声。
（2）松动爆破
根据4.3.4章节穿孔爆破参数进行炸药装填爆破。爆破过程会产生爆破粉尘及噪声。
（3）铲装运输
选用4台挖掘机。3台装载机作为铲装设备，配5辆非公路宽体自卸车（25t）进行原矿及废土运输，矿石运至原矿堆料场，弃土、矿渣等运至弃渣场。铲装及运输主要产生设备噪声、扬尘、机械燃油尾气。
（4）矿石加工
项目矿石加工主要包括破碎、筛分和制砂三道工序：
经开采的矿石输送到加工区入料口旁，经铲车投入给料机，给料机投入料仓，将原矿投入颚式破碎机对石料进行粗破，经振动筛分后，筛去附着渣土，渣土经输送带至弃土出料口，运输至弃渣场，洁净石料进入二破机。
石料通过密封的输送带进入二次破碎机，采用反击式破碎机对矿石进行二次破碎。破碎后的细石料进入振动筛进行筛分，筛选得到产品碎石，分别经输送带运至各自出料口。粒径较大超出产品要求的石料经回料输送带再次回到破碎机进行破碎。
振动筛筛出部分粒径较细的产品进入制砂机进行砂子制造，制砂机利用机械重力碾磨后再经一道筛分筛出符合要求的粒径作为砂子产品，通过输送带运至砂子出料口。不符合要求的砂粒通过回料输送带再次进入制砂机再次制砂。
矿石加工工段会产生各类破碎筛分制砂粉尘，设备噪声，机修固废。矿石加工设备均布置在封闭的钢棚内，仅在各产品出料区域留设装运车辆出入口，钢棚顶部本次提出安装喷淋系统进行洒水降尘，各输送带进行封闭防尘设置，并在破碎、筛分、制砂工段上方加设集气罩，产生的粉尘统一收集至一套布袋除尘系统处理达标后经1根15m高的DA001排气筒排放。并对各设备安装减震垫，减少噪声影响。布袋除尘器收集的粉尘并入产品一并外售，机修危废经危废间暂存，定期委托有资质的单位清运处置。
（5）产品堆存与外售
经以上工序可得到不同粒级的产品，分类堆存在各自成品堆区内，石子运至电石厂，其他砂石料装车外运销售，产品堆存及装车过程中会产生粉尘、运输车辆尾气和噪声。产品堆存及装车环节均在封闭钢棚内，经过喷淋系统降尘。通过采取对运输车辆进行篷布遮盖、成品堆场以及运输道路洒水降尘的措施以减少运输过程无组织粉尘的产生；采取减速慢行，减少运输噪声的产生。
[bookmark: _Toc18185]污染源源强核算
[bookmark: _Toc22544]施工期污染源强分析
[bookmark: _Toc9427]（1）施工期废气
施工期主要污染物为部分旧设备拆移、新设备安装、物料搬运、废气收集管道等施工产生的少量施工扬尘。
（2）施工期废水
项目施工期间产生的废水主要为生活污水。
施工人员产生的生活污水经办公区内已配套建设的卫生间、粪污收集池收集后周边农户定期清掏做农肥，不直接外排。
（3）施工期固体废物
施工期项目固体废弃物主要是设备包装，另外还有少量施工人员的生活垃圾。
1）废包装
项目施工期间主要进行设备安装，施工工程中会产生部分废包装箱、废包装袋等，集中收集后出售给废品回收站。
2）废旧设备
项目拆除的旧设备外售处置。
3）生活垃圾
项目施工人员产生的生活垃圾按每人0.2kg/d，平均以10人/d计，产生量约为2kg/d。项目设置生活垃圾集中堆放点，委托当地环卫部门进行清运处理。
4）施工期噪声
在施工期间，项目主要噪声源是施工机械噪声、施工噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所产生，项目各施工机械噪声源的噪声值见表4.5-1。
表4.5-1  施工期噪声源强值
	施工阶段
	声源
	声级 dB(A)

	施工期
	电锯
	75~85

	
	电焊机
	75~85

	
	电钻
	80~90

	注：本表中噪声源强均为距离噪声源1m处源强。


运营期污染源强核算
项目属于扩建项目，生产规模由20万t/a扩大为50万t/a，本次污染源强以扩建后整个项目进行核算。
废气产排情况
运营期大气污染物主要为采场扬尘及爆破废气，加工区原矿加工、产品装卸产生的粉尘，道路运输、弃渣场及表土堆场扬尘，机械燃油废气等。
（1）颗粒物（含扬尘、粉尘）
1）开采废气
本项目开采废气包括露天采场剥离、凿岩钻孔、爆破、机械开采、铲装过程中产生的废气。
参照《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》（公告2021第24号）1011石灰石、石膏开采行业系数表，露天开采石灰岩产污系数为1.42×10—2kg/t-产品，矿山生产规模为年产建筑石料用灰岩矿50万t/a，则露天开采过程中颗粒物产生量为7.1t/a，按年工作300天，每天工作8小时计算，产生速率为2.96kg/h。
根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水的抑尘效率为74%，本项目潜孔钻机工作时采用干式凿岩，设备自带有除尘装置；露天爆破采用多孔微差爆破，爆破瞬间进行洒水降尘；大块岩石的破碎由液压挖掘机配备液压破碎锤来完成，采用洒水车提前对作业面进行洒水加湿，增加作业面湿度，爆破后的矿石堆存采用雾炮进行喷雾抑尘，降低矿石铲装过程中粉尘的产生，运输车苫布遮盖，减速慢行。采取上述抑尘措施综合抑尘效率为80%，故开采过程中采区开采过程颗粒物排放量为1.42t/a（0.59kg/h）。
2）堆场风蚀扬尘
堆场风蚀扬尘本次主要考虑弃渣场。
表土堆场在风力作用下会产生一定量扬尘，起尘量与风速及其它气候因素关系较大，本次只计算非雨天的时间（约180天/a），扬尘面积按裸露面积计算，评价参考西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式：
Q=4.23×10-4×V4.9×S
式中：Q—堆场扬尘，mg/s；
V—风速，m/s，2.35m/s；
S—作业平台面积，m2。
设计表土堆场面积8251m2。根据上述公式，Q=229.65mg/s，项目表土堆场风蚀扬尘产生量为0.83kg/h，3.57t/a。项目在表土堆场设置雾炮机进行洒水降尘，参照《扬尘源颗粒物排放物清单编制技术指南（试行）》中表12“输送点位连续洒水降尘操作”降尘的效率可知，通过采取以上措施后可降低74%的粉尘排放量，则扬尘排放量为0.93t/a，0.21kg/h。
3）运输扬尘
车辆行驶产生扬尘按下式计算：


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
QP1——总扬尘量（kg/a）；
V——车辆速度（km/h）；
M——车辆载重（t/辆）；
P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），0.05～0.1kg/m2，本次取0.075kg/m2；
L——运输距离（km）；
Q——运输量（t/a）。
项目年运输量约为50万t/a，采用25t的自卸汽车运输，运输车辆时速约10km/h，矿区内运输里程约2km。因此道路扬尘量为0.11kg/km·辆，道路起尘总量为4.4t/a。为减少运输扬尘对环境影响，评价要求对运输道路采用洒水车进行洒水降尘，并采取运输物料使用篷布覆盖，减少物料散落等措施，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），采取“洒水2次/d”措施后的扬尘去除率为66%，则道路扬尘排放量为1.5t/a，0.62kg/h。
4）工业场地加工、装卸粉尘
①产品储存、运输、装卸粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），原料储存、运输、卸料等工序中粉尘的产生系数为0.01kg/t产品。本次项目产品量为50万t/a，则粉尘产生量约为5t/a，产生速率为2.08kg/h。项目加工以及产品堆场区域整体采用彩钢厂房密闭，且设有喷淋设施，大部分粉尘均可沉降在厂房内，仅车辆出入口少量逸散至外环境，逸散系数取5%，则产品储存、装卸、皮带运输过程粉尘无组织排放量为0.25/a，排放速率为0.1kg/h。
②加工区加工粉尘
项目破碎过程产生的粉尘参考《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》（公告2021第24号）1011石灰石、石膏开采行业系数表，破碎工段产污系数为颗粒物：0.0307kg/t-产品，56.9m³/t-产品，筛分工段产污系数为0.4kg/t-产品，60.0m³/t-产品，制砂粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12）中表18-1粒料加工区逸散尘排放系数进行取值计算，制砂产污系数取0.15kg/t-产品。
项目各类骨料年总产量约为50万t/a，砂子年产量约为12t/a。项目加工区采用彩钢厂房结构进行围挡半封闭，破碎机、筛分机、制砂机上方均设置半密闭式集气罩对粉尘进行收集，采用多管道并联的方式将各破碎机、筛分机和制砂机产生的粉尘经集气管道引入1台布袋除尘器处理达标后经过一根15m高排气筒排放，未进入除尘系统的粉尘经过厂房顶部喷淋系统降尘，各工段粉尘收集效率约80%，布袋除尘净化效率参照《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》（公告2021第24号）1011石灰石、石膏开采行业系数表取99.7%。加工厂房密闭，且设有喷淋设施，大部分粉尘均可沉降在厂房内，仅车辆出入口少量逸散至外环境，逸散系数取5%。
则项目破碎、筛分、制砂过程产生的污染物见表4.5-2，排放情况见表4.5-3。
表4.5-2  破碎、筛分、制砂粉尘产生量一览表
	尘源
	产污系数
	产品产量
	颗粒物产生量（t/a）

	破碎
	0.0307kg/t
	50万t
	15.35

	筛分
	0.4kg/t
	50万t
	200

	制砂
	0.15kg/t
	12万t
	18

	合计
	/
	/
	233.35


布袋除尘系统风机设置为20000m³/h，则项目砂石加工过程污染物排放情况如下：
表3.5-3  破碎、筛分、制砂粉尘排放情况一览表
	污染物名称
	颗粒物

	产生情况
	产生量（t/a）
	233.35

	
	产生速率（kg/h）
	97.23 

	处理系统情况
	系统风量（m³/h）
	20000（48000万m³/a）

	
	系统收尘效率（%）
	80

	
	布袋除尘系统处理效率（%）
	99.7

	有组织排放情况
	排放量（t/a）
	0.56 

	
	排放速率（kg/h）
	0.23 

	
	排放浓度（mg/m³）
	11.67

	
	排放速率限值（kg/h）
	3.5

	
	排放浓度限值（mg/m³）
	120

	
	达标情况
	达标

	厂房喷淋+阻隔降尘效率（%）
	95

	无组织排放情况
	无组织排放合计（t/a）
	2.33 

	
	排放速率（kg/h）
	0.97 


（2）爆破废气
采场爆破过程会产生一定量的粉尘及CO、NOX等废气，废气产生量与装药量、矿岩性质等因素有关。露天爆破粉尘已纳入采场作业扬尘，本次不再单独计算。CO、NOX产生量较少，且仅为爆破时段瞬时产生，矿区开阔，大气稀释扩散条件良好，CO、NOX等经大气稀释扩散后对周围环境影响有限，本次不再定量核算。
（3）机械废气
项目进行开采过程、物料装卸和运输等过程中使用挖掘机、运输车辆等机械设备，运行过程中会排放少量的燃油废气，污染物主要为CO、NOx及总碳氢化合物（THC）等，由于机械设备排放的废气在露天发散，废气呈无组织排放，加之其排放方式为间歇式排放，经大气自然扩散后对周边环境影响较小，本次不再定量核算。
（8） 恶臭气体
项目生活区内设置有粪污收集池，粪污收集池使用过程中不及时处理或清理会产生一定的恶臭气体，使人的嗅觉有不舒服感，此外生活垃圾不及时处理也会产生恶臭。
（5）项目运营期废气排放情况汇总
根据以上核算源强，项目废气污染物排放量核算见表3.5-4~6。
[bookmark: _Ref488964758]表3.5-4  项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	11.67
	0.23
	0.56

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.56

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.56


表3.5-5  项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产物环节
	污染物
	主要污染防治措施
	污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	1
	露天采场作业及装卸
	颗粒物
	雾炮机+洒水车洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
	1.0mg/m3
	1.42 

	2
	表土堆场风蚀
	颗粒物
	雾炮机+洒水车洒水降尘
	
	
	0.93 

	3
	运输过程
	颗粒物
	雾炮机+洒水车洒水降尘+物料篷布覆盖
	
	
	1.50 

	4
	加工区产品储存、装卸粉尘
	颗粒物
	厂房密封+厂房喷雾系统
	
	
	0.25 

	5
	加工区加工
	颗粒物
	厂房密封+厂房喷雾系统
	
	
	2.33 

	6
	爆破过程
	CO、NOX
	大气稀释自然扩散
	/
	/
	产生量较小，本次不再定量核算

	7
	各类燃油机械使用
	CO、NOx、（THC）等
	大气稀释自然扩散
	/
	/
	

	8
	粪污收集池、垃圾桶
	臭气浓度
	大气稀释自然扩散
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准
	

	无组织排放总计（t/a）
	颗粒物
	6.43 

	
	CO、NOx、（THC）、臭气浓度等
	少量


表3.5-6  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	6.99

	2
	CO、NOx、（THC）、臭气浓度等
	少量


用水及废水产排情况
项目用水及废水产生情况如下：
（1）矿坑积水
根据矿体埋深条件，本矿区地形条件，露天开采属山地斜坡开采。采矿权范围内无地表水体分布，无常年性河流。矿体最低开采标高（1565m）位于最低侵蚀基准面标高1555m之上，处于地下水的补给、径流区，不受地表水体及地下水的影响。矿坑主要充水因素来自大气降水，由于矿体分布于山顶和山脊斜坡上，地形有利于矿坑自然排水，降雨可随降随排，不会出现淹坑现象。对矿床开采影响较小，故此次工作不对矿坑涌水量进行预算。
（2）降尘用水
1）场地降尘用水
项目需要采用雾炮机等进行洒水降尘的场地主要为表土堆场等区域，面积共约10000m2，洒水量按2L/m2次，每天洒水2次，非雨天180天计算，则洒水量10m3/d、1800m3/a。洒水降尘用水全部以自然蒸发形式消耗，无废水产生。
2）厂房喷淋用水
项目加工区及产品堆场建设封闭钢制厂房，仅保留砂石料出口及矿石破碎进料口，厂房顶部建设洒水喷雾系统，喷雾系统额定耗水量约6.5t/h，用水量为52m³/d，15600m³/a。喷雾水分沉降至各类砂石产品中，随产品带走或降落地面浸润抑尘，无废水产生。
3）运输道路洒水降尘
项目场内运输道路面积约为1.58hm2，降尘用水量按2L/m2计算，洒水次数取2次/d，则用水量为6.3m3/d，非雨天180天计算，则年用水量1138m3/a。降尘洒水全部蒸发消耗，无废水产生。
综上，项目降尘用水量68.3m3/d，18538m3/a（其中使用自来水15968.5m3/a，使用初期雨水2569.5m3/a）。降尘洒水全部蒸发消耗、产品含水带走，无废水产生。
（3）初期雨水
项目区会洒落少量的石灰岩颗粒及沉降粉尘等，这部分废物遇初期雨水冲刷后流走，形成泥浆水（会夹带泥沙等）。若直接外排会污染项目周边的旱地，同时也会冲刷进场的道路。
初期雨水径流：一般采用项目所在地历年日最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，依据《给水排水设计手册》可知：
a.暴雨强度估算公式如下：


式中：q——暴雨强度，单位为L/s·ha，其中ha表示公顷；
P——重现期，取1年；
t ——地面积水时间与管内流行时间之和，取15min。
则q=208.70L/s·ha
b.初期雨水量估算公式如下：
Q=qFψT
式中：Q——初期雨水排放量，单位为m3；
F——汇水面积，单位为ha；
Ψ——年径流系数，根据云南省水文手册资料可知，项目所在区域取0.3；
T——为收水时间，一般取15min。
根据项目实际情况，项目汇水面积约为3.04ha（汇水面积主要以生产加工区、砂石料堆场来核算），本次扩建，加工区堆料场面积不变，初期雨水量产生量与原项目一致，均为171.30m3，平均年度降雨暴雨次数（形成初期地表径流）为15次/年，年收集初期雨水2569.5m3，初期雨水由排水沟收集，经初期雨水收集池沉淀处理后，用于厂区洒水降尘及生产用水。
（4）生活用水
原项目劳动定员为20人，在生活区食宿，本次扩建后，新增劳动定员8人，均不在项目内食宿，项目区生活用水主要是冲厕、洗手废水，按照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）标准及同类项目用水定额，项目洗手冲厕等用水量按20L/人·d计算，则总用水量0.56m3/d，168m3/a，废水产生量按用水量的0.8计，项目废水产生量为0.45m3/d，134.4m3/a，进入粪便收集池后提供给周围农户做农肥，不外排。
（5）项目用排水情况汇总
本项目用水及废水产生汇总如下表所示：
表3.5-7  项目用水及废水产生情况统计表
	用水项目
	日用水量（m3/d）
	年用水日（天）
	年用水量（m3/a）
	日产废水量（m3/d）
	年产废水量（m3/a）
	处理去向

	降尘用水
	68.4
	180（300)
	18538（自来水15968.5）
	0
	0
	/

	初期雨水
	/
	/
	/
	171.3（雨天）
	2569.5
	经初期雨水收集池收集后回用于项目区洒水降尘。

	生活污水
	0.56
	300
	168
	0.45
	134.4
	进入粪污收集池后用于周边农肥。

	合计
	68.96
	/
	18706（自来水16136.5）
	晴天：0.45
雨天：171.75
	2703.9
	/


（6）水平衡
项目水平衡见下图：
[image: 扩建后水平衡]
图3.5-1  项目年水量平衡图    单位：m3/a
噪声排放情况
根据项目特点，运营期噪声可分为固定声源的稳态噪声、瞬时噪声和移动线声源噪声，其中固定声源的稳态噪声主要包括采场挖掘机、空压机以及加工区内的破碎机、筛分机、传送带等开采和加工设备，生产过程中其噪声的位置和声源大小相对固定，也是本项目的主要声环境影响源；瞬时噪声主要是爆破噪声，爆破噪声具有产生时间短，噪声源强大等特点；移动线声源噪声主要为运输车辆噪声，其影响主要集中在运输线路附近。
（1）矿山开采爆破噪声及振动
1）矿山开采爆破噪声
爆破噪声为瞬间突发噪声，具有持续时间短，频率低，源强大等特点，随爆破声结束后即消失，其声功率高达120dB（A），爆破过程产生的噪声对采场周边地区有一定影响。
2）爆破振动
项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，瞬间的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及矿区地层稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地振效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：爆破警戒线（初步设计确定下坡方向爆破警戒范围为300m，其余方向爆破警戒范围为200m）范围内的建构筑物遭到破坏，诱发崩塌、地表沉陷等。本项目爆破振动为瞬时噪声，产生时间短，振动源强约为120dB（A）。
（2）运输噪声
本矿山在矿区范围内运输矿石及废土石将产生运输噪声，主要含自卸汽车、洒水车等车辆噪声，属于移动源强，车辆噪声值在80~95dB（A）之间。
（3）采矿区、加工区噪声源强
1）采场噪声声源分析
露天采场运营期噪声源主要来自采场的机械设备。根据开采工艺以及生产设备清单，机械噪声来自露天采场的钻机、空压机、装载机、破碎锤等，源强值在85~100dB（A）之间。项目矿山采场设备噪声源强及拟采取的降噪措施如下：
表3.5-11  项目矿山采场设备噪声源强及降噪措施
	序号
	声源名称
	数量（台）
	型号
	声源源强
	噪声削减措施
	运行时段
	备注

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	
	

	1
	高风压潜孔钻机
	1
	CCM680
	95
	及时维修，保持良好工作状态
	昼间
	/

	2
	液压挖掘机
	4
	SY
	100
	及时维修，保持良好工作状态
	昼间
	/

	3
	装载机
	4
	LG956L
	85
	及时维修，保持良好工作状态
	昼间
	/


2）加工区噪声声源分析
加工区以破碎加工各类设备噪声为主，预计噪声源强约为75～95dB（A），加工区设备噪声源强及拟采取的降噪措施如下：
表3.5-12  运营期项目主要声源一览表     dB（A）
	序号
	声源名称
	数量（台）
	型号
	声源源强
	噪声削减措施
	运行时段
	备注

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	
	

	1
	颚式破碎机
	1
	PE800*1060H-001
	95
	厂房隔声，基础减震
	昼间
	/

	2
	重型锤式破碎机
	1
	XGN-Z1815
	95
	厂房隔声，基础减震
	昼间
	/

	3
	锤式反击破碎机
	1
	ZG-1520
	95
	厂房隔声，基础减震
	昼间
	/

	4
	制砂机
	3
	PFK-1312
	95
	厂房隔声，基础减震
	昼间
	/

	5
	振动筛
	3
	BSYZ2460
	90
	厂房隔声，基础减震
	昼间
	/

	6
	振动筛电机
	3
	Y225M-6-30kW
	90
	厂房隔声，基础减震
	昼间
	/

	7
	输送皮带电机
	9
	YZX132M-4-7.5kW
	75
	厂房隔声，基础减震
	昼间
	/


固体废物产污分析
（1）废土石
矿山存在部分覆土，厚度0~1.3m，覆土量约7.6万m3，则每年产生量约为2165m3，5850t/a，设计在矿区内南侧设置一个临时表土堆场，矿山剥离覆土运至临时表土堆场堆存，待上部台阶靠帮后，将堆存表土用于矿区生态修复使用。根据项目开采多年经验，项目基本无废石产生。
（2）除尘系统收集粉尘
根据废气核算章节，除尘系统收集的粉尘约为240t/a，收集后回掺项目制砂工段后外售。
（3）初期雨水收集池底泥
项目初期雨水由排水沟收集，经初期雨水收集池处理后，用于厂区洒水降尘，初期雨水收集池会产生底泥，项目初期雨水收集池产生的底泥量约为40t/a。这部分底泥定期清掏后，用作项目场区低洼处回填。
（4）生活垃圾
扩建后，项目新增劳动定员8人，原项目人员在项目内食宿，生活垃圾产生约1kg/人·d，项目运营期生活垃圾产生量为20kg/d，6.0t/a。扩建后拟不在项目区食宿，人员生活垃圾的产生按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾的产生量为14kg/d，4.2t/a。这部分生活垃圾集中收集后清运至云南普阳煤化工有限责任公司垃圾收集点，与云南普阳煤化工有限责任公司生活垃圾一同处理。
（5）机修废物
项目日常保养维护中会产生少量危险废物，如废机油、废润滑油等，根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油、废润滑油等属于名录中“HW08废矿物油与含废矿物油废物”类中非特定行业“900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类废物，属于危险废物，产生量约为0.1t/a。项目依托电石厂内危废暂存间，项目产生的废机油、废润滑油使用油桶收集后暂存于危废间后，定期委托有资质的单位清运处置。
项目运营期的固体废物产生量见表3.5-13。
表3.5-13  项目固体废物产生及处置一览表
	废物名称
	产污环节
	产量t/a
	主要有毒有害物质
	物理形态
	危险特性
	废物种类
	废物代码
	储存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t/a）
	环境管理要求

	废土石
	表土剥离
	5850
	-
	固态
	-
	SW05尾矿
	900-099-S05
	表土堆场
	表土收存于表土堆场，闭矿复垦用作绿化覆土
	5850
	100%处置

	除尘系统收集粉尘
	布袋除尘器
	240
	-
	固态
	
	SW17可再生类废物
	900-099-S17
	系统自带储灰罐
	收集后回掺项目制砂后外售。
	425.7
	100%处置

	生活垃圾
	员工生活
	4.2
	-
	固态
	-
	SW64其他垃圾
	900-099-S64
	生活垃圾桶
	与电石厂生活垃圾一同处置。
	8.7
	100%处置

	底泥
	初期雨水沉淀
	40
	-
	固态
	-
	SW64其他垃圾
	900-002-S64
	/
	定期清掏后，用作项目场区低洼处回填。
	0.24
	100%处置

	机修废物
	设备维修
	0.1
	含废矿物油
	固态
	T, I
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	桶装，危废间暂存
	委托有资质的单位清运处理
	0.1
	100%处置




[bookmark: _Toc21299]非正常排放
项目无生产废水外排、固废100%处置，本次废水正常排放主要考虑大气污染质量设施处理效率下降造成的非正常排放。
非正常工况是指系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏、密封环损坏等情况，主要源于环保设施达不到设计要求。本项目主要考虑破碎、筛分、制砂收集的粉尘进入布袋除尘器处理时，由于布袋破损、清灰故障、压差异常等原因导致处理效率降低至40%。非正常排放发生频次为1次/年，持续时间为1h。项目应采取加强环保管理、加强职工环保意识培训等措施避免非正常排放，发生非正常排放时停产检修，排查原因。非正常排放条件及源强见表4.5-12。
表4.5-12项目废气非正常排放情况
	非正常排放条件设定
	污染物种类
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	布袋破损、清灰故障、压差异常等原因导致处理效率降低至40%
	颗粒物
	46.67
	2333.5


非正常工况下，颗粒物排放浓度最大可达2333.5mg/m3，出现排放大幅超标，项目运行过程中应加强监管，增强员工环保意识，减少非正常排放情况。
项目污染物排放汇总
表4.5-13  项目运营期污染物排放汇总表
	内容类型
	排放源
	主要污染物名称
	污染物产生量（t/a）
	治理措施
	污染物排放量（t/a）

	大气污染物
	DA001
	颗粒物
	186.68
	厂房密封+集气收集+1套布袋除尘处理系统+1根15m高排气筒排放
	0.56

	
	露天采场作业及装卸
	颗粒物
	7.1
	雾炮机+洒水车洒水降尘
	1.42

	
	表土堆场风蚀
	颗粒物
	3.57
	雾炮机+洒水车洒水降尘
	0.93

	
	运输过程
	颗粒物
	4.4
	雾炮机+洒水车洒水降尘+物料篷布覆盖
	1.5

	
	加工区产品储存、装卸粉尘
	颗粒物
	5
	厂房密封+厂房喷雾系统
	0.25

	
	加工区加工
	颗粒物
	46.67
	厂房密封+厂房喷雾系统
	2.33

	
	爆破过程
	CO、NOX
	产生量较小，本次不再定量核算
	大气稀释自然扩散
	产生量较小，本次不再定量核算

	
	各类燃油机械使用
	CO、NOx、（THC）等
	
	大气稀释自然扩散
	

	
	粪污收集池
	臭气浓度
	
	大气稀释自然扩散
	

	废水污染物
	初期雨水
	SS
	2569.5
	经1个200m³的初期雨水池收集处理后回用于降尘用水
	不外排

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等
	134.4
	进入粪污收集池后用于周边农肥。
	不外排

	固体废弃物
	表土剥离、开采及筛分
	废土石
	5850
	表土收存于表土堆场，用作绿化覆土。
	100%处置

	
	布袋除尘系统
	除尘系统收集粉尘
	240
	收集后回掺项目精品砂后外售
	

	
	矿山工人
	生活垃圾
	4.2
	与电石厂生活垃圾一同处置。
	

	
	初期雨水收集池
	污泥
	40
	定期清掏后，用作项目场区低洼处回填。
	

	
	设备维修
	机修废物
	0.1
	危废暂存间暂存，委托有资质单位处置
	

	噪声
	采场爆破
	爆破噪声
	120dB（A)
	瞬时噪声，经山体隔声、距离衰减后影响较小
	/

	
	
	爆破震动
	120dB（A)
	瞬时噪声，经山体隔震后影响较小
	/

	
	运输
	车辆噪声
	/
	属于瞬时汽车噪声，内部运输时对周围环境影响较小。外部运输时尽量选在白天，采取限速、禁鸣等措施以减轻对沿途居民的影响
	/

	
	采场
	机械噪声
	85~100dB（A)
	及时维修，保持良好工作状态，经距离衰减对外界环境影响较小
	/

	
	加工区
	机械噪声
	75~95dB（A)
	厂房隔声，基础减震，且距离衰减后，厂界噪声对外界环境影响较小
	/



[bookmark: _Toc23972][bookmark: _Toc3462]“三本账”核算
（1）项目“以新带老”措施
1） 废气
原项目已运行多年，采取了部分大气污染防治措施，为了进一步降低环境影响，本次扩建拟采取：石料输送带设置彩钢瓦防护罩，下料口设置帆布或软管等防尘设施；废土石临时存放设置防尘网进行遮盖；破碎、筛分、打砂等环节设置集气罩+布袋除尘器+15m高DA001排气筒进行排放；完善加工区、成品堆棚喷淋设施；加强场区洒水降尘措施等措施降低大气污染物排放。原项目产能为20t/a，颗粒物排放量为9.3t/a，扩建后产能为50万t/a，颗粒物排放为6.99t/a。实现了增产减污。
2） 废水
项目扩建后完善洒水、喷淋等措施，用水量增加，但此部分水量均蒸发损耗，无生产废水外排。扩建后，项目劳动定员由20人增加到28人，但原来人员需要在办公生活区住宿，后期将不在项目内进行食宿。用水量减少，人员生活产生的少量粪污进入粪便收集池后委托周围农户定期清掏做农肥，无废水外排。扩建前后项目均无废水外排。
3） 固废
项目固废100%处置。
（2）项目“三本账”
项目“三本账”核算情况如下：
表4.5-1 项目三本账核算表
	污染物
	原项目排放量（t/a）
	“以新带老”削减量（t/a）
	整体项目排放总量（t/a）
	排放增减量（t/a）

	大气
	废气量（万m3/a）
	0
	0
	7200
	+7200

	
	颗粒物
	9.3
	2.31
	6.99
	-2.31

	水
	废水量
	0
	0
	0
	0

	固废
	固体废物
	0
	0
	0
	0


清洁生产分析
根据《中华人民共和国生态环境法典》，第九百六十条 国家鼓励通过开展绿色设计、使用清洁的能源和原料、采用先进适用的工艺技术与设备等措施，从源头降低资源消耗，减少污染物和温室气体的产生、排放，推进清洁生产。
清洁生产分析指标可分为6类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求。
本项目为土砂石采选行业，国家尚未制定该行业清洁生产评价指标体系和能耗指标数据。因此，本次评价仅从上述6类指标进行初步评价项目的清洁生产水平。
（1）生产工艺与装备
本项目为土砂石开采，开采方式为露天开采，爆破后直接采用挖掘机进行开挖，工艺简单可行，矿山回采率较高，清洁生产水平一般。灰岩矿开采后，采用自卸汽车直接送至加工区进行加工，开采及运输均利用雾炮机+洒水车进行洒水降尘，减少了粉尘和扬尘污染，符合清洁生产要求。
加工区建设封闭式厂房，设备均采用全自动化破碎、筛分及制砂工艺，破碎、筛分及制砂产尘节点通过设置集气系统收集粉尘，经高效布袋除尘器处理达标后经过排气筒排放，且封闭厂房顶部配套建设喷雾系统，进一步减少粉尘的排放，生产设备均利用电能，不涉及燃煤等高污染燃料。
综上，本项目生产工艺与装备符合清洁生产要求。
因此，本项目采用的装备工艺水平高，满足清洁生产先进水平。
（2）资源能源利用指标
①原物料消耗
项目采用的原料为灰岩原矿，为项目矿山采出的矿石，运至加工区距离较短，使原矿石就近得到加工产出，有效利用了资源，降低了运输成本。
生产设备采用自动化控制，集中管理，减少人员，降低物耗及人力损耗。
②能源利用
A.用电
项目加工区各类设备使用电作为动力能源，为清洁能源，不使用高污染燃料，符合清洁生产要求。运输及采掘车辆及机械采用汽柴油等燃料，通过定期维护保养，使设备保持良好运行，能耗可控。
B.用水
运营期产生的初期雨水经收集处理后全部回用项目区内降尘，减少了新鲜水的使用以及废水排放量。各类废水100%回收利用，达到行业先进水平。
综上，项目资源能源利用指标符合清洁生产要求。
（3）产品指标
石灰岩主要成分为碳酸钙（CaCO3），是一种浅灰色、灰色、深灰色交通、房屋建筑等原料，有极其广泛的用途。随着经济的发展，市场对石灰岩的需求会有所增加，企业经济效益、社会效益看好。
且项目矿石品位良好，采出率较高，产品需求广泛，产品指标符合清洁生产要求。
（4）污染物产生指标
通过工程分析可知，项目实行雨污分流排水体制，运营期产生的初期雨水收集处理后全部回用项目区内降尘；加工区各废气产生节点均设置高效布袋除尘系统或洒水降尘措施；噪声厂界达标排放；固体废物100%合理处置。本项目对产生的各类污染物采取了行业可行的治理技术。
总体上，项目污染物产生指标符合清洁生产要求。
（5）废物回收利用指标
运营期产生的初期雨水收集处理后全部回用项目区内降尘，减少了新鲜水的使用以及废水排放量。剥离产生的表土规划存放至表土堆场内，用作绿化覆土，除尘系统收集的粉尘回掺至制砂产品中外售利用。
项目在生产过程中废水固体废物等均得到有效回用或者综合利用，废物回收利用指标符合清洁生产的要求。
（6）环境管理要求
从环境管理方面，建设单位在生产运营过程中应该符合国家及地方环境法律法规标准要求，建立并运行环境管理体系；项目将建立专门的环保机构，并配备1人专门负责全厂的环境管理工作及维持环保设施的正常运转，建立环保档案及按照国家和地方有关法律法规、污染物排放要求管理本项目的污染物排放；生产过程中必须加强各项环境管理，完善环境考核制度；项目在建设和投产使用后，各相关方（包括原物料供应方、生产协作方、相关服务方等）也应遵守环境管理的各项要求。
（7）清洁生产评价结论
综上，项目严格按照设计、环评要求实施后，从生产工艺与装备指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、产品指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面的分析结果来看，本项目采用先进的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，采用先进、成熟的污染防治技术，符合清洁生产的要求。
（8）清洁生产建议
项目在原料消耗、节约能源、污染物处理等方面均符合清洁生产。但在今后的生产和建设中还应进一步加强清洁生产工作。
①加强设备维修维护，以降低非正常工况能耗增加的现象。
②企业逐步建立环境管理体系，提高环境管理水平，使人为的资源浪费和污染物排放量减至最低。
③加强宣传、管理，完善清洁生产岗位责任制。
环境现状调查与评价
[bookmark: bookmark558]评价区自然环境现状及经济状况
[bookmark: bookmark559]地形地貌
砚山县在滇东南岩溶高原的中部，境内六诏山脉横贯其中，山脉走向由东向西延伸，地形从西北向东南逐步倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势。境内最高海拔为阿舍彝族乡鲁都克村民委的马吊陡坡2263m，最低海拔为八嘎乡河流入西畴县的交界处1080m，县城海拔1540m。属滇东南岩溶丘原地貌，地处华南褶皱系滇东南褶皱带文山富宁断褶束之西畴拱凹中部，类型为山地、丘陵、盆地，其面积分别为山地2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。
砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。
矿区地处云贵高原东南缘，属构造侵蚀、溶蚀低中山地貌，地势总体中间高四周低，矿区范围内最高点位于矿区北东部山顶，海拔1687.7m，最低点位于矿区西部，海拔1555m，相对高差132.7m。地形一般坡度27~30°，局部坡度48°。总体地形地貌条件简单。矿区周边地形平缓地带多为旱地，矿区内均为荒山，植被弱发育，大部岩石裸露地表，无天然保护林和可用经济林，山坡和地坎生长有灌木、杂草及少量小乔木。
地质构造
[bookmark: _Toc127904102][bookmark: _Toc129356778][bookmark: _Toc218265571][bookmark: _Toc527619916][bookmark: _Toc42875432][bookmark: _Toc445760218][bookmark: _Toc171614587][bookmark: _Toc130798180][bookmark: _Toc443612843][bookmark: _Toc116314057][bookmark: _Toc387819796][bookmark: _Toc468997897][bookmark: _Toc349026613][bookmark: _Toc535779737][bookmark: _Toc24060093][bookmark: _Toc481514484][bookmark: _Toc4990234][bookmark: _Toc349865496][bookmark: _Toc521490333][bookmark: _Toc347129859][bookmark: _Toc112330927][bookmark: _Toc126989125][bookmark: _Toc118045976][bookmark: _Toc311129161][bookmark: _Toc387225246][bookmark: _Toc347129751][bookmark: _Toc385627303][bookmark: _Toc128881798][bookmark: _Toc385930203][bookmark: _Toc387819319][bookmark: _Toc116313895][bookmark: _Toc76533646][bookmark: _Toc180780448][bookmark: _Toc185962276][bookmark: _Toc347752966][bookmark: _Toc111564739][bookmark: _Toc382989611][bookmark: _Toc349865566][bookmark: _Toc349865641][bookmark: _Toc177583157][bookmark: _Toc382498328][bookmark: _Toc170207384][bookmark: _Toc111564614][bookmark: _Toc460965433][bookmark: _Toc45095066]区域地质
[bookmark: _Toc183021271][bookmark: _Toc211267965][bookmark: _Toc265047253][bookmark: _Toc267270787]地层
区域内出露地层主要有下第三系（Ey）、三叠系（T）、二叠系（P）、石炭系（C）、泥盆系（D）、奥陶系（O）、寒武系（∈）等。据区域地质资料，由老至新分述如下：
（1）寒武系上统歇场组（∈3x）
[bookmark: OLE_LINK3]岩性为灰色白云岩、泥质条带白云质灰岩，夹少量粉砂岩，区域厚335～505m，与下伏地层呈不整合接触。
（2）奥陶系下统红花园组（O1hn）
上部为灰色中厚层状缅状灰岩，及泥质灰岩，下部灰色中厚层状白云质灰岩夹泥质灰岩。区域厚260～380m，与呈整合接触。
（3）奥陶系下统红花园组（O1m）
上部为黄色石英砂岩夹灰绿色页岩、粉砂岩。区域厚604m，与呈整合接触。
（4）泥盆系下统翠峰山组（D1c）
岩性上部紫灰、棕红色页岩，夹细砂岩；中部灰白色中厚层状细砂岩；下部紫红色页岩、粉砂质页岩与石英细砂岩、粉砂岩不等厚互层，区域厚1334m，与下伏地层整合接触。
（5）泥盆系下统坡脚组（D1p）
岩性为棕黄、灰绿色泥岩、粉砂质泥岩、页岩，局部地区夹泥灰岩，区域厚43～264m，与下伏地层呈假整合接触。
（6）泥盆系中统古木组（D2g）
岩性为灰黑色中薄层状泥灰岩和厚层状白云岩不等厚互层，区域厚84～553m，与呈整合接触。
（7）泥盆系下统东岗岭组（D1d）
岩性为灰黑色泥灰岩，夹白云岩、白云质灰岩，区域厚50～161m，与下伏地层泥盆系下统坡脚组呈假整合接触。
（8）石炭系下统董有组（C1dn）
岩性为灰白色、暗灰色厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，区域厚89～95m，与下伏地层呈整合接触。
（9）石炭系下统大塘组（C1d）
岩性为灰白色、暗灰色厚层状灰岩、生物碎屑灰岩，区域厚27～326m，与下伏地层呈整合接触。
（10）石炭系中统威宁组（C2w）
岩性为浅灰色厚层状灰岩，局部为硅质条带和团块灰岩，区域厚121～169m，与下伏地层呈整合接触。
（11）石炭系上统马平组（C3m）
岩性为浅灰色厚层状块状灰岩，区域厚42～198m，与下伏地层呈整合接触。
（12）二叠系下统（P1）
岩性为浅灰色厚层状、块状灰岩，区域厚56～507m，与呈整合接触。
（13）二叠系上统吴家坪组（P2w）
岩性上部灰白色及深灰色厚层状块状白云岩；中部深灰色及灰黑色厚层状-块状生物碎屑灰岩；下部灰黑色炭质页岩、铝土质岩，区域厚119～266m，与下伏地层呈不整合接触。
（14）三叠系下统洗马塘组（T1x）
岩性为深灰色薄层状泥灰岩，区域厚23～248m，与下伏地层呈不整合接触。
（15）三叠系下飞仙关组（T1f）
岩性为紫色薄层状粉砂质泥岩，夹粉细砂岩、黄色泥岩，区域厚23～248m，与下伏地层呈不整合接触。
（16）三叠系下统永宁镇组（T1y）
岩性为深灰色泥灰岩，区域厚43～472m，与下伏地层呈整合接触。
（17）三叠系中统个旧组一段（T2ga）
岩性为灰岩、深灰色中厚层状白云岩、夹白云质灰岩，区域厚0~555m，与下伏地层三叠系下统嘉陵江组呈整合接触。
（18）三叠系中统个旧组二段（T2gb）
岩性为灰岩、深灰色中厚层状灰岩，夹白云质灰岩，区域厚0~1308m，与下伏地层三叠系中统个旧组一段呈整合接触。
（19）下第三系砚山组（Ey）
岩性上部为紫红色、紫褐色中薄层含砾细砂岩，夹紫红色砂质泥岩；下部为灰色、深灰色砾岩，区域厚148～623m，与下伏地层三叠系中统法郎组呈不整合接触。
[bookmark: _Toc211267966][bookmark: _Toc183021272]构造
华南褶皱系滇东南褶皱带文山-富宁断褶束，主体构造格架为向北西突出的大型弧形构造带，呈半环形展布，核心构造单元为文山-阿猛褶皱带，配套发育文山断裂、阿猛断裂等区域性断裂，构造线方向由南向北呈规律性转折。
文山-阿猛褶皱带：北接砚山断裂，南连文山断裂与薄竹山拱褶，西临红河断裂影响带，东与阿猛断裂相邻，整体处于扬子准地台南缘与越北古陆北缘的过渡带。呈NNE-NE向弧形延伸，长约60—80km，宽20—30km，构造线方向与区域主应力场方向一致，变形强度自南向北减弱。
文山断裂：北起文山城区北缘，南经文山、麻栗坡延入越南，全长约150km，宽数十余米至数百米，呈NNE向弧形展布，局部转为NE向，与区域构造线一致。走向NNE-NE向，呈向南西突出的弧形，与文山-阿猛褶皱带轴向平行，局部NE向，倾向SE向，倾角50°~70°。
阿猛断裂：阿猛断裂是滇东南文山-富宁断褶束北部区域性压扭断裂，呈NNE-NE向弧形展布，长60～70km。
[bookmark: _Toc183021273][bookmark: _Toc211267967]岩浆岩
根据《1:20万文山幅区域地质调查报告》，该区域主要岩浆岩以酸性侵入岩和基性、酸性喷出岩为主。
酸性侵入岩主要为早第三纪酸性侵入岩，分布于砚山县城以西5公里的龙潭寨，由5个小岩体组成。各个岩体侵入下奥陶统红花园组中，长轴为北北东向，与该区构造方向一致，出露面积约0.4km2，岩类单一，均为透长石花岗斑岩，岩石风化较深，覆盖较广。
晚二叠世基性喷出岩，分布于图幅区域内西南文山-麻栗坡断裂以南的他痴地区，出露面积约71km2，岩性主要为峨眉山玄武岩，由基性熔岩和火山碎屑岩组成，其熔岩分为致密玄武岩类和杏仁状半玻晶玄武岩两类，致密玄武岩呈褐绿、灰黑色，成分由斜长石、玻璃质和绿泥石组成；杏仁状半玻晶玄武岩，此类岩石位于喷发旋回顶部，已全部风化为灰绿、红绿色，节理发育，铁染较重，致密块状，杏仁状构造，岩石成分与致密玄武岩相似，其杏仁充填物为绿泥石和石英，杏仁大小一般为0.02～0.42mm，形状为圆形、椭圆形及不规则状，排列无定向。火山碎屑岩主要有熔岩火山碎屑岩、火山碎屑岩类、层火山碎屑岩类，其成分与致密玄武岩、杏仁状半玻晶玄武岩类似。
早第三纪酸性喷出岩，分布于图幅中部，文麻断裂北侧，砚山白泥井至新民水库地区，岩性特征以流纹质块岩、流纹质晶屑玻屑凝灰岩、透长石流纹斑岩为主，矿物成分主要为透长石、石英、黑云母、微量金红石、锆石、金属矿物。多为次棱角状、棱角状及不规则状。
[bookmark: _Toc185962277][bookmark: _Toc218265572][bookmark: _Toc180780449]矿区地质
[bookmark: _Toc484038163]地层
[bookmark: _Toc282084820][bookmark: _Hlk140678975]矿区内出露地层简单，主要为第四系残坡积层（Q）、石炭系下统大塘组（C1d）、董有组（C1dn），由老到新分述如下：
[bookmark: _Hlk140679098]（1）石炭系下统董有组（C1dn）
分布于矿区内东南部，岩性为深灰色中一厚层灰岩，局部为块状灰岩，结晶灰岩，采矿权范围内岩层总体向西倾斜，地层产状305°~310°∠30°~46°，地表岩石节理、裂隙发育，为矿山含矿层位。
（2）石炭系下统大塘组（C1d）
[bookmark: _Hlk140679133][bookmark: _Hlk206357300][bookmark: _Hlk140679085]分布于矿区及外围，岩性为灰色生物屑泥晶灰岩，采矿权范围内岩层总体向东倾斜，地层产状305°~310°∠30°~46°。地表岩石节理、裂隙发育，为矿山含矿层位。
（2）第四系残坡积层（Q）
[bookmark: _Hlk140679027]主要分布于山脚、洼地、地形低凹平缓部位，为褐红色、褐色残积、坡积层粘土、含砾粘土组成。成分主要为砾石、砂、粘土、粉质黏土。采矿权范围内由以往施工8个钻孔和本次8个钻探工程共16个和5条剥土工程控制，厚度0~1.30m。与下伏地层呈不整合接触。
[bookmark: _Toc484038164]构造
[bookmark: _Toc282084821]矿区地质构造简单，总体呈向东倾斜的单斜构造，地层及含矿层分布稳定，连续性好。地层倾向305°~310°，倾角30°~46°，矿区范围内平均产状305°∠30°。受区域地质构造的影响，矿区主要发育二组节理裂隙，其产状分别为：J1:125°∠30°，延伸长0.5～1.5m，节理、裂隙线密度3～5条/m。裂隙面多为泥质充填，J2:35°∠60°，延伸长0.5～2m，节理、裂隙线密度3～6条/m。裂隙面多张开，裂隙面为泥质充填。
经本次地质勘查工作，地表主要发育溶沟、溶槽、石芽，零星分布于矿区东北部斜坡地段，岩石表面多见溶隙、溶沟等。经本次施工的8个钻孔揭露显示，矿区深部、溶洞等现象，矿区构造复杂程度总体属简单类型。
[bookmark: _Toc211267972][bookmark: _Toc183021277]岩浆岩
矿区内无岩浆岩。
[bookmark: _Toc211267973][bookmark: _Toc183021278]变质作用及围岩蚀变
矿区内无变质作用或蚀变特征。
气候气象
砚山县属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃。年无霜期250～320d，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1400mm。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不同气候类型。年平均降雨量1008mm，全年日平均降雨量2.76mm，雨季（5—10月）日平均降雨量5.46mm，日最大降雨量77.3mm；年均日照289天，共计1934.9小时，年蒸发量1780.2mm。无霜期平均为250～320天，极端最高气温：33.4℃，最低气温：-7.8℃，平均均气温16.5℃，全年昼夜温差11.5℃，平均相对湿度79%；平均风速1.6～3.1m/s。主要风向偏东南风。由于气候适宜，光照充足，雨量充沛，适宜多种植物、农作物生长。
地震
矿区位于华南褶皱系（Ⅱ）、滇东南褶皱带（Ⅱ1）、文山-富宁断褶束（Ⅱ13）、薄竹山拱褶（Ⅱ13-1）的西部，马关-西畴北断裂从矿区外南东部通过，矿区地貌位于滇东喀斯特高原，滇东南岩溶山原亚区，构造侵蚀低中山地貌，以块状岩类较坚硬岩组为主，本区地震活动较频繁，最大震级5.5级，矿床充水的唯一来源为大气降水，开采方式为露天开采，对地表地形地貌及景观造成破坏。
区内地震活动相对较弱，根据省地震局的地震资料，百年未发生过强烈地震，1972~1980年间曾发生过13次地震，震级均在2.7~3.6级之间，1960年西畴鸡街发生的4.8级地震、2000年1月27日弥勒-邱北发生的5.5级地震、2005年8月13日文山秉烈发生的5.3级地震均波及本区，造成部分民房墙裂和掉瓦，本区区域稳定性为较稳定。
根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，矿区所在地地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.40s，抗震设防烈度为六度区，设计地震分组为第二组，矿区区域地壳稳定性属稳定区。
水文地质
区域含、隔水层分布及其水文地质特征
区域广泛出露第四系、下第三系（N）、三叠系（吨）、二叠系（P）、石炭系（C）、泥盆系（D）、奥陶系（O）、寒武系（∈），区内断裂构造、节理裂隙发育。区内地下水类型主要为孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水。具有如下水文特征：
（1）第四系（Q）砂碎石土孔隙水含水层
褐红色、紫红色、灰黄色粘土夹岩块、砾石、砂，厚0~1.3m。主要分布于矿区外围的低洼平缓区斜坡地带，沿山坡平缓地段基岩表部出露，主要含上层滞水，含水层厚度小，富水性弱，仅雨季含部分水、枯季无水，该岩层地下水主要接受大气降水补给，垂直渗透补给岩溶水。
（2）基岩裂隙含（隔）水层
分布于矿区外围。区内该类含（隔）水岩系主要涉及翠峰山组（D1c）、坡脚组（D1p）、法郎组（D2f）、砚山组（Ey），岩性由页岩、细砂岩、砂岩、泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩、石英细砂岩、泥质粉砂岩等岩石裂隙发育，含基岩裂隙水，富水性随裂隙率而变，一般浅部较强，深部逐渐减弱。地下水多呈管隙流，分布不均，富水性较弱-中等。
（3）碳酸盐岩类溶蚀裂隙水含水层
主要分布于矿区及其外围，矿区内仅分布石炭系下统大塘组（C1d）、董有组（C1dn）。区内该类含（隔）水岩系主要涉及歇场组（∈3x）、芭蕉箐组（D1b）、古木组（D2g）、大塘组（C1d）、董有组（C1dn）威宁组（C2w）、马平组（C3m）、吴家坪组（P2w）上部、洗马塘组（D1x）、个旧组一段（D2ga）、个旧组二段（D2gb），岩性由白云质灰岩、泥灰岩、白云岩、灰岩、生物碎屑灰岩等组成。据区域资料，大塘组（C1d）、董有组（C1dn）岩溶含水层（组），上部中一块状灰岩夹白云岩：下部中一厚层灰岩夹生物碎灰岩；局部夹硅质条带灰岩硅质岩。粉晶结构为主，少量的细晶和粒结构。岩溶发育强烈，地下水多呈管隙流，分布不均，Mo-3.73-40.729-0.04499.5166=0.58-536Cv=1.95，暗河4条占图幅的26%流量149~3375，富水性以强级为主。本次勘查的主要目的矿体即赋存于石炭系下统大塘组（C1d）、董有组（C1dn）地层中。
区域地下水的补给、径流及排泄
大气降水是区域各含水层的主要补给来源。在松散岩层和基岩分布区，大气降水在裸露地段渗入，顺层面及构造、风化裂隙面径流，遇地形切割深处，以散流方式排泄，水文地质条件较简单。
矿区水文地质
（1）概述
矿区水文地质单元是红舍克水库水文地质单元。
矿区地处云贵高原东南缘，属构造侵蚀、溶蚀低中山地貌，地势总体中间高四周低，矿区及周边最高点位于矿区北部山顶，海拔1687.7m，最低点位于采矿权范围西部，海拔1555m（为矿区最低侵蚀基准面），相对高差132.7m。地形一般坡度27~30°，局部坡度48°。总体地形地貌条件简单。
矿区周边地形平缓地带多为旱地，斜坡地段多为荒山，植被中等发育，大部岩石裸露地表，无天然保护林和可用经济林，山坡和地坎生长有灌木、杂草及少量小乔木。
矿区范围外西南部存在一个天然水塘，长约160m，宽约40m，由大气降雨及地下水补给，水位随着大气降雨变化，均低于最低侵蚀基准面1555m，对矿山开采无影响。
矿区内地表水不发育，雨季流量较大，旱季干枯，根据本次施工的钻孔揭露，未见地下水活动迹象，矿区地下水主要靠大气降水补给，主要以泉流和裂隙渗出形式排泄。矿山开采最低开采标高为1565m，位于最低侵蚀基准面标高（1555m）以上10m，区内地形坡度一般在10°至50°之间，开采方式为露天开采，矿山开采的灰岩矿处于斜坡及山顶上，地形有利于地表水及未来矿坑水自然排水。
（2）岩（矿）层的富水性
根据矿区水文地质调查；钻孔简易水文观测；矿区岩性及地下水赋存形式、水理性质和水力特征等因素，将矿区含（隔）水层地层特征分述如下：
1）松散岩类孔隙含水层（组）
分布于矿区低洼平缓区及斜坡地带，主要为褐红色、褐黄色粘土夹、亚粘土、砾石、砂组成，厚0~1.30m，与下伏地层呈不整合接触。结构疏松，滞水性强，仅雨后偶见有渗水现象，含水层厚度小，富水性弱，仅雨季含部分水、枯季无水。该岩层地下水主要接受大气降水补给，垂直渗透补给岩溶水。对开采有一定的影响。
2）碳酸盐岩岩溶含水层
[bookmark: _Hlk195039698]石炭系下统大塘组（C1d）、董有组（C1dn）灰岩岩溶含水层出露于整个矿区及外围，岩性主要为灰色生物屑泥晶灰岩组成，厚度＞50m，矿区范围内的岩石大部分已开采揭露，西侧岩石局部呈半埋藏型，根据本次施工的钻孔最深ZK5-2钻孔控制最低标高1545.41m，未见地下水活动迹象。该含水层（组）地层中的灰岩节理、裂隙发育，含岩溶裂隙水，据1:20万文山幅区域水文地质资料，该段岩溶发育强烈，地下水多呈管隙流，分布不均。多年平均径流模量M=3.73～40.72L/s·km2，钻孔单位涌水量q=0.0449～9.5166L/s·m，暗泉流量Q=0.58～536L/s，变差系数Cv=1.95。地下水类属HCO3-Ca型。经本次调查，矿区周边无泉点，无落水洞。勘查区主要为溶蚀裂隙水，补给主要来源于大气降水及孔隙水下渗，沿节理裂隙与溶蚀孔隙运移。为矿体及矿床直接底板充水含水层，富水性中等。对矿床充水影响较小。
（3）钻孔揭露水文地质特征
结合以往施工8个钻孔及本次工作新增施工钻孔8个，所有施工的钻孔均进行了静止水位观察，并对本次施工8个钻孔均进行了水文地质编录。据矿区内施工的ZK2-1、ZK2-2、ZK2-3、ZK3-1、ZK3-2、ZK4-1、ZK5-1、ZK5-2共8个钻孔终孔静止水位观测，均为干孔，无静止水位。该岩溶含水层枯水期地下水位低于钻孔孔深。即在钻孔控制范围内，矿层主要处于岩溶含水层地下水的垂直入渗带范围，而资源量估算最低标高1565m，高于该岩溶含水层枯水期地下水位。资源量估算范围内无岩溶含水层地下水活动的迹象，矿体分布于垂直入渗带范围内，透水但不含水。该含水层（段）地表岩溶不发育，地表岩溶形态以降雨侵蚀多溶隙、溶沟为主。据统计，钻孔揭露该部位岩层时冲洗液消耗量较大，钻孔全孔漏水。本次核实工作钻探工程揭露控制最低标高1545.41m（ZK5-2）。仍未见地下水位，因此矿区范围内地下水位埋深在本次钻孔控制地下水位深度以下。
钻孔水文地质特征简述如下：
本次施工钻孔开孔于石炭系下统大塘组（D1d）、董有组（D1dn）地层中，全部钻孔终孔于石炭系下统大塘组（D1d）、董有组（D1dn）地层中。岩性主要为灰色块状生物碎屑灰岩，块状构造，该段岩芯局部破碎，岩石节理裂隙发育。为岩溶蚀裂隙水含水层，富水性中等。
（4）露天采场揭露水文地质特征
该矿山为露天开采，目前形成了两个采空区，现状下Ⅰ号开采面积约为55244m2，开采底界标高约为1578.4m；Ⅱ号开采面积约为104819m2，开采底界标高约为1579.5m，矿区内无地表水体分布，根据以往开采情况未揭露地下水，主要充水来源于大气降水，采场地处山坡，排水方式为自然排水。向沟谷或地形低凹处排泄至岩溶洼地中。
（5）地下水动态特征及其补给、径流、排泄
矿区地层中的地下水类型主要为碳酸盐岩类裂隙含水层，矿区位于其补给径流区。
矿区地下水的补给来源有两种：一种是大气降水的直接补给。矿区为松散堆积层孔隙水及裂隙含水层分布，节理、裂隙发育，是大气降水渗透补给的有利条件。根据1/20万文山幅区域水文地质报告，大气降水是矿区地下水的主要补给来源，其次是矿区相邻含水层侧向补给。
（6）主要水文地质问题
矿区采场地下水位低于露采水平，因此未来开采矿坑水为直接落入矿坑的大气降水和通过矿坑外围汇水面积流入矿坑的大气降水。由于露采标高高于自然排泄面标高，矿坑水通过明沟自然排水。
未来露天采矿坑坑口汇水面积较大，建议在露采坑境界外开挖防洪沟，防止矿坑外的地表水涌入。
（7）水文地质勘查类型
[bookmark: _Hlk197961601]矿体赋存于石炭系下统大塘组、董有组中，岩性主要为灰色生物屑泥微晶灰岩，地表风化较为强烈，为裂隙含水层，矿区内未见有泉点分布，总体富水性中等，钻孔简易水文地质观测，钻孔钻进中冲洗液消耗量较大，全孔漏水。现状露天采坑最低标高1545.41m，矿区主要为溶蚀裂隙水，富水性中等，地下水对矿床无充水影响，采坑涌水来源于季节性大气降雨，经自然斜坡及冲沟自流排泄。矿床水文地质勘查类型划分为以大气降雨为唯一充水来源的简单类型。
地表水系及动态
砚山县地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长：213.9km，流域面积2769.67km2，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿三龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。
项目区附近流经河流为公革河属西江水系，发源于江那镇龙潭寨，途经回龙、听湖两水库，流至者腊乡大新寨与阿野支流汇合，流出县境后称南丘河，下段为清水江。公革河在县境内全长94km，流域面积1371.56km2，河床高差215m，坡降2.30‰，平均海拔1578.20m，控制水量4520.86万m3，灌溉面积511015亩。扩建项目西南边约510m处有一小水库（石马水库），功能为农灌，无饮用功能，隶属文山监狱砚山分监，主要功能用于砚山分监、水泥厂、葡萄园的农业、生产用水。
积水塘，属文山监狱，库容20多万m3，功能农业用水，灌溉面积约300亩，无村民用水，一般10年中约有4年会干，4月5月会干，属沼泽地，渗漏较严重。
红舍克下坝水库，属红舍克村（自然村），库容约60万m3，功能为饮用及农业用水，灌溉面积约水田2000亩，旱地约200亩，周边村民用水，用水人数约1000人，一般10年中约有2年会干，4月5月会干，属沼泽地，渗漏较严重。
红舍克水库，属县水务局，在扩建项目北面约2.8km处，红舍克水库位于红舍克村，红舍克水库下游为公革河支流，属于西江水系，径流面积为26.80km2，年产水量为585万m3，坝顶高程为1543.0m，总库容为722.0万m3，兴利库容为483.0万m3，年可供水量为476万m3。功能为饮用、农业用水、工业用水等，目前农业用水约150万m3，工业用水约50万m3，周围村民用水人数约6000人。红舍克水库于2019年划为饮用水源保护区。
红舍克水库为小（一）型水库，径流区地表水系不太发育，无较大的新冲沟，水库补给来源主要为季节性大气降水补给。红舍克水库上游分布石马水库、石门水库、红舍克上坝水库、红舍克下坝水库、小舍克水库等5座小型水库，呈两组阶梯式串联，分别为石马水库一石门水库一红舍克下坝水库一红舍克水库，小舍克水库一红舍克上坝水库一红舍克下坝水库一红舍克水库。
土壤
评价区位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡村石门坎一带，区域地处滇东南喀斯特地貌区，地形以缓坡、丘陵、岩溶剥蚀盆地为主，地表岩性以碳酸盐岩、碎屑岩分布较广。
区域土壤类型以红壤为主，局部地段分布石灰岩土及少量紫色土，海拔多在 1400～1600m之间，属典型山地红壤分布区。土壤质地以砂壤土、轻壤土为主，土质较为疏松，通透性较好，土层厚度一般在0.5～1.5m，局部岩溶地段土层较薄、石砾含量相对较高。
土壤呈微酸性至中性，pH值多在5.5～6.8之间；土壤有机质含量中等，氮素含量相对较高，有效磷、速效钾总体处于中等偏低水平，肥力属中等水平。区域无重金属及有机物污染历史。
生态环境现调查与评价
[bookmark: _Ref114050279][bookmark: _Ref114050890][bookmark: _Toc149657638]调查概况
[bookmark: _Toc149657641][bookmark: _Toc118058175]调查范围
与评价范围保持一致，调查区域涵盖项目施工活动的直接影响区域和间接影响区域，其中特别关注：项目直接影响区、可能受到工程实施间接影响的野生动物生境。根据本项目建设情况，确定本次生态评价范围为项目矿界向外扩500m矿区范围，共231.98hm2。
调查内容及方法
（1）调查内容：
本项目陆生生态为三级，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核。三级评价可采用定性描述或面积、比例等定量指标，重点对评价范围内的土地利用现状、植被现状、野生动植物现状等进行分析，编制土地利用现状图、植被类型图、生态保护目标分布图等图件。本次三级评价以收集资料为主，辅以遥感调查和现场调查访问。
（2）调查方法：
1）土地利用现状调查
评价区域土地利用现状基于第三次全国国土调查结果、高分辨率遥感影像利用GIS软件进行人工目视解译，遥感影像采用影像分辨率为10m哨兵二号（Sentine1-2）L2A级数据产品，同时结合区域天地图、谷歌地图0.5m分辨率影像以及重点调查区域现场调查无人机航拍影像作为解译基础底图按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）要求，通过人工目视判读遥感影像及现场调查核实，将评价范围内的土地利用类型按 GB/T 21010-2017 土地利用分类体系进行分类。统计评价区土地利用类型、面积及空间分布，编制土地利用类型分布图。
（2）陆生动植物调查
本次陆生生态调查与评价收集的相关基础资料主要包括文山壮族苗族自治州林草、生态环保、农业自然资源等部门提供的相关资料；《中国植被》《中国高等植物图鉴》《云南植被》《中国两栖动物检索及图解》《中国鸟类分类与分布名录》《中国鸟类图鉴》《中国鸟类特有种》《中国云南野生动物》《云南鸟类》《云南两栖爬行动物》等著作。本次对评价区植被类型、动物组成进行现场调查和访问核实，记录评价区主要植被类型、沿途观察到的动物种类，核实评价区范围内的重要植物及古树名木、重要动物，绘制评价区范围内的植被类型图、植被覆盖度图等。
（3）生态系统调查
按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166——2021）中生态系统分类体系，结合评价区域土地利用现状调查结果，统计评价区生态系统类型、面积及空间分布，编制生态系统类型分布图。
（4）景观调查
景观生态环境调查主要是从大尺度上对项目区域进行环境监测与调查。通过野外对景观要素的形状、大小、密度、对接情况以及景观多样性指数等，结合空间统计方法，采用空间分析，波谱分析等方法来描述景观在空间结构上的变化情况，景观格局的野外调查主要是结合地理信息系统的空间分布，现场核实、记录廊道、斑块的空间信息等。以野外GPS定点的植物群落生态学调查结果和野外实时勾绘了植被类型的地形图为基础，参考卫星遥感照片解译结果，利用3S技术制作评价区的植被分布图。归并各类森林群落、灌丛群落、草地群落等，制作出包含主要生态系统类型和斑块类型的景观生态体系分布图。
景观指数是能够反映景观格局特征的定量化指标，分为三个级别，代表三种不同的应用尺度，即斑块级别指数、斑块类型级别指数和景观级别指数，可根据需要选取相应的指标，采用FRAGSTATS等景观格局分析软件进行计算分析。
土地利用现状评价
[bookmark: _Toc118058186]评价区域土地利用现状调查基于高分辨率遥感影像利用GIS软件进行人工目视解译，区域遥感影像采用区域 2025年6月的0.5m分辨率卫星影像作为解译基础底图，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）要求，通过人工目视判读及部分现场调查数据，将评价范围内的土地利用类型按 GB/T 21010-2017 土地利用分类体系进行分类，形成土地利用现状矢量数据库，并以二级类型作为基础制图单位制作评价区域土地利用现状图，如图所示：
[image: E:/02-生态调查/2026-01-23砚山县红舍克东山石灰石矿项目生态图绘制/04-项目成果/生态图0123/附图4 土地利用现状图.jpg附图4 土地利用现状图]图5.2‑1 评价范围土地利用现状图
对评价范围内各土地利用类型面积进行统计分析，结果如下表所示。
表5.2-1评价范围土地利用现状统计表
	土地利用分类
	面积（公顷）
	占比（%）
	斑块数

	一级类
	二级类
	
	
	

	01耕地
	0103旱地
	83.96
	36.19
	23

	02园地
	0201果园
	14.00
	6.03
	9

	03林地
	0301乔木林地
	11.01
	4.75
	9

	
	0305灌木林地
	60.35
	26.02
	32

	04草地
	0404其他草地
	1.27
	0.55
	7

	06工矿仓储用地
	0601工业用地
	16.86
	7.27
	1

	
	0602采矿用地
	40.99
	17.67
	7

	10交通运输用地
	1003公路用地
	0.86
	0.37
	1

	
	1006农村道路
	0.63
	0.27
	1

	11水域及水利设施用地
	1103水库水面
	0.82
	0.35
	1

	
	1104坑塘水面
	1.23
	0.53
	1

	总计
	231.98
	100.00
	92


根据土地利用统计结果，区域土地利用现状类型以耕地为主，面积占比为36.19%；其次为林地和工矿仓储用地，面积占比分别为30.77%、24.94%；园地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地面积均较小，面积占比依次为6.03%、0.55%、0.64%、0.88%。
植被现状评价
植被资源概况
[bookmark: _Toc118058178]（1）评价区植被分区
按照《云南植被》的分区，项目所在地在植被分区上属于亚热带常绿阔叶林区域（植被地带），西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域（植被亚带），高原亚热带南部季风常绿阔叶林地带（植被地区），滇东南岩溶山原峡谷季风常绿阔叶林区（植被小区），蒙自、元江岩溶高原峡谷云南松、红木荷林、木棉、虾子花草丛亚区。植被分区构成如下：
Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域
ⅡA西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域
ⅡAⅰ高原亚热带南部季风常绿阔叶林地带
ⅡAⅰ-2滇东南岩溶山原峡谷季风常绿阔叶林区
ⅡAⅰ-2a蒙自、元江岩溶高原峡谷云南松，红木荷林、木棉、虾子花草丛亚区
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK42]本亚区占据本区西半部，约占全区面积的60%，包括红河哈尼族自治州、彝族自治州的大部分和玉溪专区大部分以及文山壮族苗族自治州西部的平远街等地。本亚区是滇东南高原上陷落盆地较发达的地段，沿断裂带有几列盆谷地分布，西北西一东南东向的红河深大断裂中发育有深陷的元江谷地，其东大致平行分布的为石屏一建水一鸡街一线地堑盆地偏东部分则为近南北向的平行断裂带，发育有开远、蒙自、竹园等断陷盆地。本亚区都处于东南季风和西南季风背风坡向的雨影部位，降水量较少，而且因有气流绝热下沉的增温效应，使本亚区成为云南省中南部一个显著的少雨区域，普遍较偏干热，而且干热河谷植被发达。亚区内年降水量大都在800-1000毫米左右，干、湿季分明。全年无雾，湿度很低。年极端最高气温常出现在4或5月，最高达42.3℃：极端最低气温3.8℃。谷地中的典型土壤为燥红土，也被称为稀树草原土，其特点是淋溶弱，粘粒聚积于表层40厘米附近，且有钙质层存在，pH6.5-6.7；土体中代换性铝和代换性含量少，而代换量可达18-28毫克当量/100克土。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]红河河谷内干热河谷植被发达，在海拔1000米以下即为典型的干热河谷稀树灌木草丛广泛分布，占据了河谷内广大的坡地和阶、台地，以旱生禾草的黄茅、芸香草、三芒草、双花草等占优势。在人类干扰较少的坡地，草被层发育较好，高达1米左右，其间散生单株灌丛，主要为圆锥黄荆、虾子花、朴叶扁担杆等。此外还有一些低矮的散生乔木，高仅5-7米，树干弯曲，分枝不高，树冠呈伞形，叶稀枝多，重要种类为余甘子、火绳树、滇黄杞等。在河谷两侧阶地多有肉铩涞纵质旱生灌丛，最显著的有霸王鞭、仙巴掌等，高可达1.5-3.0米，有刺灌木金合欢、云实、刺黄果也常见，草本植物也有刺和耐旱的种类如大花蒺藜、马齿苋、刺苋、黄细心、飞扬草等。在海拔约800米以上，以及局部水湿条件优厚的地段（如溪沟、缓坡）乔木种类和数量都有增加，并可形成疏林，但林木不高，仅10米左右，多为落叶树种，主要为滇榄仁、白枪杆、大沙叶、厚皮树。林下灌丛成丛生长，如山小桔、纤细雀梅藤，草本层比较发达，其中有较多的羊齿类。在山水沟边等水湿条件优厚的地段发育有小果红椿，白头树，毛麻楝等为代表的半常绿季雨林“片段”，还有杧果、刺桐、缅木、猫尾木、八宝树等，以及山黄麻、千张纸、毛叶柿、火绳树等落叶树种。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]红河谷地热量丰富、芒果、菠萝蜜、番石榴、荔枝、木瓜、香蕉等果品以及槟榔都适于栽培。全亚区盆谷地内的气温条件大都适于双季稻加冬作的发展，元江坝子栽培双季稻已有数百年的历史，水源不足处则多栽培玉米等旱作：甘蔗种植较多，竹园、开远，元江等地是省内重要的蔗糖基地。石榴、番石榴、柑桔等都较多。
（2）评价区植物组成与区系
评价区域位于云南省文山壮族苗族自治州砚山县，区域内植被以农田作物为主，主要由玉米、红薯等组成；其次为灌木植被，优势植被群落为椎连栎（Quercus franchetii Skan）；乔木植被和草本植被较少，其中乔木植被主要由云南松（Pinus yunnanensis）和桉（Eucalyptus robusta）组成，草本植被主要由拂子茅（Calamagrostis epigeios）和艾（Artemisia argyi）组成。评价区植被覆盖度一般，群落结构较稳定。
（3）评价区植被类型与空间分布
项目评价范围植被类型调查以资料收集与现场调查相结合的方式开展，评价区域植被类型图参照《1:1000000中国植被图》中植被分类体系，评价范围内共有一个植被型组，类型为草地，同时结合区域高分遥感数据、DEM数据、地面调查数据等进行评价范围植被类型遥感目视解译，勾画出植被类型矢量图斑，并利用GIS软件以植被群落调查结果制作评价范围植被类型图，结果如图所示。
[image: E:/02-生态调查/2026-01-23砚山县红舍克东山石灰石矿项目生态图绘制/04-项目成果/生态图0123/附图5 植被类型图.jpg附图5 植被类型图]
图5.2‑2评价范围植被类型图
根据植被类型图，统计评价范围内的各植被类型的面积和占比情况，如下表所示。根据统计结果，评价范围内植被类型以农业植被最多，面积占比为35.19%，主要由玉米、红薯等粮食作物组成；其次为灌丛植被，面积占比为26.02%，主要由锥连栎林组成；森林植被占比为4.75%，主要由云南松和桉树组成；草本植被主要由拂子茅、艾等组成，面积占比为0.55%；评价范围无植被地段面积占比25.58%，水域面积占比为0.88%。
表5.2‑2评价范围植被类型面积统计表 
	植被型组
	群系
	面积（公顷）
	占比（%）

	森林
	云南松林
	9.92
	4.28

	
	桉树林
	1.09
	0.47

	灌丛
	锥连栎灌丛
	60.35
	26.02

	草本植被
	拂子茅、艾草丛
	1.27
	0.55

	农业植被
	农田作物
	83.96
	36.19

	
	桃、李等
	14.00
	6.03

	无植被地段
	无植被地段
	59.34
	25.58

	
	水域
	2.05
	0.88

	合计
	231.98
	100


评价区主要植被特征
（1）云南松林：
云南松（Pinus yunnanensis）云南松是松科松属的乔木，高可达30米。树皮褐灰色，深纵裂，裂片厚或裂成不规则的鳞状块片；红褐色枝开展，稍下垂；红褐色冬芽呈圆锥状卵圆形；针叶先端尖，横切面扇状三角形或半圆形；雄球花圆柱状，生于新枝下部的苞腋内，聚集成穗状；球果圆锥状卵圆形，有短梗；种子褐色，近卵圆形或倒卵形；花期4-5月；果期翌年10月。吉林松原产于中国，分布于云南、西藏、四川、贵州、广西等地区。生于海拔600米-3100米地带，喜光，适应性强，耐旱、耐瘠，喜气候温和的半阴环境和深厚、肥沃、排水良好的酸质砂质土壤。
评价区内云南松林成片分布，主要分布于评价区西北部，面积为9.92hm2，占评价范围总面积4.28%。
（2）桉树林：
桉树（Eucalyptus robusta Smith）为桉桃金娘科桉属密荫大乔木，高约20米；树皮深褐色，厚2厘米，有不规则的斜裂沟；嫩枝有棱。幼态叶对生，卵形，有柄；成熟叶卵状披针形，厚革质，侧脉多而明显；叶柄长1.5-2.5厘米。伞形花序粗大，有花4-8朵，总梗压扁；花梗短、粗而扁平；花蕾长1.4 -2厘米，宽7-10毫米；萼管半球形或倒圆锥形；帽状体先端收缩成喙；花药椭圆形，纵裂。蒴果卵状壶形，上半部略收缩，果瓣深藏于萼管内。花期4-9月。
评价区内桉树分布较少，主要分布在评价区内农田、工业场地附近，面积为1.09hm2，占评价范围总面积0.47%。
（3）锥连栎林：
锥连栎（Quercus franchetii Skan）为壳斗科栎属常绿乔木，高可达15米，树皮暗褐色纵裂。叶片倒卵形或椭圆形，长5-12厘米，侧脉8-12对直达齿端。雄花序长4-5厘米，坚果矩圆形被灰色细绒毛，壳斗杯形包被坚果约1/2，花期2-3月，果期9-10月。该树种分布于中国四川、云南及泰国，常见于海拔800-2600米的干热河谷地带，是当地常绿阔叶林的代表性乔木，常形成小面积纯林或分布于云南松林下。
评价区内锥连栎分布较广泛，主要分布在评价区内东北以及东南侧，面积为60.35hm2，占评价范围总面积26.02%。
（4）拂子茅、艾草丛：
拂子茅（Calamagrostis epigeios）禾本科拂子茅属植物。多年生草本，具根状茎。秆直立，平滑无毛或花序下稍粗糙。欧亚大陆温带地区皆有。抗盐碱土壤，又耐强湿，在中国几乎各省区均有分布，但主要产于东北、华北、西北各省区。喜生于平原绿洲、潮湿地及河岸沟渠旁，习见于水分条件良好的农田、地埂、河边及山地，土壤常轻度至中度盐渍化，是组成平原草甸和山地河谷草甸的建群种。
艾（Artemisia argyi）是多年生草本或略成半灌木状草，分布广，除极干旱与高寒地区外，几乎遍及全国。生于低海拔至中海拔地区的荒地、路旁河边及山坡等地，也见于森林草原及草原地区。生长于山坡路旁、旷野或田间，抗寒、耐旱，喜微酸性至中性土壤，喜肥喜光，适生在肥沃潮湿的开旷地上。
评价区内拂子茅、艾草丛主要分布于评价区道路两侧、荒地及农田附近，分布较少，面积为1.27hm2，占评价范围总面积0.55%。
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	现场调查拍摄的植被群系照片


[bookmark: _Toc118058180]植被覆盖度
采用植被覆盖度指标定量分析评价范围内植被现状。通过遥感手段，采用归一化植被指数（NDVI）方法，对评价区的植被覆盖度进行分析。NDVI计算公式如下：
NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)
其中：NIR为近红外波段，R为红波段。 
基于NDVI，采用像元二分模型计算植被覆盖度，公式如下：
FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)
式中：FVC—所计算像元的植被覆盖度；
NDVI—所计算像元的 NDVI 值；
NDVIv—纯植物像元的 NDVI 值；
NDVIs—完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。
本次计算采用评价区域2025 年8月哨兵二号（Sentinel-2）数据L2A级产品，影像分辨率10m，数据经过辐射校正、几何校正、辐射定标和大气校正。采用ENVI软件平台计算FVC，并用GIS软件制作评价范围内植被覆盖度空间分布图，如下图所示。
[image: E:/02-生态调查/2026-01-23砚山县红舍克东山石灰石矿项目生态图绘制/04-项目成果/生态图0123/附图6 植被覆盖度空间分布图.jpg附图6 植被覆盖度空间分布图]
图5.2-3评价范围植被覆盖度空间分布图
基于植被覆盖度数据进行空间统计，评价区平均植被覆盖度为53.00%，评价范围内植被覆盖度一般。对覆盖度不同取值范围进行分区统计，评价区面积占比最大的为植被覆盖度高覆盖度区域（≥75%），面积占比为30.74%；其次为低覆盖度（0-35%），面积占比29.89%；中高覆盖度（60-75%）、中覆盖度（45-60%）、中低覆盖度（35-45%）面积占比依次为13.49%、14.63%、11.26%。
表5.2-4评价范围植被覆盖度统计表
	植被覆盖度（%）
	面积（公顷）
	占比（%）

	
	
	

	0-35（低覆盖度）
	69.34
	29.89

	35-45（中低覆盖度）
	26.11
	11.26

	45-60（中覆盖度）
	33.93
	14.63

	60-75（中高覆盖度）
	31.29
	13.49

	≥75（高覆盖度）
	71.3
	30.74

	合计
	231.98
	100


重要野生植物及古树名木
根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年第5号）、《云南省重点保护野生植物名录》（2023年第11号）及区域古树名木资料，评价范围内无重点保护野生植物和古树名木分布。
野生动物现状评价
[bookmark: _Toc118058185]由于项目区海拔在1517～1664m，场区范围主要为农田及灌丛，工程区域野生动物分布有哺乳类、鸟类、爬行类以及两栖类。根据走访及查阅资料，哺乳类主要有小家鼠、褐家鼠、赤腹松鼠等；鸟类主要有麻雀、喜鹊、家燕等；爬行类主要有中国壁虎、灰鼠蛇等；两栖类动物有中华蟾蜍、沼蛙等。根据现场走访调查，评价范围内野生动物种类与数量都较少，评价区内未发现国家和省级重点保护野生动物分布。
[bookmark: _Toc149657639]生态系统现状评价
生态系统面积
基于卫星遥感影像、现场调查核实，按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166——2021）要求，对评价区域生态系统开展遥感解译与调查，同时结合区域土地利用现状、植被类型等解译和调查结果，将评价范围内生态系统分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统六大类，经过人机交互遥感解译、野外核查和精度验证，制作评价范围的生态系统类型图。
[image: E:/02-生态调查/2026-01-23砚山县红舍克东山石灰石矿项目生态图绘制/04-项目成果/生态图0123/附图7 生态系统类型图.jpg附图7 生态系统类型图]
图5.2‑4评价范围生态系统类型图
根据生态系统类型图，统计评价范围内各生态系统类型及面积，如下表所示。
表5.2-4评价范围生态系统统计表
	生态系统分类
	面积（公顷）
	占比（%）

	一级类
	二级类
	
	

	1森林生态系统
	11阔叶林
	1.09
	0.47

	
	12针叶林
	9.92
	4.28

	2灌丛生态系统
	21阔叶灌丛
	60.35
	26.02

	3草地生态系统
	33草丛
	1.27
	0.55

	4湿地生态系统
	42湖泊
	2.05
	0.88

	5农田生态系统
	51耕地
	83.96
	36.19

	
	52园地
	14.00
	6.03

	6城镇生态系统
	63工矿交通
	59.34
	25.58

	合计
	231.98
	100.00


根据统计结果，评价范围内农田生态系统面积最大，面积占比为42.22%；灌丛生态系统和城镇生态系统次之，面积占比分别为26.02%、25.58%；森林、草地、湿地生态系统类型面积均较小，面积占比依次为4.28%、0.55%、0.88%。
生态系统组成
（1）森林生态系统
森林生态系统是以乔木为主体的生物群落（包括植物、动物和微生物）及其非生物环境（光、热、水、气、土壤等）综合组成的生态系统。森林生态系统服务功能主要包括森林在涵养水源、保育土壤、防风固沙、固碳释氧、净化空气、生物多样性保护及森林游憩等方面提供的生态服务功能。生态系统有四个主要的组成成分，即非生物环境、生产者、消费者和分解者。
评价区内森林生态系统的面积为11.01hm2，占评价区总面积的5.75%。森林生态系统的植被建群种主要为云南松，在评价区内西北部成片状分布，有少量的桉分布，在评价区内道路及工业场地附近分布。森林生态系统群落垂直结构一般由乔木层、灌木层和草本层组成。评价区内的森林生态系统相对稳定。
（2）灌丛生态系统
灌丛生态系统相比森林生态系统的空间结构和营养链式结构简单，评价范围灌丛生态系统分布广泛。灌木植株通常为簇生，无明显主干，具有种类多、分布广、生产力高、生命力强等特点。灌丛生态系统的生态服务功能主要包括有机质储存、涵养水源、保持水土、固碳释氧、净化空气和美学观赏等。
评价区内灌丛群落的面积为60.35hm²，占评价区总面积26.02%，在评价区内较大面积分布。灌丛群落结构较为简单，评价区内灌丛类型主要由锥连栎组成。
（3）草地生态系统
草地生态系统是灌丛群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是评价范围所属区域特殊的气候条件所形成的一种生态系统。
评价区内草地群落的面积为1.27hm²，占评价区总面积0.55%，在评价区道路两侧、荒地及农田附近分布。草地群落结构单一，评价区内草地类型主要为拂子茅、艾等。
评价范围草地生态系统受自然条件影响强烈，植被类型单一，群落结构简单，草地动植物种类较少。草地生态系统以多年生草本植物占优势，具有耐旱、防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能。
（4）湿地生态系统
湿地生态系统兼具着丰富的陆生和水生动植物资源，形成了其他任何单一生态系统都无法比拟的天然基因库和独特的生物环境。评价范围内河流等水域环境稳定。通过影像解译，湿地生态系统在评价区内面积为2.05hm2，占比为0.88%。评价区内湿地生态系统面积较小，人为活动频繁，湿地生态系统植被类型及群系组成简单，植物多以抗逆性较强的种类为主。
评价区域水库等湿地环境受人为活动及自然条件影响强烈，湿地生态系统结构简单，湿地植被类型单一，湿地动植物种类及数量较少。湿地生态系统特殊的土壤和气候提供了复杂且完备的动植物群落，它对于保护物种、维持生物多样性具有难以替代的生态价值。
（5）农田生态系统
[bookmark: _Toc118058184]农田生态系统为人工干预下的景观生态系统，其主要特点是人在生态系统中的作用非常关键，人的管理作用消失，农业生态系统就会很快退化，原来占优势地位的农作物就会被杂草和其他植物所取代。该生态系统中的动植物种类较少，群落的结构单一。
[bookmark: _Hlk141535493]评价区域内农田生态系统组成主要为耕地、园地，在评价区呈片状大片分布，在评价区内面积为97.96hm2，占比为42.22%。该系统的主要作用是为当地居民提供食物，并为当地居民提高经济收入，但对于保持水土流失及防止环境污染的作用是负面的。评价区内农田生态系统栽培的农业植被主要为玉米、红薯、桃、李等。
（6）城镇生态系统
城镇生态系统是一个综合系统，由自然环境、社会经济和文化科学技术共同组成，它包括作为城市发展基础的房屋建筑和其他设施，以及作为城市主体的居民及其活动，在更大程度上属于人工系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。城镇生态系统在评价区内面积占比非常小，其面积为59.34hm²，占比为25.58%。
评价范围内城镇生态系统主要为道路、工业采矿场地等，其植被主要在公路路肩边缘生长，有拂子茅、艾等。评价范围城镇生态系统内动植物种类及数量较少，城镇生态系统的功能主要包括生物生产和非生物生产等。
[bookmark: _Toc194065482]景观现状调查
景观格局变化对生物多样性产生直接而强烈影响，其主要原因是生境丧失和破碎化。景观指数是能够反映景观格局特征的定量化指标，分为三个级别，代表三种不同的应用尺度，即斑块级别指数、斑块类型级别指数和景观级别指数，可根据需要选取相应的指标，采用 FRAGSTATS 等景观格局分析软件进行计算分析。常用的景观指数如下：
斑块类型面积Class area（CA）：斑块类型面积是度量其他指标的基础，其值的大小影响以此斑块类型作为生境的物种数量及丰度。
斑块所占景观面积比例Percent of landscape（PLAND）：某一斑块类型占整个景观面积的百分比，是确定优势景观元素重要依据，也是决定景观中优势种和数量等生态系统指标的重要因素。
最大斑块指数Largest patch index（LPI）：某一斑块类型中最大斑块占整个景观的百分比，用于确定景观中的优势斑块，可间接反映景观变化受人类活动的干扰程度。
香农多样性指数Shannon's diversity index（SHDI）：反映景观类型的多样性和异质性，对景观中各斑块类型非均衡分布状况较敏感，值增大表明斑块类型增加或各斑块类型呈均衡趋势分布。
蔓延度指数Contagion index（CONTAG）：高蔓延度值表明景观中的某种优势斑块类型形成了良好的连接性，反之则表明景观具有多种要素的密集格局，破碎化程度较高。
散布与并列指数Interspersion juxtaposition index（IJI）：反映斑块类型的隔离分布情况，值越小表明斑块与相同类型斑块相邻越多，而与其他类型斑块相邻的越少。
聚集度指数Aggregation index（AI）：基于栅格数量测度景观或者某种斑块类型的聚集程度。
评价区的景观类型包括森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇等6个类型。运用ArcGIS地理信息系统软件，根据野外植被调查情况，利用ArcGIS和Fragstats的统计分析功能可以得到各类景观要素的指数信息，结果见下表。
[bookmark: _Hlk137202435]表5.2-5评价范围景观指数统计表
	景观类型
	CA（hm2)
	PLAND（%)
	LPI（%)
	IJI
	AI

	森林
	11.01 
	4.75 
	2.08 
	58.42 
	94.08 

	灌丛
	60.35 
	26.02 
	10.24 
	64.56 
	97.26 

	草地
	1.27 
	0.55 
	0.12 
	55.29 
	73.48 

	湿地
	2.05 
	0.88 
	0.53 
	83.14 
	92.07 

	农田
	97.96 
	42.22 
	23.42 
	78.39 
	97.10 

	城镇
	59.34 
	25.58 
	25.31 
	65.87 
	97.59 


从上表可以看出，评价区内农田斑块面积最大，为97.96hm2，占评价区总面积的42.22%，最大斑块指数为23.42，散布与并列指数为78.39，聚集度指数为97.01；其次为灌丛景观，面积为60.35公顷，占比为26.02%，最大斑块指数为10.24%，散布与并列指数为64.56，聚集度指数为97.26。评价范围内的优势板块为农田景观，集中度较高。
根据Fragstats的统计分析，评价区域内香农多样性指数为1.28，蔓延度指数为59.19，散布与并列指数为71.37，聚集度指数为96.95，总的来看，评价区内景观斑块农田占绝对主导地位，在评价区陆域呈大片连续分布。
永久基本农田现状调查
根据叠图分析，本项目评价区范围内涉及永久基本农田79.56hm2，项目紧邻永久基本农田。经调查，评价范围内永久基本农田植被主要为玉米、红薯等粮食作物。
项目与永久基本农田位置关系如下图：
[image: E:/02-生态调查/2026-01-23砚山县红舍克东山石灰石矿项目生态图绘制/04-项目成果/生态图0123/附图8 项目与永久基本农田位置关系图.jpg附图8 项目与永久基本农田位置关系图]
图 5.2-6项目与永久基本农田位置关系图
外来入侵物种现状调查
根据马金双2018年的《中国外来入侵植物名录》，评价区外来入侵植物主要以藿香蓟、假臭草、鬼针草为主。根据国家林草局、农业农村部等六部门共同发布的《重点管理外来入侵物种名录》，藿香蓟、假臭草、鬼针草为评价区需要重点管理的入侵植物，它们零星分布于撂荒地、农田、乔灌林下、林缘和路旁且个体数量不大，未形成单一优势群落。
[bookmark: _Toc12949]大气环境现状质量评价
[bookmark: _Toc19325]（1）达标区判定
项目属于二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据《文山壮族苗族自治州2024年度生态环境状况公报》，2024年，扣除远距离生物质焚烧传输影响后，全州环境空气优良天数比率在98.8%～99.7%之间；细颗粒物年均浓度在15-22.8微克/立方米之间；环境空气质量综合指数为2.41。完成2024年度大气环境质量考核指标任务。砚山县空气质量优良率99.4%，比上年下降0.6%；细颗粒物浓度为17微克/立方米，比上年上升6.3%；环境空气综合指数为2.52。通过以上论述，判定砚山县空气质量为达标区。经对比《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准，砚山县也属于达标区。
（2）特征污染物环境质量现状数据
根据项目工程分析、大气污染物排放特征，确定项目污染物为TSP。为了解项目区空气质量现状，本次委托中博源检测（云南）有限公司于2025年10月23日—2025年11月2日对评价区进行了空气环境现状监测。
1）监测项目：TSP。
2）监测点位：设置1个监测点位，位于项目场地内。
3）监测周期及频率：连续采样7天，每天至少有24小时的采样时间。
4）监测方法：按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定进行监测，监测值应符合GB3095对数据有效性的规定。
5）现状评价结果
采用单因子指数法进行环境空气质量现状评价。单因子指数法的数学表达式如下：
Pi=Ci/Si
式中：Pi—某污染物i的单因子标准指数；
      Ci—i污染物的监测浓度值，µg/m3；
      Si—i污染物相应的环境质量标准值，µg/m3
6）监测结果统计
[bookmark: _bookmark113]根据监测报告，本次补充监测的结果如下。
表5.3-1  环境空气质量补充监测结果一览表
	采样地点
	采样日期
	采样时间
	样品编号
	总悬浮颗粒物（μg/m3）
	执行标准（μg/m3）
	标准指数Pi
	超标率（%）
	达标情况

	场地内
	2025.10.23-2025.10.24
	09:00-次日09:00
	20251022004HTSP-1-1-1
	188
	300
	0.63 
	/
	达标

	
	2025.10.24-2025.10.25
	09:20-次日09:20
	20251022004HTSP-1-2-1
	183
	
	0.61 
	/
	达标

	
	2025.10.25-2025.10.26
	09:40-次日09:40
	20251022004HTSP-1-3-1
	185
	
	0.62 
	/
	达标

	
	2025.10.26-2025.10.27
	10:00-次日10:00
	20251022004HTSP-1-4-1
	187
	
	0.62 
	/
	达标

	
	2025.10.27-2025.10.28
	10:20-次日10:20
	20251022004HTSP-1-5-1
	184
	
	0.61 
	/
	达标

	
	2025.10.28-2025.10.29
	10:40-次日10:40
	20251022004HTSP-1-6-1
	191
	
	0.64 
	/
	达标

	
	2025.10.29-2025.10.30
	11:00-次日11:00
	20251022004HTSP-1-7-1
	189
	
	0.63 
	/
	达标


据以上现状监测数据统计分析可见：委托监测的监测点中TSP日平均浓度满足（《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值。
[bookmark: _Toc17165]地表水环境现状评价
（1）区域地表水环境质量标准
根据调查，项目区域最近地表水为项目西侧400m的石马水库，西北侧1580m的红舍克下坝水库，西北侧2950m的红舍克水库，为清水江上游流域，位于听湖水库上游。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区属于清水江砚山源头水保护区，源头——砚山听湖水库区起始；全长5.5km，2030年水质目标为Ⅱ类。依据《云南省水功能区划（2014年修订版）》1.7.1一级区划中“保留区：为目前开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域。该类功能区应维持现状，不能破坏。保留区水质控制目标一般不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，或按现状水质类别控制。”的要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
项目区域径流经石马水库、红舍克上坝水库后进入红舍克水库，红舍克水库为砚山县“千吨万人”饮用水水源地，属于县级监管饮用水源，主要功能为生活饮用、工业、农灌，兼顾防洪，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
根据文山州生态环境局砚山分局生态环境监测站《砚山县2025年第四季度农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测报告》（砚环监字〔2025〕-047号），红舍克水库水质现状监测结果如下表。
表5.4-1 红舍克水库2025年第四季度水质监测结果表   单位：mg/L
	序号
	监测项目
	监测结果
	执行标准
	达标情况

	1
	水温（℃）
	23.1
	
	/

	2
	pH值（无量纲）
	8.6
	6~9
	达标

	3
	溶解氧≥
	9.23
	5
	达标

	4
	高锰酸盐指数≤
	4.4
	6
	达标

	5
	五日生化需氧量（BOD5）≤
	3.9
	4
	达标

	6
	氨氮≤
	0.325
	1.0
	达标

	7
	总磷≤
	0.05
	0.05（湖库）
	达标

	8
	总氮≤
	1.27
	1.0
	/

	9
	铜（µg/L）≤
	0.08L
	1.0
	达标

	10
	锌（µg/L）≤
	4.72
	1.0
	达标

	11
	氟化物≤
	0.292
	1.0
	达标

	12
	硒（µg/L）≤
	0.4L
	0.01
	达标

	13
	砷（µg/L）≤
	1.00
	0.05
	达标

	14
	汞（µg/L）≤
	0.04
	0.0001
	达标

	15
	镉（µg/L）≤
	0.05L
	0.005
	达标

	16
	六价铬≤
	0.004L
	0.05
	达标

	17
	铅（µg/L）≤
	0.69
	0.05
	达标

	18
	氰化物≤
	0.002L
	0.2
	达标

	19
	挥发酚≤
	0.001L
	0.005
	达标

	20
	石油类≤
	0.02
	0.05
	达标

	21
	阴离子表面活性剂≤
	0.05L
	0.2
	达标

	22
	硫化物≤
	0.01L
	0.2
	达标

	23
	粪大肠菌群（MPN/L）≤
	4.4×103
	10000
	达标

	24
	硫酸盐≤
	14.7
	250
	达标

	25
	氯化物≤
	6.62
	250
	达标

	26
	硝酸盐氮≤
	0.286
	10
	达标

	27
	铁（µg/L）≤
	285
	0.3
	达标

	28
	锰（µg/L）≤
	0.12L
	0.1
	达标

	29
	叶绿素-a（µg/L）
	39
	/
	/

	30
	电导率（µS/cm）
	266
	/
	/

	31
	透明度（cm）
	170
	/
	/

	32
	浊度（NTU）
	9.1
	/
	/

	注：“检出限L”表示监测结果低于方法检出限；执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。


根据上表分析，红舍克水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc27442]地下水现状质量评价
本项目为灰岩矿开采，行业类别属于J非金属矿采选及制品制造--54、土砂石开采，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定，项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，不再进行地下水环境质量现状监测调查与评价。
[bookmark: _Toc8845]声环境质量现状评价
为了解项目区的声环境质量现状，本次评价委托中博源检测（云南）有限公司于2025年10月28日-10月29日对矿界四周进行了环境噪声监测。项目区声环境现状监测结果见下表。
表5.6-1  区域声环境现状监测结果  单位：dB（A）
	检测点位
	检测日期
	采样时段
	噪声值（Leq）
	标准值
	达标情况

	厂界东侧外1m处
	2025.10.28
	昼间
	11:28-11:38
	45
	60
	达标

	
	
	夜间
	23:15-23:25
	43
	50
	达标

	厂界南侧外1m处
	
	昼间
	10:17-10:27
	58
	60
	达标

	
	
	夜间
	22:01-22:11
	42
	50
	达标

	厂界西侧外1m处
	
	昼间
	10:41-10:51
	51
	60
	达标

	
	
	夜间
	22:25-22:35
	44
	50
	达标

	厂界北侧外1m处
	
	昼间
	11:06-11:16
	43
	60
	达标

	
	
	夜间
	23:15-23:25
	41
	50
	达标

	厂界东侧外1m处
	2025.10.29
	昼间
	11:36-11:46
	45
	60
	达标

	
	
	夜间
	23:18-23:28
	42
	50
	达标

	厂界南侧外1m处
	
	昼间
	10:31-10:41
	59
	60
	达标

	
	
	夜间
	22:05-22:15
	43
	50
	达标

	厂界西侧外1m处
	
	昼间
	10:54-11:04
	51
	60
	达标

	
	
	夜间
	22:28-11:38
	47
	50
	达标

	厂界北侧外1m处
	
	昼间
	11:14-11:24
	42
	60
	达标

	
	
	夜间
	22:53-23:03
	42
	50
	达标


从上表可以看出，项目区域昼间、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
[bookmark: _Toc8146]土壤环境质量现状评价
（1）土壤现状调查
本项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，根据国家土壤信息服务平台（http：//wwwww.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询，本项目调查评价范围内土壤为山普通红壤。
[image: 土壤类型截图]
图4.7-1  项目区土壤类型图
（2）现状监测
为了解项目区域土壤环境质量现状，本次环评委托中博源检测（云南）有限公司对项目区域土壤环境质量现状进行了监测，监测情况如下：
（1）监测点位
共设置3个监测点位，其中均为表层样点，详细监测布点详见表4.7-1。
[bookmark: _Ref67]表4.7-1  土壤环境质量现状监测布点表  单位：dB（A）
	序号
	监测点位
	点位属性
	取样深度
	代表性分析

	1
	1#矿区内
	表层样点
	0~0.2m
	占地范围内（矿区）

	2
	2#矿区内
	表层样点
	0~0.2m
	占地范围内（矿区）

	3
	3#加工区内
	表层样点
	0~0.2m
	占地范围内（加工区）

	4
	4#项目东北侧耕地
	表层样点
	0~0.2m
	占地范围外


（2）监测因子
1~3#点占地范围内监测《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中45个基本项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH及石油烃（C10~C40）共47项。
4#占地范围外监测《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）8个基本项+pH共9项。
其中1#点还需加测土壤理化性质（阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率/（cm/s）、土壤容重/（kg/m3）、孔隙度、含盐量）。
（3）执行标准
项目区内监测点执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值标准（第二类用地），项目区外农用地监测点执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值标准。
（4）监测结果
土壤监测结果见下表。
[bookmark: _Ref32704]表5.7-2  项目区域建设用地土壤环境现状监测结果
	检测点位
	1#矿区内
	2#矿区内
	3#加工区
	标准限值
	达标情况

	采样时间
	2025.11.17
	2025.11.17
	2025.11.17
	
	

	采样深度（cm）
	0~0.2
	0~0.2
	0~0.2
	
	

	样品编号
	2511390-TR01-001
	2511390-TR02-001
	2511390-TR03-001
	
	

	pH值（无量纲）
	8.18
	8.26
	6.60
	/
	/

	砷（mg/kg）
	24.4
	25.5
	31.4
	60
	达标

	汞（mg/kg）
	0.143
	9.38×10-2
	4.16×10-2
	38
	达标

	铅（mg/kg）
	33.7
	43.0
	25.3
	800
	达标

	铜（mg/kg）
	72
	100
	56
	18000
	达标

	镍（mg/kg）
	46
	40
	56
	900
	达标

	六价铬（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	达标

	镉（mg/kg）
	0.78
	1.28
	0.50
	65
	达标

	四氯化碳（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	氯仿（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	0.9
	达标

	氯甲烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	37
	达标

	1.1-二氯乙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	9
	达标

	1.2-二氯乙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	5
	达标

	1.1-二氯乙烯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	66
	达标

	顺-1，2-二氯乙烯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	596
	达标

	反-1，2-二氯乙烯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	54
	达标

	二氯甲烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	616
	达标

	1.2-二氯丙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	5
	达标

	1.1，1，2-四氯乙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	10
	达标

	1.1，2，2-四氯乙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	6.8
	达标

	四氯乙烯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	53
	达标

	1.1，1-三氯乙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	840
	达标

	1.1，2-三氯乙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	三氯乙烯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	2.8
	达标

	1.2，3-三氯丙烷（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	0.5
	达标

	氯乙烯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	0.43
	达标

	苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	4
	达标

	氯苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	270
	达标

	1.2-二氯苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	560
	达标

	1.4-二氯苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	20
	达标

	乙苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	28
	达标

	苯乙烯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	1290
	达标

	甲苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	1200
	达标

	间-二甲苯+对-二甲苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	570
	达标

	邻-二甲苯（μg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	640
	达标

	硝基苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	76
	达标

	苯胺（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	260
	达标

	2-氯苯酚（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	2256
	达标

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	苯并[a]芘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	151
	达标

	䓛（mg/kg)
	未检出
	未检出
	未检出
	1293
	达标

	二苯并[a，h]蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	1.5
	达标

	茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	15
	达标

	萘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	70
	达标

	石油烃（mg/kg）
	19
	46
	21
	4500
	达标


表5.7-3  项目区占地范围外农用地土壤环境现状监测结果
	采样日期
	2025.11.17
	标准值
	达标情况

	样品名称
	项目区东北部耕地
	
	

	深度（m）
	0~0.2
	
	

	序号
	样品编号
	2505206-TR04-001
	
	

	
	检测项目
	
	
	

	1
	pH（无量纲）
	7.09
	/
	/

	2
	砷（mg/kg）
	17.4
	30
	达标

	3
	镉（mg/kg）
	0.28
	0.3
	达标

	4
	铜（mg/kg）
	95
	100
	达标

	5
	铅（mg/kg）
	9.6
	120
	达标

	6
	汞（mg/kg）
	0.35
	2.4
	达标

	7
	镍（mg/kg）
	97
	100
	达标

	8
	铬（mg/kg）
	156
	200
	达标

	9
	锌（mg/kg）
	138
	250
	达标


表5.7-4  土壤理化特性调查一览表
	点号
	1#矿区内
	时间
	2025.11.17

	经度
	104∘18′9.068′′
	纬度
	23∘40′45.329′′

	层次
	0~0.2m

	现场记录
	颜色
	红棕

	
	结构
	团粒

	
	质地
	中壤土

	
	砂砾含量
	8%

	
	其他异物
	砂砾、树根

	实验室测定
	pH值
	8.18

	
	阳离子交换量cmol+/kg
	5.9

	
	氧化还原电位（mV）
	411

	
	饱和导水率/（mm/min）
	4.53

	
	土壤容重/（kg/m3）
	1368

	
	孔隙度
	47


根据各点位监测，项目区范围内土壤中污染物含量监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值。项目区外农用地各监测点监测值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。
环境影响预测和评价
生态环境影响分析及评价
影响分析
[bookmark: _Toc168582608][bookmark: _Toc209112469][bookmark: _Toc118058214][bookmark: _Toc113209380]对土地利用的影响
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]本项目为改扩建项目，扩建后产能扩大，但矿区范围缩小，场址位于原有矿权范围内，不涉及新增占地。本项目矿区范围现有主要工业场地位于矿区西南部，本项目新增工业场地均在原项目占地范围内。因此，本项目不会导致土地利用类型的改变。
[bookmark: _Toc168582609][bookmark: _Toc209112470]对植被及植物资源的影响
[bookmark: _Toc168582611][bookmark: _Toc209112471]（1）施工期对植被及植物资源的影响
施工期对植被的影响主要为施工过程中产生的废水、固废、废气、扬尘等使周边植物的生命活动受阻，通过废水收集处理不外排、固废统一收集清运、洒水减少扬尘等措施。因此，工程施工期对评价范围内的植被及植物资源影响非常小。
[bookmark: _Toc168582612]（2）对永久基本农田的影响
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK56]本项目评价区范围内涉及永久基本农田79.56hm2，在本项目周边均有分布，本项目紧邻永久基本农田，但由于本项目为改建项目，仅在原有矿场范围内进行建设及开采活动，不涉及基本农田占用，因此本项目对永久基本农田影响较小。
[bookmark: _Toc168582616]（3）植物入侵的风险分析
评价区外来物种有藿香蓟、假臭草、鬼针草等零星分布于路边荒地附近，个体数量不大，未形成单一优势群落，对当地的生态系统和物种尚未发现产生不利影响。再加上生态入侵本身属于人为可控，只要严格检查外来人员及车辆，防范外来种的带入，可大幅降低生态入侵发生的概率。因此，本项目建设基本不会对评价区带来生态入侵的不利影响。
[bookmark: _Toc209112472]（4）开采期对植被及植被资源的影响
开采期对植被及植物资源的影响主要为生产过程中产生的废水、固废、废气、扬尘及人为干扰等产生的间接影响使周边植物的生命活动受阻，矿山开采过程导致的土壤、地下水变化对植物正常生长造成的影响。
一方面，本项目废气均通过治理后达标排放、工业场地初期雨水、地下矿井涌水及充填溢流水、车辆冲洗废水、充填站废水、机修废水、空压机冷却废水及生活污水处理后回用不外排、固废分类处置、厂区内采用洒水降尘，不会因生产过程中产生的废水、固废、废气、扬尘及人为干扰，造成周边植物的生命活动受阻。
开采期通过采取上述措施，对项目周边植物的影响较小。
[bookmark: _Toc168582617][bookmark: _Toc209112473]对野生动物的影响
[bookmark: _Toc168582618][bookmark: _Toc209112474][bookmark: _Toc118735982]（1）施工期对野生动物的影响
施工期间施工活动对动物的影响主要体现在施工噪声、震动、灯光及人为干扰等。本项目所在地采矿多年，周边动物较少，区域以鼠类小型野生动物为主，已适应采矿噪声，项目施工机械均采用低噪声设备；项目禁止在夜间进行施工活动，对区域夜行野生动物生物多样性基本无影响。矿区作业对野生动物的影响较小。
1）对两栖动物的影响
评价区内的两栖和爬行类动物主要生活在新寨附近的水田中，施工区没有其他栖息地，对其种群的生存不会造成大的威胁，也不会造成该区域内两爬物种的消失。
2）对爬行动物的影响
施工活动将产生大量废水、废渣；施工人员将产生大量分散的垃圾、粪便和生活污水，都会对周围土壤和溪流等形成污染，破坏爬行动物栖息地的质量，从而影响它们的生存和繁殖。施工生产生活废污水如果随意排放，会使地表水受到污染，爬行动物的食物及水环境也会变化，导致其生存困难或迁移。一些废水、弃渣等如果管理不规范，会对爬行动物的繁殖和栖息产生不利影响。特别是在爬行动物的休眠期，因为迁移能力弱，施工开挖、填埋、蓄水，以及人为抓捕等，可能会引起爬行动物的种群数量减少。
评价区内的爬行类动物主要生活在草丛及灌丛中，施工区没有其适宜生境，爬行动物多活动于周边草丛及灌丛中，施工对其种群的生存不会造成大的威胁，也不会造成该区域内两爬物种的消失。施工结束后，周边的爬行类动物的生存环境将会逐渐得到恢复，总体而言，对其影响是暂时的。
3）对鸟类的影响
施工期，施工人员及车辆活动频繁，开挖和施工爆破、机器震动、汽车运行等产生的噪声和人类干扰，对鸟类生存环境的干扰大，影响鸟类在施工区域内的觅食、求偶等活动，它们可能被迫远离施工区域，使施工区域暂时失去鸟类栖息地功能。施工中产生的废物、废水和生活废物，会污染环境，使得永久性占地和临时性占地以外的土地也不适合鸟类生存。
由于鸟类具有强大的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，且铁矿开采又是在原有的基础上延伸因此对它们都没有太大的影响，再加上没有仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，项目施工不致对鸟类的生存和种群延续造成大的影响。
4）对哺乳动物的影响
[bookmark: _Toc168582619]本项目工程对兽类的影响主要体现在噪声、振动及人为活动干扰兽类分布范围。噪声、振动会导致兽类活动时避开施工区域，转移到其他区域范围内活动，灯光的照射会影响兽类的夜间活动，给它们带来不利影响。并且因施工范围内施工人员的增加，导致区域范围内人为活动频繁，限制了部分兽类的活动范围，或迫使活动范围转移，同时也增加了对兽类滥捕滥猎发生的概率。
经现场调查及查阅相关资料，评价区的生境相似，未发现大中型兽类，小型兽类具有较强的适应能力、繁殖快，受到干扰后可寻找到替代生境，因此不会使种群数量发生明显波动。施工期限较短，随着施工的结束，对兽类的影响逐渐消失。施工期间应加强对施工人员的宣传教育和管理，禁止滥捕乱猎。
综上所述，项目施工期对施工范围内兽类物种及种群数量影响较小。
[bookmark: _Toc209112475]（2）开采期对野生动物的影响
开采期，对野生动物的影响主要为噪声、震动人为活动的影响。
一方面，矿山开采、运输过程中产生的机械噪声、交通运输噪声会对周边动物产生惊扰。运输往来车辆的噪音和尾气排放等可能持续对周边栖息的动物造成一定程度的影响，一些飞行能力较弱、行动较为迟缓的动物在穿越工业场地、公路时可能会遭受行驶的车辆撞击或碾压伤亡，车辆的灯光也有可能会对一些夜行性的和夜间活动的动物造成一定程度的扰乱。对于噪声、灯光以及人为活动敏感的野生动物会产生回避效应，减少了敏感物种的适宜生境或活动分布范围。项目区不属于野生动物集中分布或频繁活动区，工业广场机械噪声、车辆通行时的噪音和灯光对动物活动影响能力有限、范围较小，且道路车辆速度很慢，对周边野生动物的影响较小。随着矿山职工增加，存在职工对区域经济、可食用的动物进行捕捉，从而造成影响。但以上影响均可采取相关措施进行缓解，如加强矿山职工的宣传教育，禁止捕捉野生动物等；做好生态保护宣传工作；避免夜间进行生产。
另一方面，矿山开采期间的爆破作业产生的瞬时高噪声、震动对于区域动物起到一定的惊吓、驱赶作用，开采期间会对这些动物产生一定的影响，但大多数陆生脊椎动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不受破坏，且矿山工作人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存。采取矿山爆破作业尽量避开晨间、傍晚及夜晚进行的措施，能够减缓对野生动物的影响。
通过采取上述措施，矿山开采对周边野生动物的影响较小。
[bookmark: _Toc118735970][bookmark: _Toc209112477][bookmark: _Toc168582622][bookmark: _Toc118735985]生态系统影响分析
施工期，在原有工业场地内布设采场等新建设备。车辆、机械运行废气、扬尘产生量较少，并且施工过程中也会进行洒水降尘、设置围挡或临时苫盖，施工期不会改变生态系统的面积及功能。
开采期，开采过程中产生的废气、扬尘、废水排放量小，且属间断性无组织排放，废水不排放或处理达标后排入。对生态系统组成成分及生态服务功能不产生影响。
[bookmark: _Toc209112478]对生物多样性的影响
本项目不涉及新增占地，工程施工全部在现有工业场地内实施，不会造成植被消失，矿区周边动物稀少，对动物的影响也非常小。因此，本项目开展不会改变当地的主要植被类型，不会对生物多样性产生影响。
[bookmark: _Toc209112479]对景观生态体系的影响分析
区域内主要景观类型为森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇，本项目不涉及施工新增占地，对评价区内森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇等景观未产生不利影响。从景观尺度来看，区域景观类型数保持不变，景观格局未发生变化，对景观生态系统基本没有影响。
[bookmark: _Toc209112482][bookmark: _Toc118058235]生态保护对策措施
[bookmark: _Toc209112483][bookmark: _Toc168582637][bookmark: _Toc149908953][bookmark: _Hlk138174234]植物保护措施
（1）避让措施
工程建设施工前对进场施工人员进行环保教育，增强施工人员的环境保护意识，让施工人员熟悉施工要求和有关环境保护的具体操作规程，减少对施工区域及周边植被、动物和土地资源的影响和破坏。
（2）生态减缓及保护措施
①在施工过程中，若发现评价范围内有保护植物，应立即报告当地环保部门，采取组织挽救，移栽他处。
②在工程建设施工过程中，须加强施工队伍组织和管理，应明确施工范围和行动路线，不得随意扩大施工活动区域，进行文明施工，不强砍林灌草丛和乱毁果树作物，降低植被损害。
③建设期强化施工管理，合理安排施工工序和施工时间，禁止在大风大雨天气进行土方工程施工；根据天气情况对施工场地不定期洒水（必要时喷洒抑尘剂），保持地面湿润，固化施工活动区域的松散地表，减少裸露地面面积，减少施工现场水土流失。
④在施工作业区边界处设置排水沟，必要时，对裸露地表采用薄膜或彩条布进行覆盖，具体措施按照水土保持报告书及主管部门批复文件执行。
⑤对开采过程中可能产生的危害采取适当的预防和控制措施，进行提前预防，以减小和控制被损毁土地的面积和程度，并保护珍贵的表土资源，为土地复垦工程创造良好的基础。
（3）生态管理措施
①在施工中应加强施工管理，合理进行施工布置，组织施工管理。严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内，对边界以外的植被不破坏或尽量减少破坏。
②严禁施工人员破坏野生植物。制订严格的林地保护责任制度，将各项林地保护和护林防火责任落实到人，采取严格的管理措施，确保不发生火灾和故意破坏植物的事件发生。
[bookmark: _Toc149908954][bookmark: _Toc209112484][bookmark: _Toc168582639][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]野生动物保护措施
[bookmark: _Hlk144801360][bookmark: _Toc113209381][bookmark: _Toc146720570][bookmark: _Toc391]本项目范围均为常见的野生动物，必须加强施工人员宣传教育，文明施工，减少施工人员干扰对野生动物的影响。
（1）避让与减缓措施
①开展施工人员生态环境保护的宣传教育工作，增强施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。在施工的过程中，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。在进场施工前，组织施工人员学习有关国家法律和法规，学习识别国家保护动物，对故意捕获野生动物的个人和组织要加大打击力度，确保野生动物的保护落实到每一个环节。
②控制工程施工时段和方式，防止噪声对野生动物的惊扰。采用低噪声设备、注意机械保养、运输车辆限速、禁鸣等措施，降低噪声、振动对周边动物的影响。
③施工前对场地内的动物采取人工驱赶或诱导方式，使其远离施工区域，尽量不扰动施工区域外的动物栖息环境，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。
④当发现珍稀保护野生动物时，应向当地主管部门汇报，并做好记录，根据野生动物的活动规律和主管部门的意见，必要时设置动物活动通道。建设期间如误伤野生动物，应立即送往当地动物医院进行抢救。
（2）生态影响的恢复与补偿措施
建设期产生的建筑垃圾及时清运，堆放至固定场所，施工结束后，对施工扰动区域进行植被恢复；工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。
（3）生态管理措施
在工程建设和运行中应加强野生动物管理、保护和监测，在工程管理机构中设置相应的环境保护管理机构，配备专业管理人员，确保工程建设期和开采期中各项野生动物保护政策法规的贯彻以及环保措施落实，负责组织、落实、监督本工程的野生动物保护措施；严格落实野生动物生境污染防治措施，施工生产生活废水处理达标后排放或回用，生活垃圾收集后集中转运，最大程度减少对工程区域附近动物生境的影响；及时恢复占地植被，恢复野生动物原生境；组织建设期环境监测，以确保工程环境保护目标的实现，野生动物的生存不受威胁。
[bookmark: _Toc149908955][bookmark: _Toc168582640]（4）重要野生动物的保护措施
1）增强施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及保护区周边捕猎野生动物，特别是黑眉锦蛇偶在评价区活动的野生保护动物，针对可能出现的捕猎行为，对施工人员制定相关惩罚制度，避免出现施工人员捕猎重点保护动物的现象。
2）在施工场地周边张贴黑眉锦蛇的照片进行宣传，当发现珍稀保护野生动物时，应向当地主管部门汇报，并做好记录。施工期间如误伤野生动物，应立即送往当地动物医院进行抢救。
3）加强保护区宣传与巡护工作，防止人员捕猎珍稀野生动物，如有捕猎现象发生，将依法移交执法部门处理。
4）施工方、业主、保护区需共同建立珍稀动物损害的生态修复、生态建设等相关补偿机制。在建设期间，一旦发生因施工人员或工程造成的个体损害、栖息地环境明显恶化等现象，立即启动应急预案，尽可能将损害降至最低。实行谁破坏、谁修复、谁补偿的原则，由破坏者直接进行生态修复并进行补偿，建设单位和施工单位必须做好相关补偿预算，尤其对于主要保护对象的损害情况，需建立更明确细致的补偿机制。
[bookmark: _Toc159493279][bookmark: _Toc209112485][bookmark: _Toc168582641][bookmark: _Hlk209111211]入侵物种的扩散蔓延风险及其防控措施
[bookmark: _Hlk209111236][bookmark: _Hlk209111252]项目开展过程中，应加强外来入侵生物危害的宣传教育，向项目开展人员宣传外来入侵植物的危害及传播途径；设置区域常见入侵物种和重点预防的入侵物种的警示牌；禁止项目开展人员和项目开展机械、车辆随意进入项目开展以外的区域，减少异地取土等作业，进行迹地生态恢复时，多采用当地品种进行恢复，减少外来植物入侵的风险。针对区域内的外来物种做专门普查，发现后及时进行清除和处理，防止其扩散。对现有的外来种等，利用工程项目开展的机会，对有种子的植物要现场烧毁，以防种子扩散。
[bookmark: _Toc209112486][bookmark: _Toc168582642][bookmark: _Toc149908960][bookmark: _Toc118735998][bookmark: _Toc149908957]生物多样性保护措施
施工阶段注意对生物多样性较丰富的灌草丛、林地进行保护，不得破坏项目区域外的植被。加强管理，禁止破坏项目区域外的植被，不得随意捕杀野生动物。
[bookmark: _Toc168582643][bookmark: _Toc209112487]生态景观环境影响减缓措施
（1）项目开展过程中，文明施工，有序作业，严格控制矿区占地范围。
（2）对矿区范围内的裸露土地及时进行植被恢复，减少项目开展对景观影响。
[bookmark: _Toc118736000][bookmark: _Toc149908961][bookmark: _Toc168582644][bookmark: _Toc209112489][bookmark: _Hlk209111327]水土流失减缓措施
工程建设生产中，必须坚持“预防为主，防治结合”的水土保持工作方针，把预防控制放在水土保持工作的首位，尽可能地减少工程建设造成的水土流失。具体措施为：
（1）委托有相应资质的单位编制水土保持方案，并完善方案中提出的水土保持防治措施；
[bookmark: _Hlk209111358]（2）建设单位应加强施工现场管理，切实做到文明施工，施工活动严格控制在工程用地范围内，尽可能减小占地范围，尽可能减少施工活动对周边环境的影响；
[bookmark: _Hlk209111369]（3）加强大风天气的洒水抑尘措施以及裸露面的覆盖措施，以防止建设期间水土流失加剧；
（4）加强扰动区域生态恢复措施，及时对扰动区域进行生态整治，并对各项生态措施加强管护，确保布置的各项措施发挥其水土流失防治功能。
生态影响及评价结论
[bookmark: _Toc118058236]生态现状调查
[bookmark: _Toc118058237]本项目评价范围为231.98hm2，区域土地利用现状类型以耕地为主，面积占比为36.19%；其次为林地和工矿仓储用地，面积占比分别为30.77%、24.94%；园地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地面积均较小，面积占比依次为6.03%、0.55%、0.64%、0.88%。
评价范围内植被类型以农业植被最多，面积占比为35.19%，主要由玉米、红薯等粮食作物组成；其次为灌丛植被，面积占比为26.02%，主要由锥连栎林组成；森林植被占比为4.75%，主要由云南松和桉树组成；草本植被主要由拂子茅、艾等组成，面积占比为0.55%；评价范围无植被地段面积占比25.58%，水域面积占比为0.88%。评价区植被平均覆盖度为53.00%，植被覆盖度一般。评价范围内无珍稀保护植物和名木古树分布。项目评价区内未发现珍稀、濒危动物保护动物，同时，由于人类活动频繁，评价区内陆生野生动物分布较少，以小型动物为主，几乎难见大型动物。区域内没有大型哺乳动物，仅有较小型的一些种类，以啮齿目为主，其中褐家鼠和小家鼠活动频繁。通过野外实地调查和访问，评价区鸟类主要包括麻雀、家燕、喜鹊等。据查阅资料及走访调查，评价区内两栖类动物主要为中华蟾蜍、沼蛙等；爬行类动物主要为中国壁虎、灰鼠蛇等。
生态影响预测结论
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK83]本项目在原有工业场地内布设采场等新建设备，不涉及新增占地。项目的影响主要为项目施工和生产过程中产生的废水、固废、扬尘等使周边植物的生命活动受阻，通过采取废水、固废、废气等措施，施工期和开采期对植物的影响较小。评价区保护动物出没较少，项目未新增占地，不会对野生保护动物造成直接影响。因此，项目对生态环境的影响较小，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc32525]环境空气影响预测与评价
[bookmark: _Toc5706]施工期环境空气影响预测与评价
本项目在原有场地内进行扩建，施工期主要污染物为部分旧设备拆移、新设备安装、物料搬运、项目喷淋系统改造、废气收集管道改造施工产生的少量施工扬尘，项目施工期较短，经过自然扩散，对环境影响较小。为减小废气影响，项目施工期物料搬运轻拿轻放，粉状物料集中施工时进行洒水，减少粉尘产生。
综上所述，项目施工期较短，施工废气会随着施工期的结束而结束，对周围环境影响较小。施工期大气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
运营期环境空气影响预测与评价
污染源分析
项目扩建后，矿山生产期废气污染物产生途径与现状一致，即生产期废气主要来自露天采区、运输道路、各类堆场及加工区等产生的扬尘污染以及燃油机械尾气。
项目属于扩建项目，主要通过更换设备来实现扩产目的，原项目与扩建项目产生的粉尘影响无法完全分开，本次评价以扩建后整体项目的源强进行影响分析及评价。
粉尘影响预测与评价
（1）估算模式
根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018要求，本次评价采用AERSCREEN进行估算，该估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。
（2）估算模型参数
项目估算模型参数见下表。
表6.2-1  估算模型参数
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/
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	最高环境温度
	34.9

	最低环境温度
	-7.8

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


（3）污染源强
本项目运营期颗粒物主要来自加工区布袋除尘系统排气筒，以及场地（加工区及堆料场、弃渣场、表土堆场、矿区）扬尘、运输道路扬尘，本评价将加工区排气筒作为点源，其他无组织排放以厂界无组织作为面源进行预测。
本项目源强参数详见下表所示。
表6.2-3  DA001排气筒点源参数表
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	PM10

	DA001
	104.299786
	23.679104
	1566.00
	15.00
	1.00
	20.00
	7.10
	0.2300


表6.2-4  TSP矩形面源参数
	污染源名称
	坐标（°）
	海拔（m）
	矩形面源
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	TSP

	厂界无组织
	104.302461
	23.687351
	1658.00
	695.86
	1192.96
	10.00
	2.6800


表6.2-5 TSP等效面源参数
	污染源名称
	中心点坐标（°）
	海拔（m）
	面源有效排放高度（m）
	初始垂向扩散参数（m）
	圆形面源半径（m）
	近圆形面源的顶点或边的个数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	TSP

	圆形面源
	104.301972
	23.682042
	1610.00
	10.00
	4.65
	498.46
	20
	1.2000



（4）估算结果
采用估算模式预测情况详见下表。
表6.2-6 颗粒物估算模式计算结果一览表
	排放源
	污染物
	最大落地浓
度（μg/m3）
	出现距离
（m)
	占标率
Pmax（%)
	D10%（m)
	评价等级

	DA001排气筒
	TSP
	8.23
	23
	0.91
	0
	二级

	圆形面源
	TSP
	38.65
	108
	4.29
	0
	二级


由上表可知，本项目Pmax最大值出现为厂界无组织排放源，Pmax值为4.29%，Cmax为38.65mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为采场为中心，边长为5km的矩形区域。
（5）结果分析
根据估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织等效圆形面源排放源，Pmax值为4.29%，Cmax为38.65mg/m3。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，只要在采取相应抑尘措施后，项目各区域产生的颗粒物对周围大气环境质量影响较小。
本项目周围的环境空气保护目标距离破碎站、露天采场距离较远，且之间有山体、林地相隔，项目产生的扬尘、粉尘无组织排放，经自然沉降、阻隔后对环境敏感目标影响较小。
[bookmark: 7.1.2其他废气影响分析][bookmark: _bookmark110]其他废气影响分析
矿山开采过程除粉尘污染外，还会产生少量的爆破废气、机械车辆排放尾气、食堂油烟及少量污水处理产生的异味气体。
①爆破废气
项目矿山爆破时炮烟中有NOx、CO及水蒸气产生，根据工程分析，本项目采场爆破采用钻孔爆破，钻孔过程为湿式钻孔，以增加岩矿的湿度。项目爆破频次为1次/周，采用乳化炸药，产生的粉尘和NOx、CO较少。爆破后及时采用雾炮机进行洒水降尘，且项目矿区空气自然流通较好，爆破废气经洒水降尘、大气稀释扩散后对周围环境影响较小。
②汽车尾气
此外运输车辆及挖机产生的尾气中主要污染物为CO、NOx、碳氢化合物等。由于排放量不大，且项目作业范围相对较大，大气环境容量大，周围扩散较好，在空气环境中经过一定的距离自然扩散降解后，对评价区域空气质量影响较小。
③异味
项目粪便收集池、垃圾桶运行过程会产生少量的恶臭气体（主要为臭气浓度），以无组织的方式排入周围大气环境中。产生异味较少，通过及时清掏粪污收集池、及时清运生活垃圾后可减少恶臭气体的产生及排放。生活区空气自然流通较好，场地开阔，且四周植被丰富，经大气稀释、植被吸收净化后异味对环境空气影响可接受。
[bookmark: _bookmark111][bookmark: 7.1.3大气防护距离计算]大气防护距离计算
本项目大气评价等级定为二级，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定要求，本项目厂界无组织排放的TSP浓度值均达到环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。
大气环境影响评价结论
经估算模式计算，项目产生的扬尘、粉尘在采取环评提出措施后，项目运营期厂界TSP的预测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值要求。项目周围的大气环境敏感点距离较远，之间有山体、林地相隔，项目扬尘、粉尘对其影响不大。本项目无需设置大气环境防护区域。爆破废气、机械燃油废气、厂区异味等排放量较小，经大气稀释扩散后对周围环境影响较小。综上所述，项目运营期排放的大气污染物在采取本评价所提措施处理后对项目周围环境空气影响可接受。
[bookmark: _Toc20387]地表水环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc185][bookmark: _Toc31758]施工期地表水环境影响分析
项目不设施工营地，主要施工内容为设备拆除及安装，基本不涉及施工废水。
[bookmark: _Toc27243][bookmark: _Toc8147]施工人员产生的生活污水经办公区内已配套建设的卫生间、粪污收集池收集后周边农户定期清掏做农肥，不直接外排。项目施工对周边地表水基本无影响。
运营期地表水环境影响分析
项目年用水量为18706m3/a，其中2569.5m3/a为初期雨水回用，年用新鲜水16136.5m3/a，项目用水主要为降尘用水，年用水量为18538m3/a，全部蒸发损耗无外排。生活用水量168m3/a，废水产生量134.4m3/a，进入粪污收集池后周边农户定期清掏做农肥，项目无生活污水排放。项目无生产废水、生活污水排放，对周围地表水环境影响较小。
项目运行过程中雨季会产生地表径流，初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后，用于厂区洒水降尘。地表径流主要污染因子为SS，经沉淀后进入积水塘进一步沉淀，对周边地表水环境影响较小。
[bookmark: _Toc19494]声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc2104]施工期声环境影响
（1）噪声影响预测
项目施工期噪声一般为间歇性噪声。施工结束后，其噪声影响也将随之消失。
项目施工期施工机械有：电焊机、电钻、切割机、电锯等，其噪声级在75～90dB（A），具体噪声值大小见表6.4-1。施工期主要为室内施工，经过墙体阻隔后，噪声值可以减低15-20dB（A），各设备噪声值均减少15dB（A），在考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：
LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-△L
式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A）；
      LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A）；
      ro、r——距声源的距离，m；
      △L——其他衰减因子，dB(A）。
对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表6.4-2。
表6.4-1  各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值
	[bookmark: _Toc185746332]距离声源距离（m）
	[bookmark: _Toc185746333]1
	[bookmark: _Toc185746334]10
	[bookmark: _Toc185746335]30
	[bookmark: _Toc185746336]50
	[bookmark: _Toc185746337]100
	[bookmark: _Toc185746338]150
	[bookmark: _Toc185746339]200
	[bookmark: _Toc185746340]250

	[bookmark: _Toc185746341]噪声衰减值：dB(A)
	[bookmark: _Toc185746342]0
	[bookmark: _Toc185746343]20
	[bookmark: _Toc185746344]29.5
	[bookmark: _Toc185746345]34
	[bookmark: _Toc185746346]40.0
	[bookmark: _Toc185746347]43.5
	[bookmark: _Toc185746348]46.0
	[bookmark: _Toc185746349]47.9

	设备噪声
	电钻
	75
	55.0
	45.5
	41.0
	35.0
	31.5
	29.0
	27.1

	
	切割机
	75
	55.0
	45.5
	41.0
	35.0
	31.5
	29.0
	27.1

	
	电锯
	70
	50.0
	40.5
	36.0
	30.0
	26.5
	24.0
	22.1


根据噪声叠加公式：
Leq=10lg∑(100.1L1+100.1L2+…100.1Li)
式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）
Leq——噪声源叠加后的值
贡献值叠加结果见表6.4-2。
表6.4-2  贡献值预测结果一览表
	距离（m）
	1
	10
	30
	50
	100
	150
	200
	250

	Leq(dBA)
	76
	56.7
	46.0
	41.5
	35.1
	32.0
	29.1
	27.5


（2）施工噪声影响结果分析
项目夜间不施工，根据表6.4-2，施工噪声的影响范围在10m内，经现场踏勘，项目周边10m内无学校、村庄、住宅区等敏感目标，且由于施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：
①夜间禁止施工；
②建筑材料尽量定尺、定块，减少现场切割；
③施工人员装卸、使用材料时必须轻拿轻放；
④合理安排施工进度。
采取以上措施后，可有效降低项目施工噪声对周边环境的影响，施工噪声能达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，且项目施工时间是短暂的，施工噪声随施工期结束而消失。项目施工期噪声对周围环境的影响是可以接受的。
运营期声环境影响
（1）矿山开采爆破噪声及振动影响分析
1）矿山开采爆破噪声
爆破噪声为瞬间突发噪声，具有持续时间短，频率低，源强大等特点，随爆破声结束后即消失，其声功率高达120dB（A），爆破过程产生的噪声对采场周边地区有一定影响。
矿山仅昼间进行爆破，项目矿区200m范围内无声环境敏感目标，距离采场较近的村庄为西北侧935m的石灰窑村，东南侧1.1km的大西寨村，西南侧900m的王家庄，与矿区均以山体隔绝，爆破声音可得到有效削减，爆破时建设单位需提前通知周边企业和村民，让企业和村民提前预知，减少爆破噪声对群众和村民的惊吓影响。同时，爆破产生的噪声对周边野生动物会有一定的影响，根据生态现状调查，评价区重要动物物种主要有雀鹰、普通鵟、红隼、白腹锦鸡、灰林鸮、画眉等鸟禽，豹猫及黑眉晨蛇等动物，经调查，本项目占地区及外围生态评价区不涉及陆生野生动物重要栖息地。且爆破为瞬时噪声，项目爆破周期较长，约5天一次，不涉及持续高噪声影响，因此，爆破噪声对周围动物影响小。
2）爆破振动
项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，瞬间的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及矿区地层稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地振效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：爆破警戒线（初步设计确定下坡方向爆破警戒范围为300m，其余方向爆破警戒范围为200m）范围内的建构筑物遭到破坏，诱发崩塌、地表沉陷等。本项目爆破振动为瞬时噪声，产生时间短，振动源强约为120dB（A）。
根据矿区岩石物理性质特征和矿山规模的特点，矿山爆破采用微差电磁雷管起爆，具体爆破工作委托专业爆破公司实施。本项目年用炸药量为50t/a左右。经山体阻隔和距离衰减后，对周围环境影响较小，且项目夜间不爆破，不会对周围环境产生较大的影响。
（2）产品运输噪声影响分析
本矿山在矿区范围内运输矿石及废土石将产生交通噪声，但车辆仅在矿区内活动，对周边环境的影响不大。本项目产品运输频次不固定，产品运输销售通过公路旁村庄时会产生较大的瞬时汽车噪声。本环评要求，运输车辆途经村庄时必须匀速慢行，减少鸣笛等，以降低交通噪声对沿途村庄的影响。移动线声源噪声主要为运输车辆噪声，其影响主要集中在运输线路附近，通过采取限速、禁止鸣笛等措施后，对周围环境影响较小。
（3）开采区及加工区噪声影响分析
1）噪声源强分析
①采场噪声声源分析
露天采场运营期噪声源主要来自采场的机械设备。根据开采工艺以及生产设备清单，机械噪声来自露天采场的钻机、空压机、装载机、破碎锤等，源强值在85~100dB（A）之间。项目矿山采场设备噪声源强及拟采取的降噪措施如下：
表6.4-3  项目矿山采场设备噪声源强及降噪措施
	序号
	声源名称
	数量（台）
	型号
	声源源强
	噪声削减措施
	运行时段
	备注

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	
	

	1
	高风压潜孔钻机
	1
	CCM680
	95
	及时维修，保持良好工作状态
	昼间
	/

	2
	液压挖掘机
	4
	SY
	100
	
	昼间
	/

	3
	装载机
	4
	LG956L
	85
	
	昼间
	/


采场设备均为移动设备，项目扩建后，采场设备与原项目变化不大，根据项目声环境质量现状监测数据，项目厂界噪声能达标。
②加工区噪声声源分析
加工区以破碎加工各类设备噪声为主，预计噪声源强约为75～95dB（A），破碎站设备噪声源强及拟采取的降噪措施如下：
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表6.4-4  运营期加工区固定设备主要声源一览表     dB（A）
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	设备数量
	空间相对位置/m
	声源控制措施
	声源源强
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	声压级/dB(A)
	距声源距离/m
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北

	厂房1
	颚式破碎机
	PE800*1060H-001
	1
	-278.62
	-304.19
	1
	距离衰减、减震措施
	95.00
	1
	36.39
	48.52
	22.87
	22.17
	63.78
	61.28
	67.82
	68.08
	昼间
	10
	37.55
	35.10
	41.44
	41.70
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	重型锤式破碎机
	XGN-Z1815
	1
	-255.87
	-331.61
	1
	距离衰减、减震措施
	95.00
	1
	58.39
	37.18
	53.11
	35.58
	59.67
	63.59
	60.50
	63.98
	昼间
	10
	33.53
	37.36
	34.33
	37.74
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	锤式反击破碎机
	ZG-1520
	1
	-224.95
	-350.28
	1
	距离衰减、减震措施
	95.00
	1
	55.29
	40.26
	57.51
	35.30
	60.15
	62.90
	59.80
	64.04
	昼间
	10
	33.99
	36.69
	33.65
	37.80
	1
	1
	1
	1

	厂房2
	制砂机1
	PFK-1312
	1
	-321.79
	-314.69
	1
	距离衰减、减震措施
	95.00
	1
	7.59
	54.19
	17.09
	37.73
	77.40
	60.32
	70.34
	63.47
	昼间
	10
	50.32
	34.16
	43.85
	37.24
	1
	1
	1
	1

	厂房2
	制砂机2
	PFK-1312
	1
	-318.87
	-314.69
	1
	距离衰减、减震措施
	95.00
	1
	4.67
	54.33
	20.01
	37.73
	81.61
	60.30
	68.98
	63.47
	昼间
	10
	53.93
	34.14
	42.55
	37.24
	1
	1
	1
	1

	厂房2
	制砂机3
	PFK-1312
	1
	-323.54
	-326.95
	1
	距离衰减、减震措施
	95.00
	1
	9.34
	41.92
	16.90
	49.91
	75.59
	62.55
	70.44
	61.04
	昼间
	10
	48.71
	36.35
	43.94
	34.86
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	振动筛1
	BSYZ2460
	1
	-257.03
	-329.86
	1
	距离衰减、减震措施
	90.00
	1
	56.70
	38.10
	51.10
	34.55
	54.93
	58.38
	55.83
	59.23
	昼间
	10
	28.78
	32.16
	29.66
	32.98
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	振动筛2
	BSYZ2460
	1
	-239.53
	-346.78
	1
	距离衰减、减震措施
	90.00
	1
	66.82
	33.53
	47.90
	40.71
	53.50
	59.49
	56.39
	57.81
	昼间
	10
	27.37
	33.24
	30.21
	31.59
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	振动筛3
	BSYZ2460
	1
	-231.37
	-354.95
	1
	距离衰减、减震措施
	90.00
	1
	58.75
	31.12
	44.46
	43.86
	54.62
	60.14
	57.04
	57.16
	昼间
	10
	28.47
	33.86
	30.85
	30.96
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	振动筛电机1
	Y225M-6-30kW
	1
	-273.95
	-321.7
	1
	距离衰减、减震措施
	80.00
	1
	60.29
	34.38
	30.21
	36.74
	44.39
	49.27
	50.40
	48.70
	昼间
	10
	18.25
	23.03
	24.11
	22.46
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	振动筛电机2
	Y225M-6-31kW
	1
	-246.53
	-346.2
	1
	距离衰减、减震措施
	80.00
	1
	72.87
	29.20
	41.72
	44.40
	42.75
	50.69
	47.59
	47.05
	昼间
	10
	16.63
	24.40
	21.39
	20.86
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	振动筛电机3
	Y225M-6-32kW
	1
	-220.28
	-355.53
	1
	距离衰减、减震措施
	80.00
	1
	47.29
	38.30
	54.72
	37.68
	46.51
	48.34
	45.24
	48.48
	昼间
	10
	20.32
	22.11
	19.08
	22.25
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	输送皮带电机1
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-272.2
	-306.53
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	33.78
	50.69
	28.76
	20.58
	44.43
	40.90
	45.82
	48.73
	昼间
	10
	18.17
	14.73
	19.53
	22.32
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	输送皮带电机2
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-278.04
	-321.11
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	63.43
	32.10
	25.84
	38.65
	38.95
	44.87
	46.75
	43.26
	昼间
	10
	12.82
	18.60
	20.42
	17.04
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	输送皮带电机3
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-283.29
	-328.11
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	80.11
	21.46
	23.98
	48.81
	36.93
	48.37
	47.40
	41.23
	昼间
	10
	10.82
	21.97
	21.05
	15.05
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	输送皮带电机4
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-245.95
	-325.78
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	38.94
	49.93
	60.21
	23.73
	43.19
	41.03
	39.41
	47.49
	昼间
	10
	16.97
	14.86
	13.26
	21.14
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	输送皮带电机5
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-251.2
	-344.45
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	74.68
	27.68
	39.54
	45.50
	37.54
	46.16
	43.06
	41.84
	昼间
	10
	11.42
	19.85
	16.84
	15.65
	1
	1
	1
	1

	厂房1
	输送皮带电机6
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-229.62
	-349.7
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	60.33
	37.57
	53.67
	37.57
	39.39
	43.50
	40.40
	43.50
	昼间
	10
	13.25
	17.28
	14.24
	17.28
	1
	1
	1
	1

	厂房2
	输送皮带电机7
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-316.54
	-300.69
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	2.34
	68.37
	20.56
	23.80
	67.63
	38.30
	48.74
	47.47
	昼间
	10
	38.54
	12.18
	22.33
	21.11
	1
	1
	1
	1

	厂房2
	输送皮带电机8
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-319.45
	-310.03
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	5.25
	58.95
	18.83
	33.08
	60.59
	39.59
	49.50
	44.61
	昼间
	10
	33.08
	13.44
	23.05
	18.35
	1
	1
	1
	1

	厂房2
	输送皮带电机9
	YZX132M-4-7.5kW
	1
	-318.29
	-320.53
	1
	距离衰减、减震措施
	75.00
	1
	4.09
	48.55
	21.34
	43.53
	62.77
	41.28
	48.42
	42.22
	昼间
	10
	34.87
	15.10
	22.02
	16.03
	1
	1
	1
	1



2）声环境保护目标
根据现场踏勘，矿区及破碎站周边200m范围内不存在声环境保护目标。
3）预测范围和预测点
根据项目周边环境关系，项目周边200m范围内不存在敏感点，故本次评价对项目区东、南、西、北四个厂界噪声进行预测，预测项目噪声贡献值进行达标分析。
4）预测方法
根据项目建设内容，项目噪声评价采用模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），破碎站声源主要位于钢制厂房内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
Lp2=Lp1－（TL+6）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
m——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
5）厂界噪声预测结果
项目夜间不生产，仅预测昼间厂界噪声，根据噪声预测软件进行预测，项目昼间厂界噪声值如下表所示。
表5.4-2  项目厂界四周昼间噪声预测值  单位：dB（A）
	区域
	预测点
	昼间贡献值
	标准值
	达标情况

	项目区
	东厂界
	35.5
	60
	达标

	
	南厂界
	53.2
	60
	达标

	
	西厂界
	35.7
	60
	达标

	
	北厂界
	28.4
	60
	达标


项目加工区夜间不生产，根据预测结果，露天场地、破碎站区域厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目200m范围内无声环境保护目标，项目运营期噪声对周围环境影响较小。
（4）噪声环境影响结论
矿山爆破噪声及振动为瞬间突发，不涉及持续高噪声影响，通过采取相关措施对周围声环境影响可接受；通过控制运输车辆匀速慢行，减少鸣笛等，运输车辆交通噪声对沿途村庄的影响较小；项目加工区夜间不生产，根据预测结果，露天场地、破碎站区域厂界噪声预测值昼夜间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目200m范围内无声环境保护目标，项目运营期噪声对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc20015]固体废物的影响分析与评价
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施工期项目固体废弃物主要是设备包装，另外还有少量施工人员的生活垃圾。
1）废包装
项目施工期间主要进行设备安装，施工工程中会产生部分废包装箱、废包装袋等，集中收集后出售给废品回收站。
2）废旧设备
项目拆除的旧设备外售处置。
3）生活垃圾
项目施工人员产生的生活垃圾按每人0.2kg/d，平均以10人/d计，产生量约为2kg/d。项目设置生活垃圾集中堆放点，委托当地环卫部门进行清运处理。
项目施工期固废能得到100%处置，对周围环境影响较小。
运营期固废影响
（1）固体废物的种类、数量及处置情况
根据工程分析，项目运营期固废产生及处置情况见下表：
表6.5-1项目固体废物产排情况表
	废物名称
	产污环节
	产量t/a
	主要有毒有害物质
	物理形态
	危险特性
	废物种类
	废物代码
	储存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t/a）
	环境管理要求

	废土石
	表土剥离
	5850
	-
	固态
	-
	SW05尾矿
	900-099-S05
	表土堆场
	表土收存于表土堆场，闭矿复垦用作绿化覆土
	5850
	100%处置

	除尘系统收集粉尘
	布袋除尘器
	240
	-
	固态
	
	SW17可再生类废物
	900-099-S17
	系统自带储灰罐
	收集后回掺项目制砂后外售。
	425.7
	100%处置

	生活垃圾
	员工生活
	4.2
	-
	固态
	-
	SW64其他垃圾
	900-099-S64
	生活垃圾桶
	与电石厂生活垃圾一同处置。
	8.7
	100%处置

	底泥
	初期雨水沉淀
	40
	-
	固态
	-
	SW64其他垃圾
	900-002-S64
	/
	定期清掏后，用作项目场区低洼处回填。
	0.24
	100%处置

	机修废物
	设备维修
	0.1
	含废矿物油
	固态
	T, I
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	桶装，危废间暂存
	委托有资质的单位清运处理
	0.1
	100%处置


从上表可以看出，本项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。
（2）固废处理处置设施合理性分析
1）表土堆场设置合理性分析
①设置情况
根据《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿开采方案》，设计在运行期对露天采场进行表土（浮土）剥离，用于矿山后期封场绿化覆土使用。为了后期绿化覆土的需要，在不影响矿山生产运行的前提下，考虑到场地限制，设计将剥离的表土临时堆放于项目区西南侧。
②设置合理性分析
项目按照《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）中“边开采、边治理、边恢复”的原则进行开采设计，基建期和运营初期剥离表土需暂存，待复垦阶段用于矿区复垦表层土覆土。
矿山覆土厚度0~1.3m，根据计算，覆土量约7.6万m3，矿山剥离覆土运至临时表土堆场堆存，待上部台阶靠帮后，将堆存表土用于矿区生态修复使用。设计临时表土堆场面积8251m2，设计一个台阶堆放，堆高10m，容积为8.3万m3，设计堆存表土边坡角为32°，可以满足矿山堆存表土需求。主体工程设计在表土堆场下游设置浆砌石挡渣墙措施，周边截排水沟措施等进行防护。待矿山开采过程及闭矿期，由建设单位及时将表土运至工程内需要进行绿化覆土的区域进行利用，从施工组织、施工工艺上看，表土堆场规划合理可行，不会对矿山正常建设造成影响。
③表土堆场对环境的影响分析
表土堆场对环境的影响主要表现在：表土对水环境的影响；表土堆场占压土地对生态环境影响；堆场扬尘对环境空气影响；暴雨天气雨水冲刷造成初期雨水悬浮颗粒物明显增加造成。
A.表土堆场对地表水的影响分析
本项目表土堆场位于缓坡上，旱季无流水，不会形成冲刷，对地表水体的影响很小。
雨季由于降雨量较大，表土堆场截水沟范围内面积所产生的径流较大，水流冲刷的分选作用，松散表土将被带走，因此造成的水土流失是较为严重的。主体工程设计在表土堆场下游设置浆砌石挡渣墙措施，周边截排水沟措施等进行防护。为了防止松散堆积体的流失，本次评价提出设置表土堆场初期雨水收集系统，新增区域雨水收集沟及末端初期雨水池，初期雨水经收集沉淀后回用于厂区洒水降尘。本项目废石属于第I类一般工业固体废物，表土堆场初期雨水主要污染物为SS，经过收集沉淀后可用于晴天降尘用水。
由于表土堆场截排水沟实现了清污分流，矿山关闭后及时绿化恢复，表土堆场初期雨水不会对下游地表水体产生明显影响。
B.表土堆场占压土地对生态环境影响
为减少项目占地对土地利用的不利影响，建设单位在征地过程中须协调好与当地政府、群众的关系，同时交纳足额的土地补偿费，闭矿后及时恢复临时表土堆场占地区的植被，将对土地利用的不利影响降到最低限度。
C.表土堆场扬尘对环境空气影响
项目表土松散，大风天气容易形成扬尘，经过采取雾炮机+洒水车等在晴天进行洒水降尘后，堆场产生的扬尘满足排放标准及环境质量标准要求（详见大气环境影响分析章节），对环境空气影响可接受。
④小结
综上分析，项目拟设置的表土堆场，满足剥离表土暂存要求，对环境影响可接受，设置可行。
2）危险废物暂存间设置要求
项目依托的危险废物暂存间设置要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求：
①危险废物暂存间必须符合国家规定标准，基础必须防渗，要求防渗系数达到≤10—10cm/s，配套防火器材。
②暂存间地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。
③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。
储存容器的要求：
本项目产生的危险废物主要为废机油，采用收集桶收集以上危险废物，收集桶的要求如下：
①项目收集桶需采用符合标准的专业收集桶。
②收集桶及材质要满足相应强度需求。
③各收集桶均为封闭收集。
④收集桶必须完好无损，桶内容器材质与收集危废互不相容。
⑤收集桶外必须贴上危险废物标签。
储存措施要求：
①危废处置单位应每一次都对回收的危废进行记录，记录内容包括：危废名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。
②定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。
③不相容的危险废物必须分区存放。
储存运行管理要求：
①每个收集桶之间必须留有搬运通道。
②不能混合装在同一收集桶内。
③进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。
④进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
⑤危险废物的储存运输应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行台账、记录管理。
综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。
（3）影响分析
本项目产生的固废均得到合理有效处置，贮存设施设置合理，处置方式均可行，100%合理处置，对环境影响可接受。
[bookmark: _Toc24869]土壤环境影响分析与评价
本项目为灰岩矿开采及加工，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，属于行业类别中“采矿业中的其他”，土壤环境影响评价的项目类别为Ⅲ类；根据HJ964-2018中的第6.2.3条，项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，并按相应等级分别开展评价工作。
生态影响型
（1）土壤环境敏感程度
生态影响型建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。
表6.6-1  生态影响型土壤评价工作等级划分表
	敏感
程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度*>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域
	pH≤5.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或土壤含盐量>4g/kg的区域
	5.5<pH≤5.5
	8.5≤pH<9.0

	不敏感
	其他
	5.5<pH≤8.5

	*是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降雨量的比值，即蒸降比。


项目位于山区，通过相关资料收集，项目所在地多年平均水面蒸发量1780.2mm，多年平均降水量1008mm，干燥度=1780.2/1008=1.77；当地的常年地下水水位平均埋深>1.8m；根据现状检测结果，根据土壤现状监测，建设项目所在地土壤含盐量4g/kg，pH值为6.60~8.26。因此，本项目场地土壤环境为“不敏感”。
（2）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），生态影响型土壤环境评价工作等级的划分是由项目类别、环境敏感程度确定，具体见下表。
表6.6-2  生态影响型土壤评价工作等级划分表
	项目类别
敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


项目为Ⅲ类项目，生态影响型土壤敏感程度为“不敏感”，因此项目可不开展生态影响型土壤环境影响评价。
污染影响型
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型建设项目土壤评价等级划分见下表。
表6.6-3 污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目为Ⅲ类项目；矿区周边东侧分布有耕地，土壤环境敏感程度属于“敏感”；本项目总占地面积31.956hm2，项目占地面积在5hm2~50hm2区间内，占地规模属于“中型”，因此项目污染影响型土壤环境影响评价工作等级为三级。根据HJ964-2018中8.7.4条，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。
（2）评价范围
项目同时涉及土壤环境生态影响型与污染影响型时，应分别判定评价工作等级，分别划定评价范围，通过分析，项目污染影响型土壤评价等级为“三级”，项目可不开展生态影响型土壤评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤的评价范围为项目工程占地外扩0.05km外包线范围。
[bookmark: _Toc32201]土壤环境现状监测结果
为了解项目区域土壤环境质量现状，本次环评委托中博源检测（云南）有限公司对项目区域土壤环境质量现状进行了监测。根据各点位监测，项目区范围内土壤中污染物含量监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值。
[bookmark: _Toc8607]预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）（试行），本项目以生态影响型判定为不设评价等级，以污染影响型判定为三级评价，本次采用定性描述分析。
（1）评价范围和评价时段
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），预测范围一般与调查范围一致，污染影响型项目三级评价，评价范围为项目区范围内及周边50m范围。评价时段为项目运营期。
（2）评价因子
本项目为灰岩矿开采加工，根据工程分析，项目矿坑涌水、初期雨水经收集沉淀后作为降尘水回用不外排，生活污水经粪污收集池收集后用作农肥；机修产生的废机油属于危废，分类收集后暂存于依托电石厂的危废暂存间，危废暂存间做防渗处理，委托有资质的单位进行处置，正常生产不会对土壤环境造成影响。
本项目对土壤产生的影响因子主要为开采过程中排放的颗粒物易通过大气沉降至土壤，对土壤环境产生影响。
表6.6-5   建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	酸化
	碱化
	其他

	建设期
	
	
	
	
	
	
	
	

	运营期
	√
	
	
	
	
	
	
	

	服务期满后
	
	
	
	
	
	
	
	


（3）影响源及影响因子识别
表6.6-6 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	露天矿山
	开采
	大气沉降
	颗粒物
	颗粒物
	间断排放，正常工况下


（4）影响分析
根据本项目矿石成分分析，本项目矿石主要成分为氧化钙、氧化镁、二氧化硅等。本项目实施后，外排粉尘与区域岩体、土壤成分基本一致，不含有重金属等污染物质，故外排粉尘大气沉降进入土壤不会造成污染影响。项目已经运行多年，本次为扩建项目，原项目未对周边土壤造成污染影响，本次扩建后通过完善粉尘收集治理措施，粉尘排放量未增加，不会加重对土壤的污染影响。
（5）土壤环境保护措施及对策
[bookmark: _Toc6627]本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程控制、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急影响全阶段进行控制。本项
目主要土壤污染防护措施包括源头控制措施及过程控制措施，本项目土壤污染防护措施见下表。
表 6.6-7   土壤污染防护措施一览表

	污染类别
	污染源
	污染防护措施

	大气沉降
	生产粉尘
	源头控制措施
	潜孔钻机自带除尘装置进行除尘，爆破过程、铲装过程采用雾炮喷水抑尘，运输道路洒水抑尘，加工区和产品堆场区域设置彩钢结构厂房，地面硬化处理，顶部建设洒水喷雾系统，内部物料传输皮带加装防尘罩；在砂石加工工序（破碎工序、筛分和打砂工序）设置集气罩收集粉尘并经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放；
配备洒水车、雾炮机，晴天对露天采场、表土堆场、堆料场、运输道路区进行洒水降尘和保洁；

	
	
	过程防控措施
	开展矿上生态治理工程，及时恢复植被，种植强
吸附能力的植物。


小结
本项目土壤环境各监测点中，项目区范围内土壤中污染物含量监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值。项目区外农用地各监测点监测值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），项目区域土壤环境质量良好。建议企业定期对环保设施进行维护及检修，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。综上，评价认为本项目土壤环境影响可接受。
[bookmark: _Toc16094]地下水环境影响分析与评价
本项目为灰岩矿开采，行业类别属于J非金属矿采选及制品制造--54、土砂石开采，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定，项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，本次仅进行简单分析。
[bookmark: 7.3.1对地下水水位影响评价][bookmark: _bookmark121]（1）开采对区域地下水水位的影响分析
根据现场调查结合区域水文地质条件，项目开采区及上游区域无地下水出露，项目矿区开采底板位于区域潜水含水层之上，未来采坑充水因素主要为大气降水和地表径流。不会明显疏干上游赋存于土壤及植被根系中的水分，且项目采取降水形成径流经过收集矿坑涌水后在区域内用作降尘用水，再次喷灌、浇洒于区域地表，未排放，因此，对区域地下水水位影响较小。
（2）地下水水质影响分析
1）污染源分析
本项目正常工况下，不会产生地下水污染。只有在事故状态下，项目设备油类发生跑、冒、滴、漏，会对项目区及周边土壤造成污染，泄漏下渗可能造成地下水污染。
2）防控措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）关于地下水环境保护措施与对策基本要求，地下水环境保护措施与对策依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。
根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目可行性研究提出的污染防控对策的基础上，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。
①源头控制措施
主要包括对项目区各类废水排水沟、管道和各沉淀池采取相应措施，将污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。管道铺设尽量采用“可视化”原则，管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
在项目运行期要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的管道、水池，发现跑、冒、滴、漏情况，及时采取修复等措施阻止污染物的进一步扩散泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。
②分区防渗措施
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分区防控措施的具体要求，已颁布污染控制标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如 GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934。
根据可能造成地下水污染的影响程度的不同，将本项目进行分区防治，分别是：简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区。重点防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位；一般防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；简单防渗区是指除一般和重点污染防治区以外的区域或部位。
本项目分区防渗的具体要求见表6.7-1。
表6.7-1  地下水污染分区防渗要求
	防渗分区
	污染防治区域及部位
	防渗措施

	重点防渗区
	依托的危废间
	需参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s；满足要求

	一般防渗区
	粪污收集池、各类废水收集池
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；满足要求

	简单防渗区
	其他区域
	一般地面硬化


③跟踪监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不属于涉气重点排污单位、涉水重点排污单位，以及涉重金属、难降解有机物的重点排污单位，项目可能对土壤、地下水造成污染主要是在事故状态下。在采取环评提出的分区防控措施的前提下，项目对地下水、土壤影响较小，根据HJ610-2016，本项目不设地下水跟踪监测计划。
④应急处置措施
A.如发现地下水、土壤污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；
B.采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；
C.立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，防止污染物在地下继续扩散；
D.若有必要，对项目区地下水进行监测，确定水质是否受到影响。
4）地下水水质影响分析
通过分析，本项目正常工况下，不会产生地下水污染。只有在事故状态下，只有在事故状态下，项目设备油类发生跑、冒、滴、漏，会对项目区及周边土壤造成污染，泄漏下渗可能造成地下水污染。经过采取上述防控措施后，对地下水水质影响可接受。
（3）地下水环境影响评价结论
经分析，项目建设从地下水水位、水质均不产生明显影响，地下水环境影响可接受。
对红舍克水库饮用水源保护区影响分析与评价
红舍克水库饮用水源保护区概况
红舍克水库位于云南省文山州砚山县江那镇，清水江流域，中心地理坐标东经104.32°、北纬23.71°，根据《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县水源地保护攻坚实施方案的通知》《文山州砚山县干河彝族乡红舍克水库饮用水水源保护区划定方案》，红舍克水库以灌溉为主，兼有下游村镇及农田防洪功能。红舍克水库饮用水源保护区区域划分具体内容见下表：
表6.8-1表红舍克水库饮用水水源保护区区划
	区划
	控制范围
	面积
(km2)

	一级保护区
	水域
	红舍克水库正常蓄水位1539.3m以下全部水域。
	1.088

	
	陆域
	红舍克水库正常蓄水位1539.3m外200米范围内，不超过第一重山脊线、红舍克水库大坝迎水侧坝顶的陆域。
	0.154

	
	小计
	2.242

	二级保护区
	水域
	红舍克下坝水库正常蓄水位1556.47m以下全部水域和红舍克上坝水库正常蓄水位1562.30m以下全部水域。
	0.203

	
	陆域
	红舍克水库周边第一重山脊线以内（一级保护区以外）以及入库沟渠上溯3000米的汇水区域。
	9.791

	
	小计
	9.994

	准保护区
	水域
	石门水库正常蓄水位1554.80m以下全部水域和小舍克水库正常蓄水位1579.8m以下全部水域。
	0.341

	
	陆域
	二级保护区外，红舍克水库的汇水区域，南面以广昆高速公路迎水侧路肩为界。
	14.203

	
	小计
	14.544

	总计
	26.780


影响分析
项目位于红舍克水库饮用水源保护区准保护区范围内，与二级保护的距离约375m，该水源保护区于2019年划定而项目于2010年就开采至今。根据现状调查结果，红舍克水库水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，前期项目开采对饮用水源保护区水质影响不大。
扩建后，项目产能由20万吨/年扩大到50万吨/年，随着产能扩大，污染物产排量发生一定变化，项目属于矿山开采类项目，虽不在一、二级保护区内，但开采扰动、产污特点仍会对水源保护区存在潜在间接、轻微不利影响，具体影响如下：
（1）雨水径流
采石场开采面、表土堆场、运输道路裸露岩土量大，降雨冲刷会产生高浓度含泥沙雨水。场区初期雨水、地表径流若收集不当，可通过地表漫流、冲沟汇流进入水源保护区汇水范围，最终汇入红舍克水库；径流携带悬浮物、少量岩土淋溶物质，会造成入库水体浑浊度升高、泥沙淤积，影响水库水质及库容；雨季暴雨工况下，短时径流污染风险显著提升，是主要水源隐患。
（2）生产废水、机修油污渗漏影响
场区机修区、设备保养区域产生含石油类、悬浮物废水；若防渗、收集设施不完善，废水可通过土壤下渗、浅层地下水径流缓慢迁移，间接影响水源保护区地下水补给带；准保护区承担水库汇水、地下水补给功能，长期微量渗漏会累积水环境风险。
（3） 水土流失生态影响
采石场开挖、剥离、占地扰动地表植被，破坏原有水土保持结构，区域水土流失量显著增加；流失泥沙随地表径流进入水源汇水区，造成水库泥沙淤积、水体透明度下降；扰动山体土层，改变局部汇水路径，加剧水源保护区上游面源污染输入。
（4）固体废物次生污染影响
场内表土、弃渣、生活垃圾等固废乱堆乱放、无拦挡截排措施时，雨天淋溶、冲刷会产生泥沙及微量污染物淋溶水；固废长期堆存易造成局部土壤污染，污染物随地下水、地表径流迁移至水源保护区；属于水源准保护区重点管控风险源。
（5）大气沉降间接水质影响
开采、破碎、运输产生的粉尘含硅酸盐、碳酸盐类岩土颗粒物，粉尘沉降于地表、汇水沟渠，降雨后随径流进入水库；长期累积会轻微提升水体SS、矿化度，对水库水质造成间接影响。
（6）环境风险（事故工况）
极端暴雨：截排水、沉淀池超负荷失效，大量高浊度废水直排汇水区域；油料泄漏：机械柴油、润滑油泄漏，污染土壤及浅层地下水，存在向水源保护区迁移的风险；边坡垮塌、渣土滑移：大量土石方进入汇水通道，造成短时严重泥沙污染。
（7）合规性总结
项目不占用水源一级、二级保护区，仅位于外围准保护区，无直接排污入库行为；正常工况下通过雨污分流、初期雨水收集、沉淀池处理、固废规范堆存、水土保持治理等措施，可有效阻断污染迁移路径，对红舍克水库水源保护区影响轻微、可控、可恢复，不会改变水库水体功能及水质达标状况。
措施有效性
（1）地表径流及泥沙污染防控措施
1）场区实行全面雨污分流、分区截排水制度，开采作业区、废石堆场、表土堆场、运输道路分别设置环形截水沟、排水沟，雨水全部有序收集，严禁场区雨水无序漫流外排汇入水源汇水区域。
2）场区设置沉淀池，所有初期雨水、降雨冲刷浊水统一收集进入沉淀池处理，沉淀去除泥沙、悬浮物后，优先回用于场区洒水降尘、场地抑尘，实现雨水不外排，杜绝含泥沙径流进入红舍克水库汇水流域。
3）裸露开采面、临时堆土堆渣场全覆盖防尘网，暴雨天气提前做好渣体压实、覆盖、挡护措施，防止雨水冲刷造成水土流失及泥沙外溢。
（2）生产废水、油污渗漏防控措施
1）项目机修区、设备保养区设置防渗硬化地面+防渗围堰+集油沟+隔油沉淀池，区域防渗层采用防渗混凝土+防渗涂层，防渗系数满足水源保护区管控要求，杜绝废水、油污下渗污染地下水。
2）生产废水、含油废水全部收集处理后回用，无生产废水外排；废机油、废润滑油等危险废物全部密闭收集、专用容器储存，委托资质单位定期处置，严禁就地倾倒、渗漏。
3）定期对防渗设施、收集沟渠、沉淀池进行排查维护，杜绝破损渗漏，阻断地下水污染迁移路径，保护水源保护区地下水补给环境。
（3）水土流失专项防控措施
1）严格按照水保方案要求落实工程措施、植物措施和临时防护措施，开采边坡及时修整、分级放坡、喷播绿化，场区空闲区域植树种草，恢复地表植被，减少地表裸露面积。
2）土石方开挖、堆存采取“随挖随运、随堆随护”模式，临时弃渣、表土及时覆盖压实，设置挡渣墙、截排水设施，从源头减少水土流失量。
3）项目开采结束后及时开展土地复垦、生态修复，恢复原有地形地貌及植被覆盖，逐步恢复区域水土保持功能，消除长期水土流失隐患。
（4）固体废物污染防控措施
1）废土石统一堆存于合规专用堆场，堆场设置挡护、截排水、防渗、覆盖措施，规范堆存、分层压实，严禁随意倾倒、沿沟堆放，避免雨天淋溶、冲刷产生面源污染。
2）生活垃圾、一般固废、危险固废分类分区密闭存放，做到日产日清、合规处置，杜绝固废长期堆存产生淋溶水污染土壤及地下水。
3）定期清理堆场、沟渠、沉淀池淤积泥沙，防止泥沙淤积外溢进入水源汇水通道。
（5）大气粉尘沉降防控措施
1）开采、破碎、筛分、装卸、运输工序全程落实抑尘措施，配套喷淋降尘设备、雾炮机，作业区域密闭管控，厂区道路定期洒水清扫，最大限度减少粉尘无组织排放。
2）运输车辆全覆盖密闭运输，杜绝带泥上路、沿途抛洒，减少区域大气粉尘沉降污染。
3）场区周边设置绿化隔离带，起到滞尘、净化空气、阻隔污染物扩散的作用，降低粉尘沉降对水源汇水区的累积影响。
（6）环境风险应急防控措施
1）编制突发环境事件应急预案，重点针对暴雨径流、油料泄漏、边坡垮塌、渣体滑移等水源风险场景制定专项应急处置流程，定期开展应急演练。
2）场区储备防雨布、沙袋、吸油毡、应急物资等，极端天气提前加固堆场、封堵外排通道，严防高浊度废水、油污流入水源保护区汇水范围。
3）严禁任何生产设施、排污口、渣场设置在水源二级保护区范围内，项目所有生产活动严格限定在准保护区合规作业区域，不触碰二级保护区管控红线。
（7）长效管控与监测措施
1）建立水源保护专项管理制度，安排专人负责场区截排水、沉淀池、固废堆场、防渗设施的日常巡查、维护、管理。
2）定期开展场区地下水、地表径流水质跟踪监测，重点监控SS、石油类、COD等指标，实时掌握区域水环境质量变化情况。
3）严格落实生态环境保护主体责任，常态化开展水土保持、水源保护隐患排查，及时整改问题，确保项目运营期对红舍克水库水源保护区影响持续可控。
（8）措施有效性结论
项目通过落实上述雨污分流、泥沙拦截、防渗防控、水土保持、固废管控、风险应急、长效监测等专项水源保护措施，可有效阻断污染物向红舍克水库水源保护区迁移扩散的路径，大幅降低水土流失、径流污染、渗漏污染及环境风险。正常工况下，项目对红舍克水库饮用水水源保护区水质、水环境功能及地下水补给环境影响轻微，环境风险可控，满足饮用水水源准保护区管控要求。
影响结论
项目位于红舍克水库饮用水源保护区准保护区范围内，与二级保护的距离约375m，该水源保护区于2019年划定而项目于2010年就开采至今。项目不占用水源一级、二级保护区，仅位于外围准保护区，无直接排污入库行为；正常工况下通过雨污分流、初期雨水收集、沉淀池处理、固废规范堆存、水土保持治理等措施，可有效阻断污染迁移路径，对红舍克水库水源保护区影响轻微、可控、可恢复，不会改变水库水体功能及水质达标状况。项目通过落实雨污分流、泥沙拦截、防渗防控、水土保持、固废管控、风险应急、长效监测等专项水源保护措施，可有效阻断污染物向红舍克水库水源保护区迁移扩散的路径，大幅降低水土流失、径流污染、渗漏污染及环境风险。正常工况下，项目对红舍克水库饮用水水源保护区水质、水环境功能及地下水补给环境影响轻微，环境风险可控，满足饮用水水源准保护区管控要求。


[bookmark: _Toc25813]环境风险影响分析
[bookmark: _Toc23955]评价原则
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: _Toc1965]评价依据
[bookmark: _Toc24659]风险调查
根据建设单位提供的资料，项目内不设置柴油储罐、炸药库，因此，项目涉及的危险物质主要为危废间的机械维修产生的废机油，与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行对比，油类物质属于附录B突发环境事件风险物质。
本项目涉及风险物质废机油最大暂存量（0.05t），查风险评价导则附录B，其使用量与临界量如下表所示。
[bookmark: 表4.6-1  项目生产过程中涉及的环境风险物质表]表7.2-1  项目生产过程中涉及的环境风险物质表
	序号
	名称
	使用环节
	存储地点及方式
	最大存储量
	临界量
	是否构成重大危险源

	1
	废机油
	机械维修
	机修间、桶装
	0.05t
	2500t
	否


[bookmark: _Toc21942]风险潜势判断
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
[image: ]式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100
本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要是废机油。经计算，Q=0.00002＜1，即：项目环境风险潜势为Ⅰ。
[bookmark: _Toc11002]评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7.2-2 确定评价工作等级。
表7.2-2  风险评价工作级别
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a ：相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险进行简单分析。
[bookmark: _Toc12437]环境敏感目标概况
本项目环境风险评价等级为简单分析，因此不设置大气环境风险评价范围。项目环境敏感目标见表1.9-2。
[bookmark: _Toc24190]环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目区实际情况分析，项目环境风险主要为物质风险、生产系统方面的风险。
[bookmark: _Toc27587]风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质为危废暂存间的废机油，最大储存量为0.05t，主要的理化性质见表7.4-1。
表7.4-1  废机油理化性质及危险特性一览表
	项目
	风险物质名称

	
	废机油

	物理特性
	分子量
	—

	
	相对密度
	（水=1），0.87

	
	外观
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

	
	沸点（℃）
	260

	
	熔点（℃）
	—

	
	闪点（℃）
	200~220

	
	引燃温度
	248

	
	可燃性
	易燃

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。

	危险特性
	爆炸危险度
	易爆

	
	爆炸上限%
	15

	
	爆炸下限%
	5

	
	危险特性
	易燃液体，遇明火、高热可燃。


[bookmark: _Toc17767]生产系统危险性识别
参考《关于征求对〈金属非金属矿山重大危险源辨识〉和〈尾矿库重大危险源辨识〉修改意见的函》进行生产系统风险源识别，表土堆场暴雨条件下在遇超过设计防洪标准时，可能诱发滑坡及泥石流：①表土堆场滑坡及泥石流将冲毁农田、植被等，造成经济损失及生态破坏；②造成污染水环境。
[bookmark: _Toc8400]环境影响途径
根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要为；废机油泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；废机油发生泄漏后通过流淌、浸透等方式对地表水环境、土壤产生影响；以及暴雨条件下表土堆场可能发生的滑坡及泥石流影响。
[bookmark: _Toc20356]环境风险分析
本项目环境风险评价参考《关于征求对〈金属非金属矿山重大危险源辨识〉和〈尾矿库重大危险源辨识〉修改意见的函》进行风险源识别和进行分析。
根据矿山环境地质条件和本次开发利用方案设计工程建设内容，该矿山的主要环境风险源项是暴雨条件下表土堆场可能发生的滑坡及泥石流影响。
[bookmark: _Toc21196]废机油泄漏环境风险分析
（1）源项分析
项目废机油在储存过程中存在一定风险，管理不当造成泄漏对环境造成影响，泄漏物发生火灾甚至引起爆炸产生的二次污染对周围环境造成影响，项目机修间的废机油临时最大贮存量为0.05t。
（2）可能造成的环境风险影响
①泄漏影响分析：项目废机油临时储存过程中由于不可预见的原因，可能造成油品泄漏事故，导致石油类污染物污染所在区域地表水、土壤以及地下水环境；
②火灾甚至引起爆炸产生的二次污染影响分析：在储存过程中还会有爆炸事故发生的可能性。由于废机油属于易燃、易爆物质，泄漏到空气中遇明火、高热易燃烧爆炸。火灾爆炸事故对环境的影响较为严重。火灾爆炸事故一旦发生，不但会造成人员的伤亡，财产的损失，燃烧产生的大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等污染物还会造成大气污染；灭火之后产生的消防废水会对地表水造成污染。
（3）对策和措施
①配备消防灭火器材等，加强明火管理，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。
②危险废物暂存间地面及裙角采用土工膜+防渗混凝土进行防渗，防渗层为至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10—10cm/s。
③强化对工作人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守各类安全管理规章制度和岗位操作规程。
④危废及时委托有资质的单位清运。
[bookmark: _Toc16849]表土堆场突发环境风险分析
[bookmark: _Toc22667]（1）需要重点防范的风险因素
表土堆场环境地质条件、堆放特点，该弃渣场的主要环境风险源项是：极端条件下（遇大于设计防洪标准暴雨时及地震设防标准时，或防洪系统故障、表土不规范等），可能诱发泥石流，该种状况发生概率小于1×10-4次/年。暴雨一旦引发挡土墙失稳时，会对表土堆场下游的生物生态构成威胁。
[bookmark: _Toc13768]（2）可能造成的环境风险影响
①人员伤亡的影响
表土堆场采取自下而上的方式堆置，本项目表土采取分台堆放，最高堆置高度10m。根据《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰石矿开采方案》，表土堆场按照相关技术规范进行底部挡墙、边坡的设计。下游无村庄分布，若发生溃坝不会直接造成村庄建筑损毁及人员伤亡。
②生态植被影响
溃坝事故多发生在雨季，表土下泄具有很强的势能，很快就形成泥石流，具有较大的冲击力和破坏性。随着渣土下泄距离的不断加大，冲击的速度和力量不断增强，对沿线的破坏力也不断地加大，这样就席卷着岸边的土石，形成越来越强的泥石流，向下游奔袭而下。据经验模式估算，表土堆场溃坝后在下游1～2km的范围内破坏力达到最大，再往下游势能逐渐减弱，冲击速度和破坏性也逐渐变小，剥离土形成的泥石流进入衰减期，在到达下游2～3km的范围，势能消失，破坏力威胁可基本解除。
溃坝对下游地表的破坏程度也跟表土堆场堆土量、两侧的地形特征有关，在崖陡谷深的河段，破坏面较大，在沟谷较缓地区破坏程度较小。本项目表土堆场规划堆土量7.6万m3，表土堆场位于矿区范围内。区内无崩塌、滑坡等不良地质现象，项目表土堆场下游坡度较小，因此表土堆场发生溃坝或泥石流破坏程度较小。
项目表土堆场下游沿线植被主要为狗尾草、白茅、紫茎泽兰、苦刺、鬼针草、青蒿等低矮灌草丛，沿线植被为当地常见物种，无珍稀保护植物，故弃渣场垮塌对生态环境影响较小。
综上分析，弃渣场若发生溃坝事故，对该渣场下游的植被、农业生态影响较小，不会造成村庄建筑损毁、人员伤亡影响。
[bookmark: _Toc11627]（3）对策和措施
①表土堆场截排水沟设计时应提高防洪标准，避免表土堆场暴雨条件下泥石流灾害发生。
②若雨季可能引发表土堆场滑坡、泥石流时，应立即向当地主管部门报告，及时采取有效措施防止生态破坏。
③若表土堆场排水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。一方面应立即向当地政府报告，组织专业人员抢险。
④雨季定期检查截排水设施、挡土墙，发现问题及时修理。
[bookmark: _Toc2137]事故应急救援预案
由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号文）的要求编制应急预案，并报文山州生态环境局砚山分局备案。在突发安全事故时，应在最短的时间内启动应急预案。
事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。
建设单位应根据下表7.6-1的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。
表7.6-1  应急预案内容表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：表土堆场区、开采区

	2
	应急组织机构、人员
	建立矿山、场区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	配备应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施
	事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施

	8
	人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划
	撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


[bookmark: _Toc6150]分析结论
经上述风险评价可知，本项目运营过程中存在滑坡、污水泄漏、危废泄漏以及火灾、爆炸等环境风险。通过对本项目运营过程中存在的风险潜势进行判断，本项目环境风险潜势为I，本评价认为只要在运营过程中不断加强生产安全和环境管理，对每一个环节按风险评价和突发环境事件应急预案要求落实防范措施和应急措施，从环境风险评价的角度上分析，本项目环境风险是可控制的。
风险评价内容总结见表7.7-1。
表7.7-1  建设项目环境风险简单分析表
	建设项目名称
	砚山县红舍克东山石灰岩矿

	建设地点
	云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎

	地理坐标
	东经104°17′56.355″－104°18′9.379″，北纬23°40′43.439″－23°41′7.378″

	主要危险物质及分布
	①维修间：废机油，属于目录中“381、油类物质”，最大存在总量为0.05t。
②表土堆场。

	环境影响途径及危险后果
	①废机油发生泄漏后通过流淌、浸透等方式对地表水环境、土壤以及敏感目标产生影响；
②表土堆场发生溃坝后对下游产生的影响。

	风险防范措施要求
	废机油泄漏风险防范措施：
①配备消防灭火器材等；加强明火管理。制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。
②强化对工作人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守各类安全管理规章制度和岗位操作规程。

	
	表土堆场滑坡、泥石流风险防范措施：
①表土堆场截排水沟设计时应提高防洪标准，避免弃渣场暴雨条件下泥石流灾害发生。
②若雨季可能引发弃渣场滑坡、泥石流时，应立即向当地主管部门报告，及时采取有效措施防止生态破坏。
③若表土堆场排水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。一方面应立即向当地政府报告，组织专业人员抢险。
④雨季定期检查截排水设施、挡土墙，发现问题及时修理。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为I，项目环境风险为简单分析。
本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。



[bookmark: _Toc31651]环境保护对策措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc9107]生态环境保护对策措施
[bookmark: _Toc21342][bookmark: _Toc103874865][bookmark: _Toc472759544][bookmark: _Toc224641841]避让措施
（1）在矿山开采过程中，须严格控制占地红线，严禁超矿权范围开采，严禁施工人员砍伐、破坏矿区范围外的植被，严禁在征地范围外堆渣、堆矿等。设置施工范围、施工活动警示牌，避免采矿活动超范围用地，破坏周边植被。
（2）项目实施过程中要严格进行保护，严禁破坏。工程实施期间加强工作人员生态环境保护宣传教育，严禁对占地范围外的植被、植物及红椿等重要植物进行破坏。
（3）加强对施工人员、运营期工作人员进行生态环境教育、生物多样性保护教育及有关法律法规的宣传教育。严禁工作人员猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉野鸡、捉蛙等非法狩猎行为，严禁食用野生动物（野味）。
（4）项目实施期间，工作人员野外作业会带来野外火源管理的压力，必须把火的管理放在首要位置，常抓不懈，杜绝一切隐患。积极贯彻《森林防火条例》，加强防火宣传教育，时时敲响防火警钟，禁止在草坡、灌丛地、林区附近吸烟和生火，做好生活和生产用火的火源管理，建立防火及火警警报系统和管理制度，明确责任制最大程度避免发生火灾。
[bookmark: _Toc11613][bookmark: _Toc224641842][bookmark: _Toc103874866]减缓措施
（1）按照自然资源部门规定组织编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，在项目实施过程中按照方案要求对矿山、破碎及堆料场地等进行预防控制措施及生态修复。矿山开采过程中应按照方案做好拦挡及截排水工程，控制损毁范围，避免造成更大范围的土地损毁。
（2）矿山方面应坚持“边开采、边生态修复”的方式，以减少土地损毁。对停止使用的采矿区应尽快覆盖土层进行植被恢复，避免采空区长期裸露，并加强管护、养护，保证恢复成效。植被恢复应乔、灌、藤、草结合，尽可能选用当地乡土物种，可选用云南松、栓皮栎、清香木、坡柳、狗牙根等本土物种。
（3）采用先进的施工工艺和优良设备，严格规范施工，特别注意减少工程爆破噪声对鸟类和兽类的惊扰，尽量采用无声爆破或深孔松动式等爆破震动小的爆破方式等先进技术；做好爆破方式、数量、时间的计划，减轻施工噪声和震动对当地野生动物的影响；
（4）项目矿山开采期间注重污染物的治理，确保可利用废物能够得到资源化利用、污染物能达标排放，避免污染物事故排放对周围土壤环境产生影响。
（5）暂存施工、开采过程中的表土，用于土地复垦、生态修复等环境恢复治理。
（6）矿山服务期满后应尽快进行覆土绿化、植被恢复工作，恢复采空区的生态环境。对可能造成人身安全事故的采空区或其他危险区，其周边要设立永久性安全警示牌。
[bookmark: _Toc224641843][bookmark: _Toc103874868][bookmark: _Toc684]修复措施
（1）对矿区、采空区等采取必要的工程措施进行矿区的生态修复，如修建格构护坡、以形成一个格构防护网；在边坡上打入一定数量的锚杆或锚索，以防止岩体边坡或土体发生滑移；采取挂网喷播的方式播种植被恢复种子；修建排水沟达到边坡排水的目的；修建挡墙来防止边坡发生滑坡等。
（2）开采过程中注意保护好表层土壤，用于临时施工迹地、采空区的植被恢复。工程开采结束后应督促施工单位及时该区拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层。临时施工迹地恢复可采用人工种植和封育相结合的方法进行生态恢复，要坚持因地制宜、优先选用乡土种等原则，并注重生态系统的整体性。
（3）植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一，可选用云南松、栓皮栎、清香木、坡柳、狗牙根等当地植物。
（4）按照自然资源部门规定组织编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并严格落实方案提出的生态修复措施。矿山方面应坚持“边开采、边生态修复”的方式，对占用草地、林地区域，按照方案提出的生态修复方案恢复为林地、草地。
[bookmark: _Toc224641844][bookmark: _Toc14985][bookmark: _Toc103874867]补偿措施
（1）项目实施要永久性占用一部分林地、草地等，使这些资源受到损失，因此必须按照国家相关土地补偿标准予以补偿。应根据国家关于林地、草地补偿相关规定，向地方缴纳森林植被恢复费，补偿工程占地造成的损失，专款用于林地恢复、异地造林。同时，应严格按照有关规定向政府和主管部门办理征占用林草审核审批手续。
（2）同时须按照《中华人民共和国水土保持法》等相关规定缴纳水土保持补偿费。
[bookmark: _Toc1669][bookmark: _Toc224641845]管理措施
（1）针对项目占用林地的情况，项目须取得林草主管部门的行政许可方可实施。
（2）应加强对工作人员进行环境教育、生物多样性保护及有关法律法规的宣传教育。使其认识到生态环境保护的严肃性和重要性。并制定施工管理及奖惩制度，约束员工行为，明确岗位责任，避免施工行为扩大对周边生态环境的影响范围。
（3）项目矿山开采应加强管理，增强管理者的消防意识，避免火灾等灾害的发生。植被恢复区应注意加强管理巡查，做好浇水、施肥保障、管护、补种等措施，若发现种植的植物死亡，应查明死亡原因，并进行补种和加强管理。
（4）项目矿山开采须严格执行国家及地方生态环境保护法律法规。
[bookmark: _Toc19436][bookmark: _Toc14091][bookmark: _Toc112259036][bookmark: _Toc224641846]闭矿期生态恢复措施
采矿区在衰竭后期至报废后的时段内，与初采期和盛采期相比，对自然环境和社会环境的影响因素及影响程度均经历从量变到质变的过程。通过采取积极的对策，即可避免一系列的社会与环境负面影响，使区域发展趋于正常化。针对本项目所采取的生产工艺及其对生态环境的影响，对于闭矿期生态恢复情况，现拟定以下几点措施：
（1）表土堆场等停止使用时，边坡修建挡墙防止其滑坡，在其上覆表土，然后按照建设单位后期组织编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行生态修复，恢复物种选用当地乡土物种，乔灌草结合，并定期进入养护，保证其成活率。
（2）工业场地内所有建筑物全部拆除，并对场地进行平整，然后覆土进行植被恢复。
（3）矿山须坚持“边开采、边生态修复”的方式进行生态恢复。在矿体采空之后，对采场进行封场，在关停过程中要防止矿山地质灾害和重大安全事故的发生，应采取相应的工程治理措施，清除开采边坡上的危石，将地质灾害发生的可能性降到最低程度。对可能造成人身安全事故的采空区或其他危险区，其周边要设立永久性安全警示牌。同时要做好采场表土、废石的清理、复垦还绿工作。
（4）对露采坑采用生产剥离的废石进行回填，用推土机整平压实。将储存于排土场内的生产剥离表土用于土地复垦、植被恢复等环境恢复治理。
（5）矿山闭矿山生态修复宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用外来入侵物种。植被恢复力求创造多样性的生态环境条件，尽可能利用自然条件，包括土壤、种子，避免过于单一化和人工化，须注意乔、灌、草的结合，避免“园林化”恢复倾向。进行植被恢复时尽可能选用当地乡土物种，可选用云南松、栓皮栎、清香木、坡柳、狗牙根等本土物种，严禁使用外来入侵物种如桉树、银荆树、紫茎泽兰等。须同时采用多种植物进行植被恢复，避免恢复区植物单一化。
（6）按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》实施闭矿山生态修复。
[bookmark: _Toc17589]大气环境保护对策措施
[bookmark: _Toc22378]施工期环境空气保护措施
（1）将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
（2）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。
（3）运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，车辆及各类设备工具应定期清洁，运输道路定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。
（4）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。
[bookmark: _Toc15055]运行期环境空气保护措施
（1）加工区和产品堆场区域设置彩钢结构厂房，地面硬化处理，顶部建设洒水喷雾系统，内部物料传输皮带加装防尘罩；在砂石加工工序（破碎工序、筛分和打砂工序）设置集气罩收集粉尘并经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放；
（2）配备洒水车、雾炮机，晴天对露天采场、表土堆场、弃渣场、堆料场、运输道路区进行洒水降尘和保洁；
（3）采矿完毕后进行复垦，复垦的工程措施和生物措施同步，尽早恢复场地植被，干燥季节施工采取洒水降尘措施，减少扬尘点；
（4）降低装卸物料的高度，减少装卸扬尘，严禁从高处直接抛撒弃土、废石；
（5）运输车辆物料采取遮盖措施，控制车辆速度，减少道路扬尘产生；
（6）加强作业管理，提倡文明作业，避免野蛮作业造成不必要的扬尘污染。
经估算模式计算，项目产生的扬尘、粉尘在采取环评提出措施后，项目运营期厂界TSP的预测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值要求，采取的大气环境保护措施可行。
[bookmark: _Toc24002]水环境保护对策措施
[bookmark: _Toc28272]施工期水环境保护措施
[bookmark: _Toc27910]生活污水经粪污收集池收集后周边农户定期清掏做农肥，项目无废水外排。
运行期水环境保护措施
项目采用雨污分流制，外围区域设置截排水沟，各场地外的雨水通过截水沟排至项目区周边雨水沟渠。项目区内部各场地另设雨水收集系统，初期雨水经收集沉淀后回用于项目场地洒水降尘，生活污水经粪污收集池收集后周边农户定期清掏做农肥，项目无废水外排。
根据地表水环境影响分析与评价章节，各股废水收集设施容积、处理工艺选择合理，经工程分析核算，废水产生总量小于厂区降尘用水量，废水回用不外排可行，水环境保护措施设置可行。
[bookmark: _Toc18388]噪声防护对策
[bookmark: _Toc14949]施工期噪声污染防护措施
（1）优先采用低噪声机械进行作业，设置机械减振，并做到定期保养和维护，维持其最低噪声水平。
（2）合理安排施工时间，禁止夜间施工，如确需夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民。
（3）运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。
（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。
[bookmark: _Toc1459]运营期噪声污染防护措施
（1）尽可能选用功能好、噪声低的设备；
（2）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度；
（3）主要产噪设备安装减震垫降噪；
（4）加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；
（5）爆破前，企业需提前通知周围村民，减少爆破声对村民的生活影响；
（6）合理安排各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。
经过噪声环境影响预测与评价章节，各噪声源经过采取隔声、减震的措施后，厂界噪声达标排放，噪声污染防护措施设置可行。
[bookmark: _Toc30455]固体废物处理处置对策措施
[bookmark: _Toc13590]施工期固体废物处理措施
（1）项目施工人员生活垃圾集中收集于垃圾桶内，运至附近集镇垃圾收集点由环卫部门清运处置；
（2）施工期进场道路开挖、场地平整及内部运输道路开拓过程会产生土石方，剥离表土全部集中运至表土堆场区进行堆放，闭矿期用于矿区复垦，其他土石方用于场地回填，无弃渣产生。
（3）施工产生的建筑垃圾分类集中收集，可利用的回收利用，不可利用的建筑垃圾回用于场内新建内部运输道路敷设。
[bookmark: _Toc25254]运行期固体废物处理措施
（1）废土石：根据开发利用方案及水土保持方案统计，运行期将剥离表土，产生量约为6.9万m3/a。表土收存于表土堆场，闭矿复垦用作绿化覆土。
（2）除尘系统收集粉尘：收集后回掺项目精品砂后外售。
（3）生活垃圾：项目区设若干大型生活垃圾收集桶，收集后清运至云南普阳煤化工有限责任公司垃圾收集点，与云南普阳煤化工有限责任公司生活垃圾一同处理。
（4）项目初期雨水收集池产生的底泥定期清掏后，用作项目场区低洼处回填。
（5）机修废物：使用油桶收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位清运处置。
项目固体废物处置率100%。
[bookmark: _Toc2333]地下水环境保护措施
（1）源头控制措施
源头控制包括两部分，一是对废水各构筑物的控制；二是对危废的控制。
①对废水各构筑物的控制
主要包括对项目区各类废水排水沟、管道和各沉淀池采取相应措施，将污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。管道铺设尽量采用“可视化”原则，管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
在项目运行期要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的管道、水池，发现跑、冒、滴、漏情况，及时采取修复等措施阻止污染物的进一步扩散泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。
②对危废的控制
加强管理，规范操作，严禁废机油乱扔乱弃，按照规范先将废机油暂存于密封废油桶后，再置于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
（3）分区防渗措施
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分区防控措施的具体要求，将危废间划为重点防渗区，粪污收集池、各类废水收集池划为一般防渗区，其他区域划为简单防渗区，各区按要求进行防渗施工。
（4）应急处置措施
如发现地下水、土壤污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；
采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；
立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，防止污染物在地下继续扩散；
若有必要，对项目区地下水进行监测，确定水质是否受到影响。
[bookmark: _Toc4974]土壤环境保护措施
针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、入侵、扩散、应急响应全阶段进行控制。
①源头控制措施：设置规范的危险废物暂存间，并进行防渗处理。
②过程防控措施：各场地设置雨水排水沟、排水沟末端接入沉淀池、雨水池等，废水沉淀处理后全部回用不外排。
③污染监控体系：设置专门的管理人员定期对环保设施进行检查，杜绝事故的发生。发现跑冒滴漏及时发现污染、及时控制。
④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。
[bookmark: _Toc6606]环境风险防范措施
（1）废机油渗漏风险防范措施：
①配备消防灭火器材等，加强明火管理，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。
②危险废物暂存间地面及裙角采用土工膜+防渗混凝土进行防渗，防渗层为至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10—10cm/s。
③强化对工作人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守各类安全管理规章制度和岗位操作规程。
④危废及时委托有资质的单位清运。
（2）生活污水泄漏风险防范措施
①各处理池体按照一般防渗渗透系数要求进行建设，定期排查生活污水管网、粪污收集池、一体化污水处理设备、收集池等设施，做好防渗、防腐、防老化维护，及时修补破损、渗漏点位。杜绝生活污水各处理水池的渗漏的发生，从源头杜绝生活污水漫流或渗漏造成的土壤污染环境风险。
②建立雨天、汛期专项巡查机制，防范雨水倒灌引发污水管网满溢、破裂泄漏。
③发生泄漏第一时间关闭上下游管网阀门、停运污水泵，切断污水扩散路径，缩小污染范围。对地表泄漏污水采用沙袋、围挡、防渗膜快速围堵，防止污水流入周围土壤。对破损管网、池体临时封堵修补，避免污水持续渗漏。
（3）弃渣场突发环境风险防范措施
①弃渣场截排水沟设计时应提高防洪标准，避免弃渣场暴雨条件下泥石流灾害发生。
②若雨季可能引发弃渣场滑坡、泥石流时，应立即向当地主管部门报告，及时采取有效措施防止生态破坏。
③若弃渣场排水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。一方面应立即向当地政府报告，组织专业人员抢险。

④雨季定期检查截排水设施、挡土墙，发现问题及时修理。
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[bookmark: _Toc31593]产业政策、环保政策及规划符合性分析
[bookmark: _Toc2644][bookmark: _Toc8533]与产业政策符合性
本项目属于《国民经济行业与代码》中建筑装饰用石开采（B1012）。项目未在《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类所列具体类别中，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，可视为允许类”。
项目生产设备、工艺及产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》名录内；对照《云南省工业产业结构调整指导目录》（2014年本）内容，项目不属于该指导目录中的限制类、淘汰类。项目于2025年9月4日取得云南省固定资产投资项目备案证（项目代码：2509-532928-04-01-969112）。综上所述，项目符合国家及地方产业政策。
[bookmark: _Toc475][bookmark: _Toc19597]与“三线一单”符合性分析
项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，根据“文山州人民政府《关于印发文山州生态环境分区管控动态更新方案（2023年）的通知》（文政发〔2024〕18号）”及云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，项目位于砚山县矿产资源重点管控单元（ZH53262220003）、砚山县一般管控单元（ZH53262230001）。
[image: 管控单元截图20260602]
图9.2-1  项目所处生态环境分区管控位置示意图
项目与《文山州生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析见下表。
表9.2-1  项目与“三线一单”符合性分析
	序号
	区域
	准入要求
	项目情况
	相符性分析

	1
	文山壮族苗族自治州
	（一）空间布局约束
1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录、《云南省发展和改革委员会关于印发云南省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单通知》（云发改〔2018〕271号）和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022版》等相关要求。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目（产能置换项目除外）。
2.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
3.新建旅游景区禁止破坏生态环境，限制在生态脆弱地区布局。根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。
4.严格环境准入，新建项目必须符合国家规定的准入条件、清洁生产标准和排放标准，已无环境容量的区域，禁止新建增加污染物排放的项目；限制石化、有机化工等高VOCs排放建设项目。
5.严格控制高排放项目建设，禁止引入不符合产业政策和园区发展规划的项目。
6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
7.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实盘龙河文山段、普者黑相关管控要求，合理安排河湖管理保护控制地带，加强对河湖周边房地产、工矿企业、化工园区等“贴线”开发管控。
8.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
（二）污染物排放管控
1.优化城镇排污设施布局，推进城镇污水管网和污水处理厂等设施建设，实施以县城和乡镇为重点的污水管网补短板工程，加快推进农村生活污水治理，提高城镇、乡村生活污水收集率和处理能力，城镇生活污水集中处理率、农村生活污水处理率完成上级下达指标。积极推进农田科学施肥、轮作制度及生态种植模式，实现化肥减量增效工作目标，大幅度降低农田污染。
2.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城乡生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农业面源污染治理。推进工业集中区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化，污水处理设施出水须满足相应标准要求。
3.加大环境污染物减排力度，到2025年，全州实现氮氧化物减排量0.112万吨、挥发性有机物减排量0.331万吨、化学需氧量减排量4411吨、氨氮减排量294吨。
4.合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。
5.深入推进重金属污染防治，严格重点行业企业准入管理，加大产业结构调整力度，优化重点行业企业布局，推动涉重金属产业集中优化发展，合理布局新建有色冶炼项目，新建、扩建重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规的开发区。完善涉重金属重点行业企业清单、加强重金属污染物减排、推动涉重金属排污许可总量控制。
6.加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。
7.以“一湖一河”为重点，持续推进普者黑、盘龙河等重要河湖水生态保护与修复；开展集镇和临湖、临河村庄生活污水收集处理、农业面源末端拦截及循环利用工程、入湖河流水质提升工程等控源截污和水环境治理工程，城乡统筹供水、农业节水减排等工程，植树造林、入湖口湿地、环湖生态廊道等生态修复工程，完善监测体系、管理平台等智慧流域管控工程等。
（三）环境风险防控
1.严格控制盘龙河流域石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
2.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
3.深入开展历史遗留废弃矿山生态修复、工矿场地、固体废物和尾矿库污染防治，实施重金属污染治理和污染地块环境治理，降低土壤污染风险。
4.严格尾矿库建设项目准入，严控环境污染风险，加快建立健全尾矿库建设污染防治的长效机制。
（四）资源开发效率要求
1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。到2025年，全州用水总量11.5亿m3以内，万元工业增加值用水量比2020年下降18%以上。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.到2025年，全州单位地区生产总值能源消耗力争比2020年下降13%以上，能源消费总量得到合理控制，非化石能源消费占一次能源消费比重达到46%以上。
	1.项目建设与国家产业政策、国家产业结构调整指导目录、《云南省发展和改革委员会关于印发云南省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单通知》（云发改〔2018〕271号）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022版》等相关要求相符。
2.项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业。
3.项目不属于新建旅游景区。
4.项目属于改扩建项目，不属于新建项目。
5.项目不属于高排放项目，不属于不符合产业政策的项目。
6.项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中等高污染项目。
7.项目不涉及。
8.项目不涉及。
（二）
1. 项目不涉及。
2. 项目在建设及运行过程中严格落实水土保持、大气污染防治等防治措施，对红舍克水库饮用水源保护区影响较小。
3. 项目不涉及。
4. 项目用地主要为工矿用地，不涉及污染地块。
5. 项目不属于涉重企业，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
6. 项目固废100%处置，不涉及不合规转移、排放等。
7. 项目不涉及。
（三）
1. 项目不涉及。
2. 项目已编制环境事件应急预案，项目扩建后将及时进行修编。
3. 项目为开采多年的矿山，已按要求进行生态恢复方案，后期将继续加强生态恢复工作。
4. 项目不涉及尾矿库。
（四）
1. 项目用水量不大，本次扩建后随着矿区缩小，对土地资源消耗强度降低。
2. 项目生产不用水，用水主要为降尘废水。
3. 项目不涉及占用耕地。
4. 项目不涉及
	相符


表9.2-2 项目与环境管控单元准入要求相符性分析
	序号
	管控单元编码
	管控单元名称
	准入要求
	项目情况
	相符性

	1
	ZH53262220003
	砚山县矿产资源重点管控单元
	（一）空间布局约束
1.开展矿山生态修复工程，加快推进历史遗留废弃矿山生态修复，采取地质环境治理、地形重塑、土壤重构、植被重建等综合治理措施，恢复矿山生态环境，增加林草覆盖，提升区域水土保持和水源涵养能力。
2.严格执行禁止开采区规定，新建矿山严格控制最低开采规模和最低服务年限。
3.严格尾矿库建设项目准入，严控新增环境污染风险。
4.严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能区域矿产勘查开采活动，并采取有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。
5.限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物。
（二）污染物排放管控
1.推行清洁生产工艺，严格矿产资源开发的污染物排放。
2.对原有矿业进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。
3.加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。
4.加快老矿山改造升级，推进绿色矿山建设，完善尾矿库污染防治措施，严格排污许可证制度。
5.严格控制涉重金属行业污染物排放。污染重点监管单位因地制宜采用管道化、密闭化改造，重点区域、重点设施设备防腐蚀防渗漏改造，以及物料、污水、废气管线架空建设改造。
（三）环境风险防控
1.矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等应配备完善的防扬散、防流失、防渗漏措施，严防对水体和土壤造成污染。
2.对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。
3.建立尾矿库环境污染问题清单，开展深入治理，着力提升尾矿库污染防治设施运行和管理水平，加强尾矿库特征污染物及周边环境敏感点监测监控，提高尾矿库环境污染监测能力，健全尾矿库环境预警监测体系。
（四）资源开发效率要求
1.从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。
2.提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。
	（一）
1.项目正在编制矿山生态修复方案，后期按要求开展生态恢复工作。
2.项目开采年限为35.1年，开采规模为50万吨/年，符合现有矿山最低开采规模和最低服务年限要求。
3.项目不涉及尾矿库。
4.项目不涉及这些区域。
5.项目开采矿种为石灰岩，不涉及重砂矿物。
（二）
1. 项目减少及运行符合清洁生产工艺。
2. 项目属于改扩建设备，扩建后采用的设备均不属于落后设备。
3. 项目不涉及。
4. 项目扩建中严格落实绿色矿山建设。
5. 项目不属于涉重金属行业。
（三）

	

	2
	ZH53262230001
	砚山县一般管控单元
	（一）空间布局约束
落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
（二）污染物排放管控
——
（三）环境风险防控
——
（四）资源开发效率要求
——
	根据分析，评价根据相关法律法规、行业政策、技术规范等提出有针对性的环保措施；项目符合国家及地方产业政策要求；各类污染物可达标排放。
	相符


综上所述，项目符合《文山州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的要求。
[bookmark: _Toc23141][bookmark: _Toc16880]与相关法律法规、政策符合性分析
[bookmark: _Toc3844][bookmark: _Toc1310]与《中华人民共和国生态环境法典》相关污染防治内容符合性分析
《中华人民共和国生态环境法典》于2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过。本项目与法典相关污染防治内容符合性分析如下：
表9.3-1  本项目与《中华人民共和国生态环境法典》相关污染防治内容符合性分析
	文件
	相关要求
	项目情况
	符合性

	《中华人民共和国生态环境法典》
	大气污染防治
	第二百一十七条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	项目加强精细化管理，加工区及产品堆场设置封闭式钢制厂房，产尘较大的工段（破碎、筛分、制砂）工段设置粉尘收集系统，收集后经高效布袋除尘器处理后通过DA001排气筒达标有组织排放。厂房顶部设置喷雾系统，对未被布袋除尘系统收集的粉尘在厂房内得到有效洒水沉降。项目露天采场、表土堆场、原料堆场、运输道路等区域采用雾炮机+洒水车结合的洒水降尘方式进行粉尘、扬尘控制，经过大气环境影响预测章节，项目排放的各类污染物均能达标排放，落地浓度符合环境空气质量标准要求。
	符合

	
	
	第二百四十条 建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染
防治实施方案。
从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当报负有扬尘污染防治监督管理职责的部门备案。
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。工程渣土等建筑垃圾、建筑土方应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土等建筑垃圾应当进行资源化处理。
施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。
暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
	评价要求建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
项目不属于市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工。场地开工建设过程报有扬尘污染防治监督管理职责的部门备案。
评价要求加工区及厂房、生活区建设过程应设置铁质围挡并于晴天辅以洒水降尘措施，进场道路及运输道路施工应该分段作业，基础开挖待回填土石方应进行覆盖，不可利用建筑垃圾应及时清运。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，车辆及各类设备工具应定期清洁，运输道路定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。对暂时未动工的裸露地面区域应进行绿化、铺装或者遮盖。
对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。
加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。
	符合

	
	
	第二百四十一条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体
物料的车辆和船舶应当采取密闭或者其他有效措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。
	项目运输土石的车辆按小于核定载荷量装载，防止物料超载满载遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
露天采场矿石装车、堆料场卸料等区域采取雾炮机+洒水车结合的方式进行洒水降尘。
	符合

	
	
	第二百四十三条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、铁矿石等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘
污染。
	表土堆场设置在矿区内缓坡处，四周有高于堆放高度的山体、灌草木林等天然围挡，且定期进行洒水降尘防治扬尘污染。
项目矿山分层开挖，边开挖边治理，且定期进行洒水降尘防治扬尘污染。
	符合

	
	水污染防治
	第二百七十九条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液。禁止在水
体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和容器。
禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的
废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的
规定和标准。
	项目施工期、运营期无废水外排，不涉及向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液行为，不涉及在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和容器行为。
项目废土石不含放射性，且项目固体废物100%合理处置。
	符合

	
	
	第二百八十二条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。
存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
	项目剥离表土暂存于表土堆场用于后续复垦，经固废章节分析，表土堆场选址可行，设置合理。不涉及向水体倾倒工业废渣行为。
项目为灰岩矿开采加工，弃渣不含汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等，弃渣不属于可溶性剧毒废渣。
	符合

	
	
	第二百八十七条 化工园区和化工项目、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。
	项目依托的危废间按照重点防渗区要求进行防渗、各类废水收集池体按照一般防渗区要求防渗，通过地下水环境影响分析，本项目对地下水环境影响可接受。按照HJ 610-2016，本次不用设置地下水跟踪监测井，在地下水环境保护措施中，评价已提出若发现地下水污染事故应采取应急处置措施，若有必要，对项目区地下水进行监测，确定水质是否受到影响。
	符合

	
	土壤污染防治
	第四百一十二条 生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	根据工程分析，本项目表土、布袋收集粉尘、生活垃圾等均不含有毒有害物质，经分析，项目固体废物100%合理处置。项目机修废物属于危险废物，在危废间对其进行收集暂存，暂存间设置要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求，定期委托有资质的单位清运处置。
	符合

	
	
	第四百二十二条 禁止向耕地、林地、草地等农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	项目废水全部回用，不外排，各类固体废物合理处置且不含有毒有害物质。
	符合

	
	
	第四百二十八条 对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。
禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
	剥离表土全部集中运至表土堆场区进行堆放，闭矿期用于矿区复垦。项目表土不含重金属或者其他有毒有害物质。
	符合

	
	固体废物污染防治
	第四百八十九条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	建设单位建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立各类工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取表土堆场、弃渣场、危废间、生活垃圾收集桶、布袋除尘系统自带储尘仓等防治工业固体废物污染的措施。
项目生活垃圾单独收集，收集后运至附近集镇垃圾收集点由环卫部门清运处置，不掺入工业固体废物。
	符合

	
	
	第四百九十六条 矿产资源的勘查、开采，应当采用有利于保护生态环境和防止固体废物污染的勘查、开采方法和工艺技术，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。
尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关生态环境保护等规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。
	项目开采穿孔爆破露天开采方式，矿石采出率高，减少废土石产生量。根据闭矿后环境影响分析，要求表土堆场等停止使用时，边坡修建挡墙防止其滑坡，在其上覆表土，然后按照建设单位后期组织编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行生态修复，恢复物种选用当地乡土物种，乔灌草结合，并定期进入养护，保证其成活率。
	符合

	
	
	第四百九十八条 国家鼓励采取先进工艺技术对尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物进行综合利用。
	项目不涉及煤矸石、废石。
	符合

	
	
	第五百三十一条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
	项目机修废物属于危险废物，在危废间对其进行收集暂存，暂存间设置要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求，设置危险废物识别标志，定期委托有资质的单位清运处置。
	符合

	
	噪声污染防治
	第五百六十六条 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。
	项目属于乡村地区，不涉及噪声敏感建筑物集中区域，露天采场、加工区等主要产噪区域周边200m范围无声环境保护目标，仅产品运输途中，车辆噪声对沿线村庄存在一定影响，经过采取本评价提出的产品运输车辆噪声防护措施后，影响可接受。
	符合

	
	
	第五百六十七条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	项目采取加工区各设备置于厂房内，并通过基础减震及距离衰减，设备维持良好运行状态等管理措施后，厂界噪声达标排放，对区域声环境影响较小。
	符合


综上分析，本项目拟采取的污染防治措施符合《中华人民共和国生态环境法典》等相关污染防治内容要求。
[bookmark: _Toc933]与《地下水管理条例》符合性分析
《地下水管理条例》于2021年9月15日国务院第149次常务会议通过，自2021年12月1日起施行，本项目与《地下水管理条例》符合性分析如下：
表9.3-2  项目与《地下水管理条例》的符合性分析
	《地下水管理条例》要求
	相符性分析
	符合性

	第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
根据前款第二项规定的企业事业单位和其他生产经营者排放有毒有害物质情况，地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，商有关部门确定并公布地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。
	①项目的开采方式为露天开采。本次评价地下水影响分析章节已提出各类废水构筑物的源头防控措施，危废的暂存要求，并按照不同分区提出分区防渗技术要求。
②按照HJ 610-2016，本次不用设置地下水跟踪监测井，在地下水环境保护措施中，评价已提出若发现地下水污染事故应采取应急处置措施，若有必要，对项目区地下水进行监测，确定水质是否受到影响。
③项目不属于加油站类项目。
④项目不涉及可溶性剧毒废渣及其存放场所。
⑤已按照法律法规以及相关技术规范提出防止地下水污染的措施。
⑥项目不涉及有毒有害物质，不属于重点排污单位名录。
	符合

	第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	项目不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内。项目危废间按照重点防渗区要求进行防渗、各类废水收集池体按照一般防渗区要求防渗，通过地下水环境影响分析，本项目对地下水环境影响可接受
	符合


综上所述，项目与《地下水管理条例》相符。
[bookmark: _Toc10108]与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
2025年12月27日，国务院印发了《固体废物综合治理行动计划》的通知 （国发〔2025〕14号），项目与行动计划相符性分析，如下表。
表9.3-3  项目与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
	序号
	固体废物综合治理行动计划
	本项目情况
	符合性

	1
	（一）加强工业固体废物源头减量。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	本项目为土砂石开采加工项目，不属于有色金属矿采选。且项目配套建设了表土堆场，项目剥离表土暂存于表土堆场用于后续复垦。经固废章节分析，表土堆场选址可行，设置合理。
	符合

	2
	（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目将建立健全工业固体废物管理台账制度。各类固废分类收集，分类贮存。项目生活垃圾单独收集，收集后运至附近集镇垃圾收集点由环卫部门清运处置，不掺入工业固体废物。危废单独收存于合规危废间内，定期委托有资质的单位清运处置。
	符合

	3
	（十）提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。
	本项目基本无废石产生，废土堆存于表土堆存。废土石堆存于拟设的弃渣场内。经固废章节分析，表土堆场选址可行，设置合理。经环境风险章节分析，项目表土堆场环境风险可控。
	符合

	4
	（十一）稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。
	项目剥离表土暂存于表土堆场用于后续复垦。
	符合

	5
	（十二）开展非法倾倒处置固体废物专项整治。深入开展重点区域非法倾倒处置固体废物排查，及时发现问题并逐一限时整改。依法依规严肃查处违法单位和个人，斩断黑色利益链条。
	经分析，项目建设生产过程中各类固废均100%合理处置，不存在非法倾倒处置固体废物。
	符合

	6
	（十五）开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治。摸清全国大宗工业固体废物堆存场所环境管理情况。开展环境风险调查评估，“一场（矿）一策”深入推进涉重金属矿山、尾矿库、堆（渣）场、危险废物填埋场等环境安全隐患排查整治。到2030年，完成全国60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理，全面完成赤泥库、尾矿库环境风险隐患整治。
	项目为扩建矿山，原项目各类固体废物100%处置，未发生固体废物环境污染及环境风险。经环境风险章节分析，项目表土堆场环境风险可控。
	符合


[bookmark: _Toc19255][bookmark: _Toc31160][bookmark: _Toc32258]与《土壤污染源头防控行动计划》符合性分析
国家发展改革委、生态环境部等7部门于2024年11月6日发布了《土壤污染源头防控行动计划》，相关符合性分析如下。
表9.3-4  项目与《土壤污染源头防控行动计划》的符合性分析
	章节
	行动计划要求
	本项目情况
	符合性

	二、完善土壤污染源头预防政策体系
	（三）推动重点行业强制性清洁生产审核。对重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业等涉重金属行业企业依法开展强制性清洁生产审核，强化气态及粉尘等无组织排放、防渗漏、防流失、防扬散等审核及监管要求。工程设计应按照环境保护相关规定和工程建设国家标准，为防治土壤和地下水污染提供工程条件。
	本项目为土砂石开采加工项目，不属于重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业等涉重金属行业企业。项目生产过程产生的粉尘、扬尘经过布袋除尘器+洒水降尘措施后对环境影响可接受。工程设计按照环境保护相关规定和工程建设国家标准，为防治土壤和地下水污染提供工程条件。
	符合

	
	（四）加强未污染土壤保护。强化优先保护类耕地管理，加强土壤生态环境质量监测和保护。新建涉重金属排放企业，要在相关建设项目中加强重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险分析，存在风险的，要采取防控措施。
	项目用地范围内不涉及耕地，本项目不涉及重金属，通过土壤环境保护措施后，项目对区域土壤环境影响可接受。
	符合

	三、严格落实污染防治措施
	（七）减少涉重金属废气排放。推动有色金属矿采选、冶炼行业颗粒物深度治理，实施颗粒物治理升级改造工程，加强除尘工艺废气、生产车间低空逸散烟气收集处理
	本项目为土砂石开采加工项目，不属于有色金属矿采选、冶炼行业。项目生产过程产生的粉尘、扬尘经过布袋除尘器+洒水降尘措施后对环境影响可接受
	符合

	
	（八）推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废
物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。
	项目表土后期全部用于矿区复垦，本项目将建立健全一般工业固体废物规范化环境管理体系。项目为改扩建矿山，不涉及历史遗留固体废物堆存场。项目按照分区防渗原则对各区域进行防渗设计。经分析，项目危废环境风险影响可接受。项目各固体废物100%合理处置，不涉及非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。
	符合


经上表分析，项目建设与《土壤污染源头防控行动计划》相符合。
[bookmark: _Toc13554]与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析
《云南省土壤污染防治条例》自2022年5月1日起施行，相关符合性分析如下：
表9.3-5  项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析
	条款
	条例要求
	项目情况
	符合性

	第十四条
	各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。
	本项目正在依法开展环境影响评价。针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、入侵、扩散、应急响应全阶段进行控制。①源头控制措施：设置规范的危险废物暂存间，并进行防渗处理。②过程防控措施：各场地设置雨水排水沟、排水沟末端接入沉淀池、雨水池等，废水沉淀处理后全部回用不外排。③污染监控体系：设置专门的管理人员定期对环保设施进行检查，杜绝事故的发生。发现跑冒滴漏及时发现污染、及时控制。④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。
	符合

	第二十条
	企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动第二日应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矿石条渣、矸石等污染土壤环境。贮存矿业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。
	根据相关章节分析，项目采取了废气、废水、废土石污染土壤的环境保护措施，符合国家相关标准。
	符合


经上分析，项目建设符合《云南省土壤污染防治条例》的相关要求。
[bookmark: _Toc12522]与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析
《云南省固体废物污染环境防治条例》自2023年3月1日起施行，相关符合性分析如下。
表9.3-6  项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析
	条款
	条例要求
	项目情况
	符合性

	第十四条
	产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流 失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	①项目对产生的固体废物采取了防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。表土存放于表土堆场用于闭矿复垦，危废暂存危废间内。各堆场设置截排水沟及沉砂池，场地雨水排水系统及末端沉淀池，防止地表径流冲刷造成水土流失，危废间按照要求进行重点防渗。②项目表土堆场远离江河设置。③项目不涉及在敏感区域堆放固体废物。
	符合

	第二十四条
	产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
	本次评价提出，建设单位应建立固体废物污染防治制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，台账记录保存5年以上。
	符合

	第二十八条
	矿山企业应当采取科学的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。鼓励采取先进工艺对尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物进行综合利用。尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关环境保护等规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。
	①项目开采穿孔爆破露天开采方式，矿石采出率高，减少废土石产生量。②项目将结合区域需求情况，可于周边村庄道路铺设、周边区域山体坍塌、滑坡等地质灾害回填利用方面加强论证回用可能性，提高固体废物资源化利用。③项目服务期满后，将按照国家有关环境保护规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。
	符合


经上分析，项目建设符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。
[bookmark: _Toc10681]与《云南省地下水管理办法》的符合性分析
《云南省地下水管理办法》自2024年2月1日起施行，项目与相关符合性分析如下。
表9.3.7  项目与《云南省地下水管理办法》的符合性分析
	条款
	地管理办法要求
	项目情况
	符合性

	第三十一条
	企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测；（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并按照有关标准和技术规范进行防渗漏监测；（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。根据前款第二项规定的企业事业单位和其他生产经营者排放有毒有害物质情况，州（市）人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，商有关部门确定并公布本行政区域内地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。
	①项目的开采方式为露天开采。本次评价地下水影响分析章节已提出各类废水构筑物的源头防控措施，危废的暂存要求，并按照不同分区提出分区防渗技术要求。
②按照HJ 610-2016，本次不用设置地下水跟踪监测井，在地下水环境保护措施中，评价已提出若发现地下水污染事故应采取应急处置措施，若有必要，对项目区地下水进行监测，确定水质是否受到影响。
③项目不属于加油站类项目。
④项目不涉及可溶性剧毒废渣及其存放场所。
⑤已按照法律法规以及相关技术规范提出防止地下水污染的措施。
⑥项目不涉及有毒有害物质，不属于重点排污单位名录。
	符合


经上述分析，项目建设符合《云南省地下水管理办法》的相关要求。
[bookmark: _Toc27048][bookmark: _Toc28824]与区域主体功能、生态功能规划及生物多样性保护政策符合性分析
[bookmark: _Toc31059][bookmark: _Toc25035]与《云南省主体功能区规划》的符合性分析
根据《云南省主体功能区规划》，云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域3类主体功能区。其中重点开发区域主要分为国家重点开发区域和省级重点开发区域；限制开发区域主要分为农产品主产区、国家重点生态功能区和省级重点生态功能区；禁止开发区域主要包括国家禁止开发区域和省级禁止开发区域。
根据《云南省主体功能区规划》中重点开发区域名录及分布图，项目所在区域砚山县属于规划中的省级层面集中连片重点开发区域，省级层面集中连片重点开发区域是指除国家层面重点开发区域外，对支撑全省经济持续增长和促进全省区域协调发展意义重大，并具有中心城市和一定区域辐射功能的相对连片城市化地区。分布在滇西地区、滇西北地区、滇西南地区、滇东南地区和滇东北地区，共涉及16个县市区。
同时，根据《云南省国土空间规划（2021—2035年）》，落实国家战略部署，发挥地区比较优势，立足资源禀赋和经济社会发展实际，依据资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、“三区三线”划定等成果，优化形成“3＋5”主体功能分区布局。“3”为以县（市、区）为单元划分农产品主产区、重点生态功能区和城市化地区。在3类主体功能区的基础上，叠加确定重点小城镇、自然景观保护功能区、边境地区、历史文化资源富集区、能源资源富集区等5个其他功能区。
项目区位于砚山县，属于省级城市化地区，本项目属于土砂石开采及加工项目，项目的建设可以提升区域资源的产业化发展，加快经济发展，促进砚山县的经济发展。因此，本项目与《云南省主体功能区规划》相符。
[bookmark: _Toc28593]与《云南省生态功能区划》的符合性分析
根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。
通过对比《云南省生态功能区划》，本项目所在地生态区属于Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区、Ⅲ1-15邱北、砚山岩溶盆地水土保持生态功能区。该功能区包括丘北、砚山县大部分地区，广南县西南部等区域，面积6840.63平方公里。生态特征以岩溶盆地地貌为主，石灰岩大量出露。年降雨量900-1000毫米，现存植被主要是云南松林。土壤以红壤、石灰土和水稻土为主。主要生态环境问题的土地利用过度带来的石漠化，生态环境敏感性为石漠化高度敏感，主要生态系统服务功能是石漠化地区的生态恢复和治理。根据本区的自然环境特征和主要生态服务功能，保护措施与发展方向是加强石漠化的生物治理和工程治理，调整产业结构，防止土地的进一步退化。
本项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，根据相关部门查询资料，项目不占用基本农田，不涉及生态红线。建设单位已委托有资质单位编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制，后续将按照相关要求，进行水土保持和土地复垦，闭矿后将对整个矿区进行生态修复，可降低项目建设造成的水土流失以及生态环境的影响。因此，项目符合《云南省生态功能区划》。
[bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc3563]与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》符合性分析
《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》明确全省新时期生物多样性保护战略定位、战略目标、战略任务、优先领域和优先行动，为各部门各地区推进生物多样性保护提供指引。项目与行动计划的相符性分析如下。
表9.4-1  项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划》的符合性分析
	《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》内容
	本项目情况
	相符性

	基本原则：
——尊重自然、保护优先。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持保护优先，综合运用自然恢复和人工修复两种手段，因地因时制宜、分区分类施策，对重要生态系统、生物物种及遗传资源实施有效保护，保障生物安全和生态安全。
	通过评价提出的生态环境保护措施，对影响区生态系统、生活物种及生物多样性得到有效保护，项目对生态环境影响可接受，保障生物安全和生态安全。
	符合

	战略任务：
——完善生物多样性保护空间网络。科学构建国土空间开发保护新格局，严格生态空间管理，严守生态保护红线。
——强化生物安全管理与风险防控。提高生物生态安全风险防范能力。强化外来入侵物种与有害生物防控治理，加强生物技术环境安全监管。
	项目占地不占用生态保护红线，仅生态影响范围内涵盖部分红线，根据项目实施对生态保护红线的影响评价结果，对外围生态保护红线产生的影响较小，在可以接受的范围内。本项目植被恢复严禁引入外来物种，不引入外来动物。
	符合

	加强生态空间管控：
有序推动生态保护红线勘界定标，推进生态保护红线监管平台建设，加强人为活动管理管控，强化生态环境监督，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。优化生物多样性保护优先区域，强化区内大中型建设工程项目及矿产、能源、旅游等自然资源开发项目生物多样性影响评价，并加强事中事后生物多样性影响监测评估。
	项目占地不占用生态保护红线，本次评价已开展生物多样性评价，经分析，项目实施对植被多样性、植物多样性、动物多样性的影响均较小，均在可接受的范围内，项目实施期间，在采取相应的措施后外来物种入侵及有害生物入侵风险可控。生态影响章节已根据现状调查评价与影响分析提出生态监测要求。
	符合

	修复重要生态系统：
加快推进三江并流区，金沙江干热河谷区，滇中高原湖泊，滇西北、横断山南缘和滇西南生物多样性保护区，以及滇东南、滇东北和滇中石漠化区重要生态系统保护修复。科学开展大规模国土绿化行动，重点绿化迹地、荒滩、荒废和受损山体、退化林地草地等，推进绿美云南建设。加强天然林和公益林管护，开展森林可持续经营，精准提升森林质量。
	项目不涉及三江并流、金沙江干热河谷等重要生态系统、生物多样性保护区，项目施工完成后，将按要求进行复垦及植被恢复，保护当地生态系统。通过分析，项目对公益林、天然林影响在可接受的范围内。
	符合


项目不占用生态保护红线、自然保护区，不涉及生物多样性优先保护区。本项目建设在落实水土保持和环评提出的生态保护措施后，对区域生物多样性影响小，项目建设符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》的要求。
[bookmark: _Toc25655][bookmark: _Toc20]与区域“非煤矿山”转型升级以及土砂石开采相关政策符合性分析
[bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc29555]与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）符合性分析
项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）符合性分析见下表。
表9.5-1  项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）符合性分析
	序号
	云政发〔2015〕38号文件
	本矿山情况
	符合性

	1
	生产建设规模和服务年限低于《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定的；
	设计生产规模为50万t/a，服务年限为35.1年。
	符合

	2
	与铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施的安全距离不能满足有关法律法规规定的，矿山申请划定的矿区范围与周边毗邻的采矿权间距不满足设计规范规定保留安全间距要求的；
	矿山安全距离范围内无铁路、高等级公路、石油天然气输送管道等重要设施。矿区周边无毗邻的矿山。
	符合

	3
	位于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域，以及位于重要城镇、城市面山的；
	项目不涉及上述区域。
	符合

	4
	露天采石（砂）场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上（含2个）露天采石（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（本文印发之前已取得合法探矿权的除外）；
	项目周围500m范围内无村庄分布，周围300m范围内无其他矿权。项目为退让在建丘砚高速，已进行了矿区缩减。项目在2010年首次取得采矿证就开采至今。
	符合

	5
	新设采矿权必须符合矿产资源规划、产业政策和矿业权设置方案，除同属1个矿业权人的情形外，矿业权在垂直投影范围内不得重叠；依据固体矿产勘查评价的基本单元及开采规划，应统一开采的矿床，只能设立1个采矿权；
	项目属于现有矿山进行扩建，不存在矿业权重叠。
	符合

	6
	采矿权新立、扩大、缩小、变更，应通过同级有关主管部门安全条件初步审查和环境影响评价；
	目前矿山正在办理环评手续，其他手续陆续办理中。
	符合

	7
	非煤矿山新、改、扩建项目以及对矿山进行整合，应按照国家有关规定严格履行安全设施和职业卫生“三同时”手续。
	项目将及时履行安全设施和职业卫生“三同时”手续。
	符合


由上表可知，本项目建设符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）中相关要求。
[bookmark: _Toc6808][bookmark: _Toc27290]与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）符合性分析
根据《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）中严格环境准入的相关要求与本项目对照情况见表1-5。
表9.5-2  项目与（云环通〔2016〕172号）文符合性对照表
	序号
	（云环通〔2016〕172）相关要求
	项目情况
	符合性

	1
	不得位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域的；
	根据生态环境分区管控及三区三线查询结果，项目不占用基本农田，不占用生态红线，项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域。
	符合

	2
	不得位于重要城镇、城市面山的；
	项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，根据现场踏勘，项目不在重要城镇、城市面山一侧。
	符合

	3
	露天采石（砂）场矿界与村庄距离不小于500米；
	项目矿界与村庄的最近距离为西北侧1050m的红舍克村。满足＞500m范围要求。
	符合

	4
	不得位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的；
	项目周边不存在铁路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路。项目北侧为在建的砚丘高速，项目矿山进行了退让，高速公路与本项目矿区之间有退让出的山地进行阻隔。
	符合


由上表可知，项目符合《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）的相关要求。
[bookmark: _Toc30603][bookmark: _Toc20664]与《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施〉的通知》（云政办发〔2024〕44号）符合性分析
本项目与《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》符合性分析如下表：
表9.5-3  项目与（云政办发〔2024〕44号）文符合性对照表
	序号
	（云政办发〔2024〕44号）要求
	项目情况
	符合性

	一、严格非煤矿山市场准入

	1
	提高露天采石（砂）准入门槛。除硅石、石英砂等特殊需求矿产外，停止新建开采规模低于100万吨/年的露天采石（砂）场。将现有采石（砂）场最小开采规模提高到50万吨/年，达不到该标准要求的，给予3年过渡期实施升级改造，到2026年底仍达不到标准要求的，由属地县级政府积极引导退出。
	项目为现有矿山进行扩建，扩建后生产开采规模为50万吨/a。
	符合

	2
	严格执行最小（低）开采规模标准。除前述规定的采石（砂）场外的其他非煤矿山，按照“就高不就低”原则，严格执行云南省人民政府2015年规定的非煤矿山最小开采规模、全国矿产资源总体规划（2021—2025年）和云南省第四轮矿产资源规划规定的部分矿种矿山最低开采规模3者中的上限标准。对现有矿山达不到最小（低）开采规模标准的，给予3年过渡期实施升级改造，到2026年底仍达不到标准要求的，由属地县级政府积极引导退出。
	项目开采规模及服务年限符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）全国矿产资源总体规划（2021—2025年）和云南省第四轮矿产资源规划规定的部分矿种矿山最低开采规模3者中的上限标准。
	符合

	3
	常态化开展非煤矿山清理处置。市、县两级政府应当依法对不符合采矿许可证、安全生产许可证、环评审批等办理条件的非煤矿山进行全面清理处置，对不符合保留条件依法作出关闭决定的，应当明确关闭后非煤矿山生态修复等法定义务履行责任主体及责任履行时限并向社会公告，由有权限机关办理相关证照注销（吊销）手续，未依法履行法定义务的，由县级政府依法依规追究法律责任；对继续保留的，各有关部门应指导非煤矿山企业限期完善相关手续，按照优化营商环境的有关要求加快办理。
	项目为现有矿山，原项目已按要求办理采矿许可证、安全生产许可证、环评审批。针对扩建项目，目前正在进行环境影响评价报告编制，办理相关安全生产许可证手续，取得环评等各类审批文件才允许开工建设。
	符合

	二、强化非煤矿山源头控制

	4
	科学合理设置矿权。矿产资源勘查应达到规定程度。非煤矿山与周边重要设施的最小安全距离、相邻非煤矿山生产建设作业范围最小距离应满足有关安全规定；普通建筑用砂石露天非煤矿山不得以山脊划界；在平均坡度大于35度的地形坡面不得新设置露天采石（砂）场。除符合规定的情形外，新设采矿权范围不得与已设采矿权垂直投影范围重叠；可集中开发的同一矿体不得设立2个以上采矿权。严禁在生态保护红线区及特定生态保护区范围内新设矿权。新立露天非煤矿山的采矿许可证范围应当不涉及永久基本农田、用林用草禁止区。
	①项目已达到详查程度，编制了储量核实报告及开发利用方案。②项目矿区与周边重要设施的最小安全距离、相邻非煤矿山生产建设作业范围最小距离满足有关安全规定；③矿界不以山脊划界，平均坡度小于35度；④项目采矿权范围不与已设采矿权垂直投影范围重叠；⑤矿区范围内仅建设单位一个唯一采矿权人；⑥项目矿界未占用生态保护红线、未涉及永久基本农田、用林用草禁止区。
	符合

	5
	科学确定生产建设规模。采矿许可证证载规模是拟建设规模，非煤矿山确需扩大生产建设规模的，由企业结合实际编制项目可行性研究报告，并按照我省企业投资项目核准和备案实施办法等有关规定，报请发展改革部门核准或属地有关部门备案，明确拟生产建设规模。非煤矿山设计单位要在项目可行性研究基础上，充分考虑资源高效利用、安全生产、生态环境保护等因素，在非煤矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模。非煤矿山企业必须严格按照经审查批准的设计能力建设、生产。
	项目为现有矿山扩建，扩建项目已办理了备案证，将严格按照采矿许可证允许规模进行开采。
	符合


综上，项目符合《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施〉的通知》（云政办发〔2024〕44号）相关要求。
[bookmark: _Toc32576][bookmark: _Toc1787]与矿产资源规划的符合性分析
[bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc19858]与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析
根据《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》中提出的相关要求，本项目与该规划要求的对比分析见下表。
表9.6-1  项目与《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析
	序号
	《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》的相关要求
	本项目建设情况
	相符性

	1
	加强非煤矿山管控。提高矿山准入门槛，严格执行非煤矿山最低开采规模和服务年限标准，切实提高非煤矿山开采规模，严防边关闭边低水平重复建设。逐步优化非煤矿山布局，提升非煤矿山资源保障能力。综合考虑矿产资源潜力、市场供求状况、资源保障程度、采矿权设置等因素，合理确定年度开采总量。到2025年，在巩固和深化非煤矿山专项整治工作的基础上，全省非煤矿山总量控制、动态管理、依法监管机制进一步健全和完善。
	根据2015年5月29日云南省人民政府颁发《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）要求，现有“建筑用石料类”≥10万t/a，且露天开采矿山最低服务年限为6年。项目为建筑用灰岩矿开采加工，矿山为露天开采，设计开采规模为50万t/a，矿山生产服务年限为35.1年。满足最低开采规模和服务年限标准。
	符合

	2
	鼓励开采页岩气、煤层气、地热、铁、锰、铜、铝土矿、锡、金、银、硅石矿等矿产。禁止开采蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土等矿产。不再新建汞矿山，禁止开采新的原生汞矿，逐步停止汞矿开采。限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭，湿地泥炭和砂金、砂铁等，从严控制采矿权投放。
	项目开采矿种为建筑用灰岩矿，不属于禁止及限制类矿产。
	不冲突

	3
	加强重要非金属矿产开发利用。加大硅石矿、建材等非金属矿产供应。促进硅矿绿色开采、规模发展，为发展绿色硅产业提供资源保障。以开采天然装饰石材、建筑用石材、水泥灰岩、冶金辅助原料和化工辅助原料等非金属矿产为重点，引导规模开采、绿色开采，推进资源集约化、规模化开发。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，属于规划中开采重点，开采规模满足要求，矿山按照绿色开采、资源集约化、规模化开发要求进行建设。
	符合

	4
	实施矿产资源差别化管理。实施矿种差别化、区域差别化管理。对紧缺矿产，实施鼓励性勘查开发政策。对优势矿产，合理调控开发利用总量。对产能过剩类矿产，严格控制新增产能，淘汰落后产能。妥善处置各类保护区内的矿业权。生态保护红线范围内原则上禁止不符合生态保护红线管控要求的矿产资源勘查开采，对生态保护红线、自然保护地、永久基本农田内战略性矿产矿业权实施差别化管理。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于产能过剩类矿产，也不属于淘汰落后产能。根据相关部门的查询结果，项目不占用基本农田、生态保护红线、自然保护地。
	符合

	5
	严格矿山最低开采规模。落实全国矿产资源规划有关要求，新建、扩建矿山严格执行规划确定的矿山最低开采规模和最低服务年限。产业政策准入要求高于最低开采规模设计标准的，以产业政策为准。
	项目开采矿种为建筑用灰岩矿，不属于《规划》第六章第1节“严格矿山最低开采规模”中所列矿种。项目开采规模和服务年限满足《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）要求。
	符合

	6
	推进绿色矿山建设。新建矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理，生产矿山加快改造升级，逐步达标。
	项目矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理。运营期矿山开采、加工采取环评提出的各项污染防治措施后，污染物均能达标排放，固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。
	符合

	7
	强化矿山企业生态修复责任。新建和生产矿山要明确预防地质环境问题的措施，严格落实矿区生态保护责任。矿山企业应当按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，编制《矿山地质环境保护和土地复垦方案》，建立矿山地质环境治理恢复基金，结合矿山生产实际，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。
	项目为现有矿山扩建，建设单位已委托有资质单位进行《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制，后续将按照相关要求，进行土地复垦，闭矿后将对整个矿区进行生态修复。建设单位承诺切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。
	符合


根据上表分析可知，项目建设与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求不冲突。
[bookmark: _Toc5121][bookmark: _Toc15998]与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见的符合性
根据《云南省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》审查意见，项目与该审查意见的符合性分析具体见下表。
表9.6-2  项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》审查意见的符合性
	序号
	审查意见相关要求
	本项目情况
	相符性

	1
	坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》对生态环境保护总体要求，将细化后的大中型矿山比例、矿山“三率”水平、绿色矿山数量等绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。
	本矿山坚持生态优先、绿色发展的原则，根据相关部门查询结果，矿区范围未占用依法应当禁止开发的区域，不占用生态环境敏感区域。根据《开发利用方案》项目采矿回采率为97%。项目为建筑用灰岩矿开采加工，矿山为露天开采，设计开采规模为50万t/a，矿山生产服务年限为35.1年。满足最低开采规模和服务年限标准。建设单位已委托有资质单位进行《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制，后续将按照相关要求，进行土地复垦，闭矿后将对整个矿区进行生态修复。
	符合

	2
	严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的已取得采矿权的地热、矿泉水和已取得探矿权的油气、铜矿，应进一步优化调整现有矿业权，依照生态保护红线管控要求，依法依规妥善处置。针对与自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等存在空间重叠的5个能源资源基地、4个国家规划矿区、2个重点勘查区等，应进一步优化布局，确保满足相关生态环境敏感区管控要求。
	项目用地范围内不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区。
	符合

	3
	严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，重点矿种新设矿山执行最低开采规模，矿山总数控制在6400家左右，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步稳妥关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采汞、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产，限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭以及砂金、砂铁等矿产。对国家规定实行保护性开采的钨、稀土等矿产实行开采总量控制，严格按照国家下达指标开采。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。
	项目开采矿种为建筑用灰岩矿，矿山为露天开采，设计开采规模为50万t/a，矿山生产服务年限为35.1年。满足《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》中最低开采规模和服务年限标准。项目开采矿种不属于禁止开采的汞、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土等对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产。不属于限制开采的高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭以及砂金、砂铁等矿产。不属于保护性开采的钨、稀土等矿产。
	符合

	4
	严格环境准入，保护区域生态功能。按照云南省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。涉及水环境优先保护分区的磷矿开采规划区块，应按照长江上游“三磷”问题治理要求严格准入和管控。对于涉及重金属污染的有色金属、稀土等矿产资源开发应严格生态环境准入要求，强化污染治理措施。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能区域矿产勘查开采活动，并采取有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。
	项目符合生态环境分区管控要求；项目严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化；项目不涉及水环境优先保护分区；项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于磷矿开采，不属于涉及重金属污染的有色金属、稀土等矿产资源开发；项目区域不属于生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区。
	符合

	5
	加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将规划任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积达到7500公顷以上。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理及生态修复的任务、要求和时限。对可能造成生态破坏、重金属污染等问题的矿山，进一步优化开发方式、推进结构调整，加大治理投入。
	本项目按照“边开采、边恢复”的原则制定矿山生态修复治理方案。及时开展生态修复。建设单位已委托有资质单位进行《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制，后续将按照相关要求，进行土地复垦，闭矿后将对整个矿区进行生态修复。
	符合

	6
	加强生态环境保护督察和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立涵盖生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100%安装在线监测装置，明确责任主体、强化资金保障。组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	项目运营期采取环评提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物均能得到妥善处置，环境风险可接受，项目建设对周边环境影响较小。建设单位后续将严格按照土地复垦方案开展矿山生态环境保护与恢复治理。本次环评按环保要求提出了环境监测计划，项目建成后将严格按照环评和排污许可证的要求开展自行监测。
	符合


从上表可以看出，本项目的建设符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见的相关要求。
[bookmark: _Toc22034][bookmark: _Toc18251]与《砚山县矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析
根据《砚山县矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求：
一、规划总体要求
规划坚持生态优先、绿色发展、空间管控、集约高效原则，统筹矿产资源开发与生态环境保护，严格落实“三线一单”管控，优化砂石土类矿产开发布局，推行规模化、规范化、绿色化开采，严禁大矿小开、一矿多开，全面推进绿色矿山建设与矿区生态修复。
二、矿种与开采规模管控要求
规划明确建筑石料用灰岩为文山州鼓励规范开发的非金属矿产，允许依法合规新设、续建矿山项目，严格执行最小开采规模、资源利用率、服务年限管控标准，引导砂石矿山集约化、规范化开采，淘汰落后小型散乱矿山。
本项目为建筑石料用灰岩开采项目，属于规划允许开发矿种，开采规模、资源利用方式符合规划对建材类矿产集约开发的调控方向，不属于禁止、限制开采矿种。
三、空间布局与生态管控要求
规划严格落实国土空间管控，生态保护红线、自然保护地、饮用水水源一、二级保护区禁止新设采矿权、禁止开采作业；准保护区严格控制开发强度，落实严格的水土保持、水污染防控、生态保护措施。
本项目选址位于红舍克水库饮用水水源准保护区，不占用生态保护红线、永久基本农田、水源一、二级保护区、自然保护地，不在各类法定禁止开采区域内，选址符合矿产资源规划空间布局管控要求。
四、绿色矿山生态修复管控要求
规划要求新建、在建矿山全面落实绿色勘查、绿色开采理念，全过程落实矿山地质环境治理、水土保持、扬尘防控、雨污分流、固废合规处置措施，落实“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”原则，建立矿山生态修复长效机制，开采期满后完成土地复垦和生态恢复。
本项目运营期严格落实雨污分流、三级沉淀回用、扬尘治理、水土保持、固废分类处置、水源保护等环保措施，同步落实矿山地质环境治理与生态修复方案，符合规划绿色矿山建设、生态环境保护及修复要求。
五、资源高效利用管控要求
规划要求提高矿产资源回采率、综合利用率，加强废石、弃渣综合利用，推行清洁生产，杜绝资源浪费，严控矿山开采污染物排放。
本项目开采过程废石、弃渣全部综合利用，无随意弃置情况，资源利用方式集约高效，符合规划资源节约、高效利用的管控要求。
综上所述，本项目矿种为规划允许开发的建筑石料用灰岩，选址不涉及各类禁止开发区域，开采规模、开发方式、生态保护措施、资源利用模式均符合《文山州矿产资源总体规划（2021-2025年）》管控要求，项目建设符合区域矿产资源开发规划。
[bookmark: _Toc23406][bookmark: _Toc23070]与矿山生态环境保护政策、规范符合性分析
[bookmark: _Toc28303][bookmark: _Toc6725]与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性
项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性见下表。
表9.7-1  项目与环发〔2005〕109号文件符合性分析
	类别
	（环发〔2005〕109号）相关要求
	项目情况
	符合性

	考核指标体系
	采矿地质资源储量利用系数、综合利用率等矿产资源开发利用指标
	本项目选用的采矿方法的回采率指标，均符合《矿产资源“三率”最低指标要求》规定的石灰岩矿露天开采相对应的回采率指标要求。露天矿山开采回采率不低于90%，综合利用率不低于60%，回填复垦用量不低于95%。
	符合

	禁止类
	禁止在依法规定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。
	根据生态环境分区管控及三区三线查询结果，项目不占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。
	符合

	
	禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。
	项目未在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。
	符合

	
	禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。
	根据项目开发利用方案、初步设计，项目矿区不属于地质灾害危险区。
	符合

	
	禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。
	项目矿山不属于生态敏感区，根据生态环境影响分析，项目开采对生态环境影响可以接受，项目闭矿期按照项目矿山地质环境保护与土地复垦方案进行生态环境恢复。
	符合

	限制类
	限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内进行开采。
	项目不在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内。
	符合

	
	限制在地质灾害易发区、水土流失严重区等生态脆弱区内开采矿产资源。
	项目不在地质灾害易发区、不属于水土流失严重区。
	符合

	矿产资源开发规划
	矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。
	项目开采规模为50万t/a，矿山生产服务年限为35.1年。项目符合国家产业政策，开采矿种的规模及服务年限符合《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施〉的通知》。
	符合

	
	矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。
	项目现在进行环境影响评价报告、土地复垦方案编制，已编制完成储量核实报告、开发利用方案等。
	符合

	
	矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境保护。
	评价提出了生态环境保护措施，经采取相关生态环境保护措施，矿山生态环境影响可接受。
	符合

	矿山基建
	对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。
	基建剥离表土和土石方分类收集、堆放和利用，表土暂存于表土堆场用于后续复垦。
	符合

	
	矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。
	项目矿山基建施工场地控制在项目占地范围内，不占用耕地。
	符合

	采矿
	对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施。
	项目剥离表土暂存于表土堆场用于后续复垦。表土堆场设置截排水沟沉沙池，雨水收集系统及沉淀池，洒水降尘措施等。
	符合

	废弃地复垦
	矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、排土场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。
	矿山生产过程中采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、弃渣场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。
	符合


根据上表，项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）的相关要求。
[bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc13277]与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）的符合性分析
项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）的符合性分析见下表。
表9.7-2  项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）符合性对照表
	序号
	（HJ651-2013）相关要求
	项目情况
	符合性

	1
	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。
	根据相关查询意见，项目占地及采矿范围不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内。项目不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。
	符合

	2
	矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成生态破坏和环境污染。
	矿山的建设符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划，矿山的建设将严格执行本次评价提出的生态防护措施。
	符合

	3
	坚持“预防为主、防治结合、过程控制” 的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。
	建设单位将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。
	符合

	4
	所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。
	建设单位正在组织矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制，后期严格按照该方案及本次环评开展矿山生态环境保护与恢复治理工作。
	符合


根据上表可知，项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）中的相关要求。
[bookmark: _Toc14336][bookmark: _Toc19735]与《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资〔2017〕137号）符合性分析
项目为灰岩矿开采及加工项目，属于非金属矿行业矿山，根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资〔2017〕137号）中提出了非金属矿行业绿色矿山建设的相关生态环境保护与恢复要求，主要为：应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处置开采、运输过程中产生的粉尘和遗撒。对凿岩、碎磨、空压等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理。废弃物不得扩散到矿区范围外造成环境污染，固体废物妥善处置率达到100%。
①加工区及产品堆场设置封闭式钢制厂房，产尘较大的工段（破碎、筛分、制砂）工段设置粉尘收集系统，收集后经高效布袋除尘器处理后通过DA001排气筒达标有组织排放。厂房顶部设置喷雾系统，对未被布袋除尘系统收集的粉尘在厂房内得到有效洒水沉降。项目露天采场、表土堆场、弃渣场、原料堆场、运输道路等区域采用雾炮机+洒水车结合的洒水降尘方式进行粉尘、扬尘控制。②项目采取加工区各设备置于厂房内，并通过基础减震及距离衰减，设备维持良好运行状态等管理措施后，厂界噪声达标排放；加强运输车辆管理，合理安排运输时间，严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；爆破前，需提前通知周围村民，减少爆破声对村民的生活影响；合理安排生产线各设备运行时间，合理布局。③项目剥离表土暂存于表土堆场用于后续复垦；除尘系统收集粉尘收集后回掺项目精品砂后外售；设备维修产生的废矿物油收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位清运处置，危险废物贮存及危废间设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行建设。项目生活垃圾收集后送至附近村镇垃圾集中收集点统一处置。固体废物妥善处置率达到100%。
综上分析，本项目在严格执行本环评提出的环保措施后，项目符合《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资〔2017〕137号）的要求。
[bookmark: _Toc23744][bookmark: _Toc13011]与区域“十四五”相关规划符合性分析
[bookmark: _Toc15304][bookmark: _Toc788]与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性
2022年8月31日，云南省生态环境厅发布了《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》，项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析如下表所示。
表9.8-1  项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性分析
	《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》
	项目情况
	符合性

	1.严格准入管理；严格控制新建、扩建工业固体废物及危险废物产生量大、区域内难以有效综合利用、无害化处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。新建项目严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物处置工程技术导则》等技术规范，开展危险废物环境影响评价。将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实固体废物污染环境和破坏生态防治措施，将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概算。
	项目剥离表土暂存于表土堆场用于后续复垦；除尘系统收集粉尘收集后回掺项目精品砂后外售；设备维修产生的废矿物油收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位清运处置，危险废物贮存及危废间设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行建设。项目生活垃圾收集后送至附近村镇垃圾集中收集点统一处置。固体废物妥善处置率达到100%。项目固体废物污染防治内容纳入本次环境影响评价文件。
	符合

	2.推进清洁生产；督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。以有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、环境治理业等工业固体废物产生量大的行业为重点，实施强制性清洁生产审核，督促企业实施清洁生产技术改造，从源头减少工业固废及危废产生。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，加工原料主要为灰岩矿原矿，项目原料不含有毒有害物质。项目运行过程中固废均得到妥善处置，处理率达100%。
	符合

	3.加强环境管理；将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。建立健全尾矿库分级分类环境管理制度，完善尾矿库分级分类环境管理清单，督促尾矿库运营、管理单位落实污染防治要求和环境风险防控措施。
	原项目已根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求申报排污许可，将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。项目扩建后将重新申报排污许可证，项目不涉及尾矿库。
	符合

	4.强化利用处置；严格落实尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏等工业固体废物综合利用技术和产品标准，规范工业固体废物综合利用行业发展。
	项目运行过程中固废均得到妥善处置，处理率达100%。
	符合

	5.严格跨省转移贮存和处置。坚持危险废物就近处置原则，严格跨省转移贮存和处置，从严审核涉镉、汞、铊等重金属危险废物跨省转入，逐步减少非资源化、再利用危险废物跨省转入。
	项目开采和生产过程中危险废物主要有设备维修产生的废矿物油，经收集暂存于危废间，委托资质单位定期清运处置。不存在跨省转移贮存和处置等活动。
	符合

	6.实施危险废物专项整治。以废铅蓄电池、废矿物油等社会源危险废物为重点，开展专项整治行动，全面摸排废铅蓄电池、废矿物油等危险废物来源、产生量、流向等情况，严厉打击环境违法犯罪行为，提升废铅蓄电池和废矿物油规范收集水平。在有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、机械和设备修理业等重点行业，开展危险废物规范贮存专项行动，推进危险废物贮存设施规范化改造，严厉打击危险废物混合堆存、露天存放等违法违规行为，督促企业逐年降低危废贮存量，促进危险废物得到合理地利用和处置，降低危险废物贮存环境风险。
	项目开采和生产过程中危险废物主要有设备维修产生的废矿物油，经收集暂存于危废间，委托资质单位定期清运处置。危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，要求防雨、防晒、防渗，设置相应的标识标牌。废矿物油需设置专业容器收集，储存容器周围需设置围堰。
	符合

	7.严格重点行业企业准入管理。个
旧市、蒙自市、建水县、马关县、东川区、鲁甸县、会泽县、兰坪白族普米族自治县等重点区域新改扩建涉重金属重点行业建设项目遵循“减量置换”的原则，替代比例不低于1.2:1，其他区域遵循“等量替换”。新改扩建企业重金属污染物排放总量的来源，原则上应是全口径涉重金属重点行业企业清单内的同一重点行业企业产生的重点重金属污染物削减量，当同一重点行业企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。建设单位在提交环境影响评价及相关配套文件时应明确具体的重金属污染物排放总量及来源。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，生产过程中无重金属污染物的产生。
	符合

	8.加大产业结构调整力度。严格落实《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等文件要求，利用节能、环保、质量、安全、技术等标准及产业政策，依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能，倒逼限制类产能主动退出。
	根据产业政策符合性分析，项目符合产业政策要求。项目生产不存在《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中的设备和工艺。不属于淘汰涉重金属落后产能和过剩产能行业。
	符合

	9.推动涉重金属排污许可总量控制。通过实施排污许可制，落实企事业单位重点重金属污染物排放总量控制要求。依法将涉重金属排污单位纳入排污许可管理，持续做好排污许可证申领、变更、延续，实现排污单位全覆盖。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，生产过程中不涉及重金属污染物产生。扩建后根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》重新申报排污许可。
	符合

	10.协同推动减污降碳。加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，协同推动减污降碳，减少重金属污染物排放和碳排放。金水铜业等铜冶炼企业积极推进转炉吹炼工艺提升改造。积极开展涉重金属重点行业企业强制性清洁生产审核，强化清洁生产审核在重点行业污染减排和产业升级改造中的支撑作用。进一步提升清洁生产水平，从源头控制、过程治理多途径减少重金属污染物排放，降低工业污染排放强度，提升全行业清洁生产水平。
	本项目生产过程中不涉及重金属污染物产生和排放。
	符合

	11.深入开展污染治理。有色冶炼行业应加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。自2023年起，新建、扩建铅锌冶炼和铜冶炼建设项目执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值，重点区域内现有铅锌冶炼和铜冶炼企业执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。
采用洒水、旋风、湿式等落后、简易除尘治理工艺的有色金属采选企业，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程，在滇中有色等有色金属冶炼企业实施废气处理升级改造。
	项目不属于有色冶炼行业，不属于铅锌冶炼和铜冶炼建设项目。
	符合


根据上表，项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》要求相符。
[bookmark: _Toc17465][bookmark: _Toc3304]与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性
2022年7月27日，为贯彻落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》规定，经省人民政府同意，省生态环境厅会同省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省水利厅、省农业农村厅等部门，组织编制了《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》。项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析如下表所示。
表9.8-2  项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析
	《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》要求
	项目情况
	符合性

	严格控制涉重金属行业污染物排放。以矿产资源开发活动和受污染耕地集中区域为重点，选择典型区域，于2023年起，执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重 金属特别排放限值。依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》以及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录管理；纳入大气重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业，2023年底前对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，以监测数据核算颗粒物等排放量。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，生产过程中无重金属产生，不属于涉重金属行业。根据项目生态环境分区管控查询意见以及三区三线查询，项目不占用永久基本农田、生态红线，不涉及占用耕地。项目生产过程中产生的废气污染物为颗粒物，废水污染因子为SS，且无废水外排，不涉及排放镉等有毒有害大气、水污染物。项目建成后根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求重新申报排污许可，并按排污许可证要求开展自行监测。
	符合

	严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	项目运营期产生的污染物主要为粉尘。项目加工区及产品堆场全部进行硬化，可有效阻断污染物与土壤直接接触。项目产生的危险废物收集暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。危废间进行重点防渗，项目运营期产生的“三废”污染物均得到妥善处置，环评要求建设单位严格执行“三同时”制度。采取上述污染防控措施，对土壤环境影响较小。
	符合

	强化土壤污染重点监管单位的环境监管。以有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位为重点，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务。到2025年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改、土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促土壤污染重点监管单位落实拆除活动污染防治措施。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于土壤污染重点监管单位。项目加工区及产品堆场，可以有效阻断污染物与土壤直接接触。项目产生的危险废物收集暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。危废间进行重点防渗，项目运营期产生的“三废”污染物均得到妥善处置，项目建设对土壤环境影响较小。
	符合

	推动实施绿色化提标改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜采用管道化、密闭化改造，重点区域、重点设施设备防腐蚀 防渗漏改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造。以昆 明市、红河州、文山州、曲靖市等产业集中区域为重点，依法实施强制性清洁生产审核，进一步减少重金属污染物排放。
	本项目不属于土壤污染重点监管单位。项目生产过程中不涉及重金属污染物产生，危废间进行重点防渗。
	符合

	切实加大耕地保护力度。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加强农业投入品质量监管，从严查处向农田施用不达标肥料等农业投入品的行为。
	根据项目生态环境分区管控查询意见以及三区三线查询，项目用地范围不涉及生态红线，项目不占用永久基本农田。项目不涉及农田施肥行为。
	符合

	严格污染地块用地准入。合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用。各级自然资源部门对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地 征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。从事土地开发利用活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。
	本项目不属于污染地块。不涉及农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用。项目加工区及产品堆场全部进行硬化，可以有效阻断污染物与土壤直接接触。项目产生的危险废物收集暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。危废间进行重点防渗，项目运营期产生的“三废”污染物均得到妥善处置。项目建设采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。
	符合

	落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措 施。省级生态环境部门组织开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，根据技术导则，项目不需开展地下水跟踪监测，项目也不属于地下水污染防治重点排污单位。项目危废间进行重点防渗，避免对地下水造成影响。
	符合


根据上表，项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》要求相符。
[bookmark: _Toc27741][bookmark: _Toc7487]与长江经济带保护政策相符性分析
[bookmark: _Toc30243][bookmark: _Toc14190]与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析
2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析如下。
表9.9-1  项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析
	《中华人民共和国长江保护法》要求
	相符性分析
	符合性

	第二十二条：长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。
	项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，不在长江流域重点生态功能区。本项目为灰岩矿开采加工，不属于重污染企业。
	符合

	第二十三条：国家加强对长江流域水能资源开发利用的管理。因国家发展战略和国计民生需要，在长江流域新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。
	项目不属于长江流域，项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于水电工程。
	符合

	第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不属于长江流域，为建筑用灰岩矿开采加工，不属于化工园和化工项目。
	符合

	第二十七条：禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰。严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。
	项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，项目不属于长江流域，不涉及长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地。项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于航道整治工程。
	符合

	第三十八条：加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。
	根据工程分析，项目运营期用水量较小，初期雨水经处理后全部回用于生产，不属于高耗水行业。
	符合

	第四十六条：磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业。
	符合

	第四十七条：在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。
	项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，不涉及长江流域江河、湖泊。项目各类废水均回用，无废水外排，不设置废水排放口。
	符合

	第四十九条：禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	项目固废均妥善处置，处置率为100%。
	符合

	第五十一条：禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。
	本项目不涉及水上运输和内河运输危险化学品的行为。
	符合


根据上表分析可知，项目与《中华人民共和国长江保护法》要求相符。
[bookmark: _Toc23809][bookmark: _Toc6161]与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见表9.9-2。
表9.9-2  项目与长江经济带发展负面清单符合性分析
	具体要求
	本项目
	符合性

	1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头、港口、通道等建设项目。
	符合

	2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目不涉及自然保护区和风景名胜区。
	符合

	3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。
	符合

	5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	符合

	6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及水生生物捕捞。
	符合

	8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。
	符合

	8.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于高污染项目。
	符合

	10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目不属于石化、现代煤化工行业。
	符合

	11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目
	符合


根据上表可知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
[bookmark: _Toc18261][bookmark: _Toc5624]与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析如下表所示。
表9.9-3  项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行、2022 年版》符合性分析
	具体要求
	本项目
	符合性

	1.禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年一2035年）》《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不属于码头、港口、通道等建设项目。
	符合

	2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	项目不涉及自然保护区。
	符合

	3.禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	项目不涉及风景名胜区。
	符合

	4.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	5.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。
	符合

	6.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及占用长江流域河湖岸线。
	符合

	7.禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目不属于过江基础设施项目，未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	8.禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目不涉及水生生物捕捞。
	不涉及

	8.禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内。
	符合

	10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	项目为建筑用灰岩矿开采加工，不属于高污染项目。
	符合

	11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目不属于石化、现代煤化工行业。
	符合

	12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
	符合


根据上表，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。
[bookmark: _Toc7124][bookmark: _Toc2660]项目选址合理性分析
根据砚山县自然资源局提供的项目“三区三线”占用查询回函，项目矿区范围不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、不占生态红线、耕地及永久基本农田，项目不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。项目区未在城市规划区、风景名胜区、重要地质遗迹区范围内，项目的建设符合环境分区管理要求、符合相关法律法规、当地矿产资源规划等。
项目为建筑用灰岩矿开采加工，开采方式采用露天开采。运营期项目采取环评提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物均能得到妥善处置，环境风险可接受，项目建设对周边环境影响较小。其次，建设单位已委托有资质单位进行《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制及《水土保持方案》，后续将按照相关要求，进行水土保持和土地复垦，闭矿后将对整个矿区进行生态修复，可降低对生态环境的影响。
综上分析，项目与周边环境相符，不存在环境制约因素，选址是合理可行的。
[bookmark: _Toc19372]环境管理与环境监理、监测计划
[bookmark: _Toc227301260][bookmark: _Toc51158285][bookmark: _Toc15566][bookmark: _Toc306116099][bookmark: _Toc452561791][bookmark: _Toc225500659]环境保护管理计划
[bookmark: _Toc306116100][bookmark: _Toc51158286][bookmark: _Toc22680][bookmark: _Toc452561792]管理机构
在项目运营期和闭矿期，项目建设方应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实运营期和闭矿期各项环保措施，环境管理机构如图10.1-1。其主要职责是：
（1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。
（2）随着工程进展情况，不断落实环评中的环境保护措施，确保环境保护措施与工程同步协调进行。
（3）制定项目污染物排放和环保设施运转情况，协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议。
（4）领导并组织项目环境监测工作，建立监测档案。负责环境工作人员业务培训。认真按照环境监测计划完成监测任务。
（5）完成项目环境监控规定的各项监控任务，按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。
（6）组织开展环境教育和技术培训、增强全体工作人员环境保护意识。
（7）参与项目的污染事故调查，协调环境问题的解决。
[bookmark: _Toc9240][bookmark: _Toc51158287][bookmark: _Toc452561793][bookmark: _Toc306116101]环境保护管理计划
本项目环境监督计划见表10.1-1，环境管理计划见表10.1-2。
为了切实减轻环境影响，落实本报告中提出的环境保护计划，在项目运作的各个阶段，应执行相应的环境管理计划：
●设计阶段：设计部门应将环境影响报告书中提出的环保措施落实在设计中；建设单位环保部门应对环保措施的工程设计方案负责审查。
●生产阶段：项目管理部门成立专职的环保管理机构，负责日常的环境管理、环保设施的维护，落实相关的环境管理制度。制定风险的应急措施。


图10.1-1  运营期环境管理机构示意图
[bookmark: _Toc175816894][bookmark: _Toc225500660][bookmark: _Toc227301261][bookmark: _Toc306116102]表10.1-1  项目环境监督计划
	阶段
	机构
	监督内容
	监督目的

	施工期
	建设单位环保部门
	①制定环境监督计划，拟定项目施工期环境管理的项目和内容，并进行监督。
②对项目施工过程进行监督管理，防止和减轻施工作业引起的环境污染。
③全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。
④在日常工作中做好环境管理，参与竣工验收。
	落实施工期环保管理及监测计划的实施内容；切实保护环境，使工程施工建设对环境的影响降至最低。

	运营期
	建设单位环保部门
	检查生产期环保管理及监测计划的实施，检查有无必要采取进一步的环保措施（或出现原来未估计到的环境问题）。
	落实环保管理及监测计划的实施内容；切实保护环境，使工程建设和运营对环境的影响降至最低。

	
	
	检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求。
	加强环境管理，切实保护人群生活质量。

	
	
	加强监督，防止突发事故，消除事故隐患。预先制定紧急事故应急方案，一旦发生事故能及时消除危险。
	消防事故隐患，避免发生恶性污染事件。
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[bookmark: _Toc175816895]表10.1-2  项目环境管理计划
	潜在的环境影响
	管理计划
	实施机构
	监督机构

	一、施工期
1.施工设备润滑剂、燃料对土壤的污染；
2.施工现场粉尘和噪声、空气污染；
3.产生的生态破坏；
4.施工现场固体废弃物；
	1.认真实施水保措施。
2.加强润滑剂、燃油的管理，避免意外洒落。
3.使用先进设备装置，恰当选择作业场所。
4.临时道路定期洒水，对设备及时维护避免带病作业。
5.通过设计使之与地形（景观）相融，重新修理破碎的地表。
6.废土石收集后，及时清运至弃渣场。
	建设单位
	文山州生态环境局砚山分局

	二、运营期
1.矿山开采、运输产生的环境空气、噪声污染；
2.矿坑涌水、初期雨水的污染；
3.固体废物的排放；
4.产生的风险事故，由此可导致影响；
	1.项目环保设施建成后及时组织竣工验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
2.加强环保设施的管理，定期检查项目内各设施运行情况，如截、排水是否堵塞。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
3.项目生产过程中，防止设备噪声、生产过程中产生的粉尘等对环境造成影响。
4.运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
	建设单位
	文山州生态环境局砚山分局

	三、闭矿期
1.由于采矿活动造成采场地表生态破坏、开裂，局部地段可能会发生滑坡等地质灾害；
2.采场、弃渣场表疏松，在降雨影响下，易形成水土流失，且水土流失程度较开采前大大加重。
	1.各场地闭矿期应进行植被恢复，剥离区适地适树，恢复植被，同时考虑生态效益和景观效益，充分发挥土地生产力，以获得最大的水土保持效益
2.在表土堆场使用结束后，恢复表土堆场植被，改善项目区景观。
3.按照“适地适树、适地适草”的原则，结合立地条件及植被特点选用绿化树种。
	建设单位
	文山州生态环境局砚山分局
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项目运营期监测内容、监测点位与验收监测相同，具体监测频次见下表。
表10.2-1  项目运营期监测表（污染源）
	内容
	监测地点
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	DA001排气筒
	DA001排气筒出口
	颗粒物
	每季度1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	无组织废气
	上风向设1个、下风向3个
	颗粒物
	每年1次，每次监测2天，每天不少于3个样品
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	噪声
	项目四周厂界
	Leq[dB（A)]
	每年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


[bookmark: _Toc29661][bookmark: _Toc51158291]项目竣工环境保护验收
建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。建设方在项目竣工时，可委托当地的环境监测部门进行此项工作。监测结果建档并定期上报环保部门。项目环保竣工环保验收内容一览表见表10.2-2。
表10.2-4  项目竣工环境保护验收一览表
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	一、避让措施
（1）在矿山开采过程中，须严格控制占地红线，严禁超矿权范围开采，严禁施工人员砍伐、破坏矿区范围外的植被，严禁在征地范围外堆渣、堆矿等。设置施工范围、施工活动警示牌，避免采矿活动超范围用地，破坏周边植被。
（2）项目实施过程中要严格进行保护，严禁破坏。工程实施期间加强工作人员生态环境保护宣传教育，严禁对占地范围外的植被、植物及红椿等重要植物进行破坏。
（3）加强对施工人员、运营期工作人员进行生态环境教育、生物多样性保护教育及有关法律法规的宣传教育。严禁工作人员猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉野鸡、捉蛙等非法狩猎行为，严禁食用野生动物（野味）。
（4）项目实施期间，工作人员野外作业会带来野外火源管理的压力，必须把火的管理放在首要位置，常抓不懈，杜绝一切隐患。积极贯彻《森林防火条例》，加强防火宣传教育，时时敲响防火警钟，禁止在草坡、灌丛地、林区附近吸烟和生火，做好生活和生产用火的火源管理，建立防火及火警警报系统和管理制度，明确责任制最大程度避免发生火灾。
二、减缓措施
（1）按照自然资源部门规定组织编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，在项目实施过程中按照方案要求对矿山、破碎及堆料场地等进行预防控制措施及生态修复。矿山开采过程中应按照方案做好拦挡及截排水工程，控制损毁范围，避免造成更大范围的土地损毁。
（2）矿山方面应坚持“边开采、边生态修复”的方式，以减少土地损毁。对停止使用的采矿区应尽快覆盖土层进行植被恢复，避免采空区长期裸露，并加强管护、养护，保证恢复成效。植被恢复应乔、灌、藤、草结合，尽可能选用当地乡土物种，可选用云南松、栓皮栎、清香木、坡柳、狗牙根等本土物种。
（3）采用先进的施工工艺和优良设备，严格规范施工，特别注意减少工程爆破噪声对鸟类和兽类的惊扰，尽量采用无声爆破或深孔松动式等爆破震动小的爆破方式等先进技术；做好爆破方式、数量、时间的计划，减轻施工噪声和震动对当地野生动物的影响；
（4）项目矿山开采期间注重污染物的治理，确保可利用废物能够得到资源化利用、污染物能达标排放，避免污染物事故排放对周围土壤环境产生影响。
（5）暂存施工、开采过程中的表土，用于土地复垦、生态修复等环境恢复治理。
（6）矿山服务期满后应尽快进行覆土绿化、植被恢复工作，恢复采空区的生态环境。对可能造成人身安全事故的采空区或其他危险区，其周边要设立永久性安全警示牌。
三、修复措施
（1）对矿区、采空区等采取必要的工程措施进行矿区的生态修复，如修建格构护坡、以形成一个格构防护网；在边坡上打入一定数量的锚杆或锚索，以防止岩体边坡或土体发生滑移；采取挂网喷播的方式播种植被恢复种子；修建排水沟达到边坡排水的目的；修建挡墙来防止边坡发生滑坡等。
（2）开采过程中注意保护好表层土壤，用于临时施工迹地、采空区的植被恢复。工程开采结束后应督促施工单位及时该区拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层。临时施工迹地恢复可采用人工种植和封育相结合的方法进行生态恢复，要坚持因地制宜、优先选用乡土种等原则，并注重生态系统的整体性。
（3）植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一，可选用云南松、栓皮栎、清香木、坡柳、狗牙根等当地植物。
（4）按照自然资源部门规定组织编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并严格落实方案提出的生态修复措施。矿山方面应坚持“边开采、边生态修复”的方式，对占用草地、林地区域，按照方案提出的生态修复方案恢复为林地、草地。
四、补偿措施
（1）项目实施要永久性占用一部分林地、草地等，使这些资源受到损失，因此必须按照国家相关土地补偿标准予以补偿。应根据国家关于林地、草地补偿相关规定，向地方缴纳森林植被恢复费，补偿工程占地造成的损失，专款用于林地恢复、异地造林。同时，应严格按照有关规定向政府和主管部门办理征占用林草审核审批手续。
（2）同时须按照《中华人民共和国水土保持法》等相关规定缴纳水土保持补偿费。
五、管理措施
（1）针对项目占用林地的情况，项目须取得林草主管部门的行政许可方可实施。
（2）应加强对工作人员进行环境教育、生物多样性保护及有关法律法规的宣传教育。使其认识到生态环境保护的严肃性和重要性。并制定施工管理及奖惩制度，约束员工行为，明确岗位责任，避免施工行为扩大对周边生态环境的影响范围。
（3）项目矿山开采应加强管理，增强管理者的消防意识，避免火灾等灾害的发生。植被恢复区应注意加强管理巡查，做好浇水、施肥保障、管护、补种等措施，若发现种植的植物死亡，应查明死亡原因，并进行补种和加强管理。
（4）项目矿山开采须严格执行国家及地方生态环境保护法律法规。六、闭矿期生态恢复措施
（1）弃渣场等停止使用时，边坡修建挡墙防止其滑坡，在其上覆表土，然后按照建设单位后期组织编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行生态修复，恢复物种选用当地乡土物种，乔灌草结合，并定期进入养护，保证其成活率。
（2）工业场地内所有建筑物全部拆除，并对场地进行平整，然后覆土进行植被恢复。
（3）矿山须坚持“边开采、边生态修复”的方式进行生态恢复。在矿体采空之后，对采场进行封场，在关停过程中要防止矿山地质灾害和重大安全事故的发生，应采取相应的工程治理措施，清除开采边坡上的危石，将地质灾害发生的可能性降到最低程度。对可能造成人身安全事故的采空区或其他危险区，其周边要设立永久性安全警示牌。同时要做好采场表土、废石的清理、复垦还绿工作。
（4）对露采坑采用生产剥离的废石进行回填，用推土机整平压实。将储存于排土场内的生产剥离表土用于土地复垦、植被恢复等环境恢复治理。
（5）矿山闭矿山生态修复宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用外来入侵物种。植被恢复力求创造多样性的生态环境条件，尽可能利用自然条件，包括土壤、种子，避免过于单一化和人工化，须注意乔、灌、草的结合，避免“园林化”恢复倾向。进行植被恢复时尽可能选用当地乡土物种，可选用云南松、栓皮栎、清香木、坡柳、狗牙根等本土物种，严禁使用外来入侵物种如桉树、银荆树、紫茎泽兰等。须同时采用多种植物进行植被恢复，避免恢复区植物单一化。
（6）按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》实施闭矿山生态修复。
	不造成项目区植被、动物明显减少；未加重项目区水土流失；闭矿后，项目区生态环境明显恢复，植被长势良好，缴纳各种补偿费用凭证等

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
（2）加工区及厂房、生活区建设过程应设置铁质围挡并于晴天辅以洒水降尘措施，进场道路及运输道路施工应该分段作业，基础开挖待回填土石方应进行覆盖，不可利用建筑垃圾应及时清运。
（3）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。
（4）运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，车辆及各类设备工具应定期清洁，运输道路定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。
（5）对暂时未动工的裸露地面区域应进行绿化、铺装或者遮盖。
（6）对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。
（7）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。
	施工期监测达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；施工扬尘污染防治实施方案；施工期洒水降尘等监理记录
	（1）加工区和产品堆场区域设置彩钢结构厂房，地面硬化处理，顶部建设洒水喷雾系统，内部物料传输皮带加装防尘罩；在砂石加工工序（破碎工序、筛分和打砂工序）设置集气罩收集粉尘并经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放；
（2）配备洒水车、雾炮机，晴天对露天采场、表土堆场、堆料场、运输道路区进行洒水降尘和保洁；
（3）采矿完毕后进行复垦，复垦的工程措施和生物措施同步，尽早恢复场地植被，干燥季节施工采取洒水降尘措施，减少扬尘点；
（4）降低装卸物料的高度，减少装卸扬尘，严禁从高处直接抛撒弃土、废石；
（5）运输车辆物料采取遮盖措施，控制车辆速度，减少道路扬尘产生；
（6）加强作业管理，提倡文明作业，避免野蛮作业造成不必要的扬尘污染。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	地表水环境
	项目施工期主要为设备更换，基本无生产废水产生，生活污水进入已建的粪污收集池后周边农户清掏做农肥，不外排。
	废水不外排。
	初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用于洒水降尘。生活污水进入已建的粪污收集池后周边农户清掏做农肥，不外排。
	各收集池容积满足要求废水；全部回用不外排。

	地下水环境
	/
	/
	（1）源头控制措施
源头控制包括两部分，一是对废水各构筑物的控制；二是对危废的控制。
①对废水各构筑物的控制
主要包括对项目区各类废水排水沟、管道和各沉淀池采取相应措施，将污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。管道铺设尽量采用“可视化”原则，管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
在项目运行期要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的管道、水池，发现跑、冒、滴、漏情况，及时采取修复等措施阻止污染物的进一步扩散泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。
②对危废的控制
加强管理，规范操作，严禁废机油乱扔乱弃，按照规范先将废机油暂存于密封废油桶后，再置于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
（3）分区防渗措施
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分区防控措施的具体要求，将危废间划为重点防渗区，粪污收集池、各类废水收集池划为一般防渗区，其他区域划为简单防渗区，各区按要求进行防渗施工。
（4）应急处置措施
如发现地下水、土壤污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；
采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；
立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，防止污染物在地下继续扩散；
若有必要，对项目区地下水进行监测，确定水质是否受到影响。
	提供废水各构筑物、危废间的防渗施工监理材料，明确是否达到防渗要求。

	土壤环境
	/
	/
	①源头控制措施：设置规范的危险废物暂存间，并进行防渗处理。生活污水处理各设备按照一般防渗渗透系数要求进行建设。
②过程防控措施：各场地设置雨水排水沟、排水沟末端接入沉淀池、雨水池等，废水沉淀处理后全部回用不外排。
③污染监控体系：设置专门的管理人员定期对环保设施进行检查，杜绝事故的发生。发现跑冒滴漏及时发现污染、及时控制。
④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。
	提供废水各构筑物、危废间的防渗施工监理材料，明确是否达到防渗要求。各场地雨水排水沟、沉淀池建设满足环评提出的收集要求。

	声环境
	（1）优先采用低噪声机械进行作业，设置机械减振，并做到定期保养和维护，维持其最低噪声水平。
（2）合理安排施工时间，禁止夜间施工，如确需夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民。
（3）运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。
（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。
	施工期间噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-
2011).
	（1）尽可能选用功能好、噪声低的设备；
（2）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度；
（3）主要产噪设备安装减震垫降噪；
（4）加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛；
（5）爆破前，企业需提前通知周围村民，减少爆破声对村民的生活影响；
（6）合理安排各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）项目施工人员生活垃圾集中收集于垃圾桶内，运至附近集镇垃圾收集点由环卫部门清运处置；
（2）施工期进场道路开挖、场地平整及内部运输道路开拓过程会产生土石方，剥离表土全部集中运至表土堆场区进行堆放，闭矿期用于矿区复垦，其他土石方用于场地回填，无弃渣产生。
（3）施工产生的建筑垃圾分类集中收集，可利用的回收利用，不可利用的建筑垃圾回用于场内新建内部运输道路敷设。
	100%处置。
	（1）废土石：表土收存于表土堆场，闭矿复垦用作绿化覆土。
（2）除尘系统收集粉尘：收集后回掺项目精品砂后外售。
（3）生活垃圾：项目区设若干大型生活垃圾收集桶，经垃圾桶收集后统一清运至附近村镇垃圾集中收集点统一处置。
（4）机修废物：使用油桶收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位清运处置。
	100%处置。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	（1）废机油渗漏风险防范措施：
①配备消防灭火器材等，加强明火管理，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。
②危险废物暂存间地面及裙角采用土工膜+防渗混凝土进行防渗，防渗层为至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10—10cm/s。
③强化对工作人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守各类安全管理规章制度和岗位操作规程。
④危废及时委托有资质的单位清运。
（2）表土堆场突发环境风险防范措施
①表土堆场截排水沟设计时应提高防洪标准，避免弃渣场暴雨条件下泥石流灾害发生。
②若雨季可能引发表土堆场滑坡、泥石流时，应立即向当地主管部门报告，及时采取有效措施防止生态破坏。
③若表土堆场排水系统毁坏或堵塞，应及时疏通修复。一方面应立即向当地政府报告，组织专业人员抢险。
④雨季定期检查截排水设施、挡土墙，发现问题及时修理。
	明确各环境风险防范措施是否满足环评要求。

	环境监测
	/
	/
	按上表运营期环境监测计划表开展运营期环境监测。
	开展环境监测，环境监测结果符合相关标准限值要求。



[bookmark: _Toc33415773][bookmark: _Toc51158292][bookmark: _Toc225500662][bookmark: _Toc452561805][bookmark: _Toc176272514][bookmark: _Toc227301263][bookmark: _Toc219017977][bookmark: _Toc306116114]
[bookmark: _Toc3245]环境监测机构
项目监测由建设单位委托有关资质单位进行环境监测工作。
[bookmark: _Toc51158293][bookmark: _Toc25124][bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc6758][bookmark: _Toc17268][bookmark: _Toc10635]信息公开
根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、项目地址、联系方式，以及管理服务的主要内容、规模；
（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）污染防治设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（5）突发环境事件应急预案；
（6）污染防治设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求；排污单位自行监测、执行报告；
（7）法律法规规定的其他事项。
[bookmark: _Toc9341]环保投资及环境经济损益分析
[bookmark: _Toc28133][bookmark: _Toc51158281][bookmark: _Toc219017981][bookmark: _Toc306116093][bookmark: _Toc224549275][bookmark: _Toc33415748][bookmark: _Toc176272518]环境保护工程投资分析
本项目建设的环境保护工程包括环境空气污染防治、废水处理、固体废物处置、噪声防治、植被恢复与绿化、场地环境整治等。本项目总投资1000万元，其中环保总投资181万元，占总投资的18.1%，各环保设施组成及投资估算详见表11.1-1。
表11.1-1  项目环保投资估算表
	[bookmark: _Toc51158282][bookmark: _Toc5696]第一部分 污染防治

	施工期

	1
	废气
	洒水降尘
	2
	/

	3
	固废
	固废收集及清运
	2
	/

	小计
	4
	/

	运营期

	1
	废气
	完善顶部建设洒水喷雾系统，内部物料传输皮带加装防尘罩；在砂石加工工序（破碎工序、筛分和制砂工序）设置集气罩收集粉尘并经1套布袋除尘系统处理达标后经15m高DA001排气筒排放
	40
	主体设计提出，环评补充

	
	
	配备1辆洒水车、4台雾炮机，定期对露天采场、原料堆场、弃渣场、表土堆场、运输道路等区进行洒水降尘
	20
	主体设计提出

	2
	废水
	完善项目雨污收集系统，扩建初期雨水收集池
	10
	环评提出

	3
	噪声
	加工区建设封闭厂房、砂石加工各设备安装基础减震等
	5
	环评提出

	4
	固废处置
	利用原生活垃圾分类收集桶
	0
	环评提出

	
	
	危废处置费用。
	2
	环评提出

	小计
	77
	/

	第二部分 生态保护措施

	1
	生态
	按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行生态修复。
	100
	主体设计提出，环评补充

	2
	水土流失
	水土流失防治措施
	/
	已纳入水土保持方案投资核算

	小计
	100
	/

	合计
	181
	/


环境经济损益分析
（1）经济效益
随着社会经济的迅速发展及人民生活水平的不断提高，各种工程建筑项目日益增多，投资加大，灰岩矿的市场需求量快速上升，使灰岩矿砂石得到广泛开发利用。项目矿层层位较稳定、连续，矿石成分及质量均达到规定指标，可开采、加工生产，属其他未列明非金属矿矿产，资源储量可保证矿山持续开采多年，资源开发及市场前景较好。矿山交通方便，因此，本矿床开发的外部条件较好。矿山除可以获得较好的经济效益外，在采矿过程中，还可以解决本地部分剩余劳动力的就业问题，对该灰岩矿的开发利用，不仅具有一定的经济效益和社会效益，而且还能带动其它经济的发展。
（2）社会效益
项目扩建后有利于将砚山县的资源优势转化为经济优势，随着矿山的投产，为灰岩矿矿产行业生产服务的辅助及附属企业也会随之发展起来，有利于安置社会富余劳动力，对增加当地群众的收入，提高生活水平有着积极的促进作用，社会效益明显。
[bookmark: _Toc9929][bookmark: _Toc11689][bookmark: _Toc51158283][bookmark: _Toc11123]经济损益小结
根据分析，本项目采取了相应的环保措施，项目的环保投资181万元。通过采取各种污染治理措施后，项目各项污染物的排放均可达到相应排放标准。由于区域污染治理基础设施完善、项目运营期污染物产生量较少，区域环境质量能够达标，不会导致当地的环境状况发生明显改变。
总体来说，通过采取相应的环境保护措施以后，减轻环境污染影响，从而带来一定的环境效益，而环保投资本身也能产生一定的经济效益，符合经济与环境协调发展的原则。
[bookmark: _Toc7023]评价结论
[bookmark: _Toc17869]工程概况
砚山县红舍克东山石灰岩矿建设项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，项目矿山开采矿种为石灰岩矿，开采规模50万吨/a，开采方式为露天开采，矿山服务年限为35.1年，矿区范围由13个拐点圈定，矿区面积为0.2895km2，开采标高为1960m～1565m。加工区主要进行石子、碎石、砂子生产，其中石子用于建设单位电石厂生产，碎石和砂子外售。设计年生产能力50万吨，以矿山开采的灰岩矿作为生产原料。项目总投资1000万元，其中本次评价估算的环保投资为181万元，占总投资的18.1%。
[bookmark: _Toc31892]相关政策、规划符合性
本项目属于《国民经济行业与代码》中建筑装饰用石开采（B1012）。项目未在《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类所列具体类别中，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，可视为允许类”。目于2025年9月4日取得云南省固定资产投资项目备案证（项目代码：2509-532928-04-01-969112）。综上所述，项目符合国家及地方产业政策。
根据分析，项目符合国家地方法律法规、区域生态环境分区管控，符合区域主体功能、生态功能规划及生物多样性保护政策，符合区域“非煤矿山”转型升级以及土砂石开采相关政策符合性，符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》《砚山县矿产资源总体规划（2021-2025年）》等区域矿产资源规划，符合各项矿山生态环境保护政策、规范，符合长江经济带保护政策、各类“十四五”规划。
[bookmark: _Toc17354]选址合理性
根据砚山县自然资源局提供的项目“三区三线”占用查询回函，项目矿区范围不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、不占生态红线、耕地及永久基本农田，项目不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。项目区未在城市规划区、风景名胜区、重要水源区、重要地质遗迹区范围内，项目的建设符合环境分区管理要求、符合相关法律法规、当地矿产资源规划等。
项目为建筑用灰岩矿开采加工，开采方式采用露天开采。运营期项目采取环评提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物均能得到妥善处置，环境风险可接受，项目建设对周边环境影响较小。其次，建设单位已委托有资质单位进行《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制及《水土保持方案》，后续将按照相关要求，进行水土保持和土地复垦，闭矿后将对整个矿区进行生态修复，可降低对生态环境的影响。
综上分析，项目与周边环境相符，不存在环境制约因素，选址是合理可行的。
[bookmark: _Toc17399]环境质量现状评价结论
[bookmark: _Toc14516]生态环境
（1）植物
评价区域位于云南省文山壮族苗族自治州砚山县，区域内植被以农田作物为主，主要由玉米、红薯等组成；其次为灌木植被，优势植被群落为椎连栎（Quercus franchetii Skan）；乔木植被和草本植被较少，其中乔木植被主要由云南松（Pinus yunnanensis）和桉（Eucalyptus robusta）组成，草本植被主要由拂子茅（Calamagrostis epigeios）和艾（Artemisia argyi）组成。评价区植被覆盖度一般，群落结构较稳定。根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年第5号）、《云南省重点保护野生植物名录》（2023年第11号）及区域古树名木资料，评价范围内无重点保护野生植物和古树名木分布。
（2）动物
根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年第5号）、《云南省重点保护野生植物名录》（2023年第11号）及区域古树名木资料，评价范围内无重点保护野生植物和古树名木分布。
（3）生态系统
评价范围内农田生态系统面积最大，面积占比为42.22%；灌丛生态系统和城镇生态系统次之，面积占比分别为26.02%、25.58%；森林、草地、湿地生态系统类型面积均较小，面积占比依次为4.28%、0.55%、0.88%。
（4）生态敏感区
根据调查及查询相关支撑性文件，本项目不涉及自然保护区、自然公园、世界自然遗产、重要生境等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）所述的其他生态敏感区。
[bookmark: _Toc22171]环境空气
项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，环境空气属于二类区，该区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值。
根据《文山壮族苗族自治州2024年度生态环境状况公报》，判定项目所在区域属于环境空气质量达标区。
根据补充监测，项目区TSP日均浓度满足（《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值。
[bookmark: _Toc13503]地表水环境
根据文山州生态环境局砚山分局生态环境监测站《砚山县2025年第四季度农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测报告》（砚环监字〔2025〕-047号），红舍克水库水质现状监测，区域地表水水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
[bookmark: _Toc11833]声环境
根据补充监测，项目厂界四周昼间、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
[bookmark: _Toc5061]土壤环境
根据补充检测，项目区范围内土壤中污染物含量监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，项目区监测点满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值标准。
[bookmark: _Toc1063]环境影响评价结论
[bookmark: _Toc19233]生态环境影响评价结论
项目矿区范围缩小，总占地面积减小，对生态的影响仅限于局部区域，根据分析得出结论：项目实施及开采对评价区土地利用格局不大；对评价区植被的影响较小；不会对区内植物资源和物种多样性产生明显的不利影响，也不会导致评价区任何植物物种的消失；项目占地将导致动物生境缩小，产生的“三废”和噪声对区域野生动物造成干扰，但不会因为该工程实施而导致任何一种野生动物在评价区的濒危或消失，对陆栖脊椎动物的影响在可接受的范围内；项目对生态系统的不利影响仅限于局部，项目实施不会造成评价区生态系统分布格局、多样性发生显著变化，不会造成评价区生态系统生物量、生产力的显著降低，不会造成评价区植被覆盖度分布格局发生较大变化，项目对生态服务功能影响较小，对评价区生态系统的总体影响较小；本项目实施对动植物生物多样性的影响较小，导致外来入侵植物扩散的风险较小；对周边生态保护红线的影响在可接受的范围内；从生态影响的角度分析，项目实施对公益林和天然林的影响均较小。综合评价，项目实施对区域生态环境影响有限，在可接受的程度和范围内。
[bookmark: _Toc31810]大气环境影响评价结论
经估算模式计算，项目产生的扬尘、粉尘在采取环评提出措施后，项目运营期厂界颗粒物的预测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值要求。项目周围的大气环境敏感点距离较远，之间有山体、林地相隔，项目扬尘、粉尘对其影响不大。本项目无需设置大气环境防护区域，卫生防护距离内无居民点。爆破废气、机械燃油废气及厂区异味等排放量较小，经大气稀释扩散后对周围环境影响较小。综上所述，项目运营期排放的大气污染物在采取本评价所提措施处理后对项目周围环境空气影响可接受。
[bookmark: _Toc11110]水环境影响评价结论
通过水平衡分析，项目区洒水降尘总量初期雨水收集量，水量上满足回用要求。各股废水均设置满足雨天废水暂存需求的沉淀池容积。
综上，项目产生的各类废水均回用洒水降尘，无废水外排，对周围地表水环境影响较小。
[bookmark: _Toc6226]声环境影响评价结论
矿山爆破噪声及振动为瞬间突发，不涉及持续高噪声影响，通过采取相关措施对周围声环境影响可接受；通过控制运输车辆匀速慢行，减少鸣笛等，运输车辆交通噪声对沿途村庄的影响较小；项目加工区夜间不生产，根据预测结果，露天场地、加工区区域厂界噪声预测值昼夜间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目200m范围内无声环境保护目标，项目运营期噪声对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc23732]固体废物影响评价结论
本项目产生的固废均得到合理有效处置，贮存设施设置合理，处置方式均可行，100%合理处置，对环境影响可接受。
[bookmark: _Toc16270]环境风险影响评价结论
本项目运营过程中存在滑坡、污水泄漏、危废泄漏以及火灾、爆炸等环境风险。通过对本项目运营过程中存在的风险潜势进行判断，本项目环境风险潜势为I，本评价认为只要在运营过程中不断加强生产安全和环境管理，对每一个环节按风险评价和突发环境事件应急预案要求落实防范措施和应急措施，从环境风险评价的角度上分析，本项目环境风险是可控制的。
[bookmark: _Toc21170]环保投资
本项目建设的环境保护工程包括环境空气污染防治、废水处理、固体废物处置、噪声防治、植被恢复与绿化、场地环境整治等。本项目总投资1000万元，其中环保总投资181万元，占总投资的18.1%。
[bookmark: _Toc17181]公众参与结论
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）要求，建设单位于2025年8月20日对本项目进行了首次信息公示，首次信息公示采用网络公示的方式，公示期间未收到任何反对项目建设的意见。
征求意见稿完成后，建设单位于2026年6月5日—6月18日在项目区、红舍克村，当地报纸、砚山县人民政府网站同步进行了征求意见稿公示；同时发放调查问卷广泛征求公众意见。
[bookmark: _Toc7556]综合评价结论
据现场调查，项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、重要生境；项目不占用生态保护红线、永久基本农田。项目周边不存在高速公路、铁路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施。
项目建设符合国家和地方法律法规、产业政策、规划，场地的选址符合相关规范和文件的要求，选址合理。项目采用的开采工艺较为先进，符合清洁生产原则；项目在认真落实初步设计和本环评提出的各项环保措施的情况下，可实现“三废”和噪声达标排放，区域环境功能不会发生改变；矿山开采对当地生态环境的影响可通过实施治理恢复措施后得到减轻和改善。评价认为，只要严格落实环保措施，严格执行“三同时”，本项目建设从环境保护的角度来看是可行的。
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